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радиационная, химическая
и биологическая защита

Опорный конспект

ТЕМА:

Средства, приемы и способы специальной обработки техники,
вооружения, материальных средств и санитарной обработки
личного состава

Вопросы занятия:

1. Табельные комплекты для проведения специальной обработки: ИДК-1, ДК-4, порядок работы с ними.
2. Порядок проведения частичной и полной дезактивации, дегазации и дезинфекции штатной техники с помощью табельных комплектов.
3. Меры безопасности при проведении специальной обработки.
4. Выполнение нормативов № 12 и 15.
І. Методика подготовки руководителя к занятию:

1. Уяснение темы, занятия и их целей.

2. Изучение содержания данного занятия.

3. Изучение наставлений, инструкций и руководств.

4. Определение последовательности проведения занятия и использования материального обеспечения.

5. Определение методических приемов проведения занятия.

6. Составление плана-конспекта (плана, опорного конспекта).

7. Подготовка материального обеспечения занятия и места проведения занятия.

8. Определение требований безопасности при проведении занятия.

9. Утверждение плана-конспекта (плана) у непосредственного начальника.

10. Проведение ИМЗ (инструктажа) с помощниками руководителя занятия.

11. Организация самостоятельной подготовки помощников руководителя занятия.

II. Методические указания по проведению занятия.

Занятия по изучению оружия массового поражения противника проводятся в специально оборудованных классах или на химическом городке приказарменной учебно-материальной базы.

На занятие подразделение выводится в полном составе. Личный состав на занятие выходит со средствами индивидуальной защиты. Занятие проводится, как правило, под руководством командира обучаемого подразделения.

Выход обучаемых в район занятия, передвижение в ходе занятия и возвращение их в расположение могут проводиться на фоне тактической обстановке с отработкой действий подразделения на марше, при ядерном, химическом, биологическом и воздушном нападении противника, преодолении зараженных и разрушенных участков местности.

При изучении ядерного, химического и бактериологического оружия противника необходимо вырабатывать у обучаемых твердую уверенность в том, что при быстром и умелом использовании имеющихся средств и способов защиты потери личного состава резко уменьшаются.

При использовании на занятиях имитационных средств необходимо строго выполнять меры безопасности, указанные в инструкциях по применению средств имитации радиоактивного и химического заражения.

Местность, на которой проводится занятие, должна в наибольшей степени обеспечивать поучительность занятия, способствовать качественной отработке учебных вопросов и достижению поставленных учебных целей. Руководитель занятия должен хорошо ознакомиться с местом проведения и умело использовать его в целях достижения поучительности занятия.

Во вводной части занятия руководитель занятия организует получение военнослужащими индивидуальных средств защиты и экипировки. Затем выводит подразделение к месту проведения занятия. При проверке внешнего вида он обращает особе внимание на правильность подгонки обмундирования и снаряжения подчиненных, проверяет средства индивидуальной защиты на наличие и комплектность. Контрольный опрос военнослужащих должен состоять из вопросов по предыдущим темам и охватывать: теоретический – не менее 3-4 человек, практический – 100% личного состава. По результатам контрольного опроса выставляются оценки. Руководитель занятия объявляет обучаемым тему и цель предстоящего занятия, при этом особо отмечает, какие знания и навыки, приобретенные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. Он доводит до военнослужащих меры безопасности при обращении с индивидуальными средствами защиты и имитационными средствами, применяемыми на занятии, указывает порядок безопасного выполнения элементов занятия.

При проведении основной части занятия следует исходить из конкретных условии, в которых организуется и проводится обучение личного состава. Знания и навыки, полученные военнослужащими на занятиях по РХБЗ, в дальнейшем совершенствуются на занятиях по тактической (тактико-специальной) подготовке и другим предметам обучения.

При изучении Учебных вопросов руководитель занятия доводит материал методом рассказа с подробным разъяснением изучаемого материала.

При изучении приемов и способов специальной обработки техники, вооружения и материальных средств особое внимание необходимо уделить изучению табельных комплектов для проведения специальной обработки (ИДК-1, ДК-4) и порядку работы с ними. Рассмотреть порядок проведения частичной и полной дезактивации, дегазации и дезинфекции штатной техники с помощью табельных комплектов. Довести до обучаемых требования безопасности при проведении специальной обработки. Выполнить Н-РХБЗ-12 и Н-РХБЗ-15.
После отработки каждого учебного вопроса руководитель занятия проводит частный разбор, затем объявляет обучаемым следующий учебный вопрос и его содержание, доводит основные требования по его выполнению и приступает к его отработке.

После отработки всех учебных вопросов руководитель проводит заключительную часть занятия. В первую очередь он проверяет наличие и состояние индивидуальных средств защиты и экипировки. При подведении итогов занятия руководитель напоминает обучаемым тему, учебные цели и основные вопросы, получившие отражение на занятии. Отмечает положительное в действиях личного состава, подробно разбирает характерные ошибки. Затем он объявляет военнослужащим оценки, полученные за контрольные вопросы во вводной части занятия и отмечает лучших военнослужащих по результатам опроса и отработки вопросов текущего занятия. Заканчивая занятие, руководитель объявляет тему следующего занятия, выдает задание на самоподготовку и организует отправку личного состава в подразделение для сдачи средств индивидуальной защиты и экипировки.
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Тема: Средства, приемы и способы специальной обработки техники, вооружения, материальных средств и санитарной обработки личного состава
Занятие: Табельные комплекты для проведения специальной обработки: ИДК-1, ДК-4, порядок работы с ними. Порядок проведения частичной и полной дезактивации, дегазации и дезинфекции штатной техники с помощью табельных комплектов. Меры безопасности при проведении специальной обработки. Выполнение нормативов № 12, 15.
Цель занятия:

1. Изучить основные характеристики табельных комплектов для проведения специальной обработки техники (ИДК-1, ДК-4) и порядок работы с ними.

2. Изучить последовательность и порядок проведения частичной и полной дезактивации, дегазации и дезинфекции штатной техники с помощью табельных комплектов

3. Изучить меры безопасности при проведении специальной обработки техники.

4. Выполнить Н-РХБЗ-12 и Н-РХБЗ-15.

Время: _________________

Место занятия: Химический городок приказарменной учебно-материальной базы (тактическое поле).

Метод проведения занятия: Рассказ с разъяснением, показ и тренировка.

Материальное обеспечение занятия:

1. Оружие и индивидуальные средства защиты на каждого обучаемого;

2. Оборудование химического городка приказарменной учебно-материальной базы (тактического поля).

3. Учебный комплект заражения материальной части (ЗМЧ-П).

4. Штатные автомобили, укомплектованные комплектом ИДК-1 (ДК-4).
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин.

	1.
	Определение готовности учебного подразделения к занятию
	Организую получение военно-

	
	служащими оружия, индивидуальных средств защиты, экипировки и имитационных средств.

	
	Вывожу подразделение к месту проведения занятия. Проверяю правильность подгонки

	
	обмундирования и снаряжения подчиненных, а оружие и средства индивидуальной защиты

	
	- на их наличие и комплектность.
	«___»
	мин.

	2.
	Напоминание материала предыдущего занятия
	Отмечаю, какие знания и навыки, получен-

	
	ные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия.
	«___»
	мин.


	3.
	Опрос обучаемых:
	1.

	
	2.
	«___»
	мин.

	

	ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ

	
	1.

	
	2

	
	3.

	
	4.

	
	5.

	

	4
	Доведение мер безопасности
	Довожу порядок безопасного обращения с оружием, 

	
	средствами индивидуальной защиты и имитационными средствами. 

	
	Указываю порядок безопасного выполнения элементов занятия.
	«___»
	мин.


II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ « ___ » мин.

	№
п.п.
	Учебные вопросы, задачи, нормативы
	Время
	Действия руководителя и его
помощника
	Действия
обучаемых

	1.
	Табельные комплекты для проведения специальной обработки: ИДК-1, ДК-4, порядок работы с ними.
	____
мин.
	Материал по данному вопросу довожу методом рассказа с показом и разъяснением.
Объясняю основные характеристики табельных комплектов для проведения специальной обработки техники (ИДК-1, ДК-4) и показываю порядок работы с ними. Для этой цели привлекаю расчет из числа заранее подготовленных военнослужащих.
	Слушают, запоминают, отвечают на вопросы.

	2.
	Порядок проведения частичной и полной дезактивации, дегазации и дезинфекции штатной техники с помощью табельных комплектов.
	____
мин.
	Материал по данному вопросу довожу методом поэлементного практического обучения порядку проведения частичной и полной дезактивации, дегазации и дезинфекции штатной техники с помощью табельных комплектов.

Обнаружив ошибки в действиях личного состава, приостанавливаю выполнение приема, указываю на недостатки, разъясняю, а если необходимо, то повторно показываю этот прием и только после этого продолжаю тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.
	Слушают, запоминают, отрабатывают вопрос занятия практически и отвечают на вопросы.

	3.
	Меры безопасности при проведении специальной обработки.
	____
мин.
	Материал по данному вопросу довожу методом рассказа с подробным разъяснением мер безопасности при проведении специальной обработки техники и вооружения и показом безопасных способов выполнения элементов специальной обработки.
	Слушают, запоминают, отвечают на вопросы.

	4. 
	Выполнение нормативов № 12 и 15.
	____
мин.
	Материал по данному вопросу довожу методом рассказа с подробным разъяснением и практическим показом выполнения элементов нормативов.
Отрабатывая каждый элемент норматива, добиваюсь четкого и правильного его выполнения от каждого обучаемого.

Обнаружив ошибки в действиях личного состава, приостанавливаю выполнение приема, указываю на недостатки, разъясняю, а если необходимо, то повторно показываю этот прием и только после этого продолжаю тренировку до тех пор, пока ошибки не будут устранены.
В процессе тренировки элементы норматива отрабатываю сначала раздельно в медленном темпе, а затем слитно, с учетом нормативного времени.
	Слушают, запоминают, отрабатывают норматив сначала в медленном темпе по элементам, а затем слитно с учетом нормативного времени, отвечают на вопросы.


III. Заключительная часть занятия« ___ » мин.
	1.
	Опрос по изложенному материалу
	1.

	
	2.
	«___»
	мин.

	2.
	Задание на самостоятельную подготовку
	

	
	
	«___»
	мин.


	Руководитель занятия
	

	
	(воинское звание, подпись)


1. Табельные комплекты для проведения специальной обработки: ИДК-1, ДК-4, порядок работы с ними

1. 1 Табельный комплект для проведения специальной обработки ИДК-1, порядок работы с ним

Комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1 предназначен для проведения полной дегазации и дезинфекции автотракторной техники с использованием сжатого воздуха от компрессора автомобиля или автомобильного насоса для накачивания шин.

Уложенный в сумку комплект перевозится за спинкой или под сиденьем экипажа машины. Емкостью для раствора служит 20 литровая канистра, входящая в комплект автомобиля.
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Комплект для специальной обработки автотракторной техники ИДК-1:
1 – укладочная сумка; 2 – щетка; 3 – скребок; 4 - эжекторная насадка; 5 - брандспойт с распылителем 6 - комплект ЗИП; 7 - специальная крышка с рукавом и фильтром; 8 - хомут; 9 - -воздушный и жидкостный резиновые рукава.



Техническая характеристика комплекта ИДК-1

	Вес комплекта, кг………………………………………………………………………………...
	5

	Полная емкость бидона (канистры), л………………………………………………………….
	20

	Рабочая емкость бидона (канистры), л…………………………………………………………
	18

	Время развертывания комплекта, мин………………………………………………………….
	3-4

	Время свертывания комплекта, мин……………………….……………………………………
	4-5

	Рабочее давление, кгс/см2
	

	· при работе с ручным насосом…………………………………………………………….....
	1-1,2

	· при работе с эжекторной насадкой………………………………………………………....
	3–4

	Расход раствора, л-мин:
	

	· при дезактивации (дезинфекции) выдавливанием.………………………………..……….
	0,4–0,6

	· при дезактивации выдавливанием………………………………………………..…………
	2

	· при дегазации (дезинфекции) эжектированием….……………………………………..….
	0,5–1,5


Для подготовки ИДК-1 к специальной обработке по схеме работы под давлением, создаваемым в канистре насосом для накачивания шин (рис. а):
· откройте канистру и заполните ее рабочей жидкостью;
· установите на канистре хомут с одновременным закреплением насоса для накачивания шин;
· установите крышку специальную на горловину канистры;
· отверните колпачок с шинного вентиля крышки специальной и проверьте наличие золотника в шинном вентиле;
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Развертывание комплекта ИДК-1 для специальной обработки:

а – от насоса; б – от пневмосистемы автомобиля
	· присоедините к шинному вентилю шланг насоса для накачивания шип, а к трубке крышки специальной рукав с краником, предварительно отсоединив переходник;

· присоедините к рукаву с краником брандспойт;
· наверните на брандспойт щетку;

· создайте насосом для накачивания шин давление в канистре, достаточное для интенсивного распыления рабочей жидкости.
Во избежание раздутия и нарушения сварных швов канистры необходимо следить за тем, чтобы давление в канистре не превышало 0,12 МПа (1,2 кгс/см2).


При этом следует руководствоваться тем, что это давление достигается 28-30 качаниями насоса для накачивания шин при заполнении канистры восемнадцатью литрами раствора и 70-80 качаниями при заполнении наполовину (10 л).
При подготовке ИДК-1 к специальной обработке по схеме работы на основе эжекции (рис. б):

· откроите канистру и наполните ее рабочей жидкостью;

· установите крышку специальную на горловину канистры;
· отверните колпачок с шинного вентиля крышки специальной и выверните золотник из вентиля;

· присоедините к трубке крышки специальной рукав;
· наверните насадку на брандспойт до упора и заверните ее контргайкой;

· присоедините второй коней рукава к патрубку насадки;
· наверните на насадку щетку;
· присоедините рукав с краником к брандспойту;
· присоедините один конец шланга для накачивания шин из комплекта шоферского инструмента через переходник к рукаву с краником, а второй конец к кранику отбора воздуха пневматической системы автомобиля;

· запустите двигатель и создайте давление воздуха в системе не менее 0,3 МПа (3 кгс/см2).
П р и м е ч а н и е: при работе комплекта на основе эжекции может быть использована любая емкость: ведро, банка, бочка и т. д.

Для проведения специальной обработки необходимо:

· откройте краник приспособления для подачи рабочей жидкости при использовании, комплекта по схеме работы под давлением, а при работе на основе эжекции откройте краник приспособления и кран отбора воздуха пневматической системы автомобиля;

· протрите интенсивно обрабатываемую поверхность щеткой сверху вниз. Обрабатывайте особенно тщательно те места и детали, с которыми приходится соприкасаться личному составу;

· обработайте струей рабочей жидкости места, недоступные для протирания щеткой.

По мере расхода рабочей жидкости подкачивайте воздух в канистру при дегазации и дезинфекции (колпачок Ø 1,5 мм с сердечником) с частотой 12-15 качков в минуту или по 35-40 качков через каждые три минуты работы и с частотой 30-40 качков в минуту при дезактивации (колпачок Ø 2 мм без сердечника).

При работе комплекта по схеме эжекции расход рабочей жидкости при постоянном давлении воздуха зависит от высоты всасывания, что позволяет регулировать расход рабочей жидкости путем перемещения емкости, например, с земли на подножку или в кузов машины.

1. 2 Табельный комплект для проведения специальной обработки ДК-4, порядок работы с ним

Комплект для специальной обработки военной техники ДК-4 предназначен для дегазации, дезактивации и дезинфекции грузовых автомобилей, автопоездов, специальных автомобильных шасси и бронетранспортеров с карбюраторными двигателями.

ДК-4К предназначен для СО автомобилей с диаметром выпускной трубы глушителя 44,5мм (ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-66, ЗИЛ-150 И ЗИЛ-164), 51мм (ГАЗ-53А, ЗИЛ-157, И ЗИЛ-157К) и 63,5мм (ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-137); ДК-4Б – для БТР, БРДМ; ДК-4КУ – для автомобилей УРАЛ-375.
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Состав комплекта ДК-4К:

1 – ящик; 2 – пакет с порошком СФ-2У (СФ-2); 3 - банка полиэтиленовая; 4 – запасные части; 5 – брандспойт;
6 - удлинитель; 7– ветошь; 8 – щетка; 9 – эжектор; 10 – пружина; 11 – крепежные детали; 12 - рукав жидкостный
13 – газоотборное устройство; 14 - рукав газожидкостный; 15 – крючок и планка



Техническая характеристика комплекта ДК-4
	Показатели
	ДК-4К
	ДК-4Б
	ДК-4КУ

	Масса комплекта, кг:
	
	
	

	· с упаковкой
	34
	34
	35

	· без упаковки
	28
	18
	29

	Время развертывания, мин
	3-4

	Время обработки газожидкостным методом, мин:
	
	
	

	· автомобилей типа ЗИЛ-131 и БТР
	40-50

	· автомобилей типа ГАЗ-66 и БРДМ
	30-40

	Расход водного раствора СФ-2У или суспензии ДТС-ГК на обработку, л:
	
	
	

	· автомобилей типа ЗИЛ-131 и БТР
	50-60

	· автомобилей типа ГАЗ-66 и БРДМ
	30-40

	Минутный расход раствора, л/мин
	1,5 ( 0,5

	Давление в системе выпуска газов при работе, кгс/см2
	0,9 ( 0,1

	Температура газожидкостной струи на выходе из брандспойта, оС
	45-60

	Норма расхода раствора на 1 м2, л
	1,5

	Время обработки 1 м2, мин
	1


В качестве емкости используется 20-л канистра или резиновая емкость РДР-40.

Действие газожидкостного прибора основано на использовании тепла и кинетической энергии отработавших газов двигателей автомобилей (бронетранспортеров). Отработавшие газы двигателя поступают под давлением в эжектор и, приобретая в сопле эжектора необходимую скорость, создают разрежение во входной части смесительной камеры, обеспечивая тем самым при газожидкостном методе подачу раствора из емкости в брандспойт, а при методе пылеотсасывания – отсос пыли с обрабатываемой поверхности.

При обработке газожидкостным методом раствор из емкости по рукаву жидкостному засасывается в эжектор, где происходит смешивание газового и жидкостного потоков и теплообмен между ними. Из эжектора газожидкостный поток поступает в рукав газожидкостный, а затем через удлинитель и брандспойт в виде газожидкостной струи подается на обрабатываемую поверхность.

При дезактивации методом отсасывания радиоактивной пыли под действием разрежения, создаваемого эжектором, и механического воздействия щетки пыль отрывается от обрабатываемой поверхности и по рукаву газожидкостному засасывается в эжектор, откуда выбрасывается с потоком газов через диффузор эжектора.
Подготовка комплекта к газожидкостному методу обработки.

Газожидкостный метод обработки применяется для дезактивации, дегазации и дезинфекции автомобилей и бронетранспортеров с использованием водного раствора порошка СФ-2У (СФ-2) и водной суспензии порошка ДТС ГК (в летних и зимних условиях).

Для подготовки комплекта к дезактивации (дегазации, дезинфекции) газожидкостным методом подключение ДК-4К производите к предварительно разогретому двигателю. После остановки двигателя произведите сборку и подключение комплекта ДК-4К в такой последовательности:

· расконсервируйте комплект;

· для автомобилей, ранее оборудованных ниппелем, установите на ниппель переходник;

· установите крышку с клапаном и газоотборником на ниппель выпускной трубы глушителя или переходник;

· установите эжектор на газоотборник;

· присоедините к диффузору эжектора рукав газожидкостный;

· присоедините щетку к брандспойту и закрепите ее гайкой; соедините брандспойт с удлинителем;

· присоедините удлинитель к рукаву газожидкостному;

· присоедините рукав жидкостный к патрубку эжектора;

· опустите другой конец рукава в емкость;

· откройте клапан, для чего поверните рычаг вокруг его оси.

При сборке прибора во всех местах соединений поставьте паронитовые прокладки. Подтекание рабочих растворов в местах соединений не допускается.

Примечание. Емкость с раствором не должна находиться выше уровня эжектора и ниже 1,5 м от уровня эжектора.

Перед включением комплекта в работу проверьте, опущен ли конец рукава жидкостного в емкость с жидкостью. Подача по рукаву газожидкостному отработавших газов без жидкости категорически запрещается.

Проверьте исправность клапана, убедитесь в свободном перемещении оси под действием пружины и при необходимости произведите регулировку клапана.

После предварительного разогрева двигателя до нормального теплового режима и подключения прибора к системе выпуска газов произведите вторичный запуск двигателя. Когда двигатель вновь будет работать на устойчивых оборотах коленчатого вала при нормальном тепловом режиме, закройте клапан, для чего возвратите рычаг переведите в исходное положение и постепенно повышайте обороты коленчатого вала двигателя с помощью кнопки (ручки) ручного управления дросселем до средних оборотов.

Начало срабатывания клапана прибора рассчитано на достижение в системе выпуска отработавших газов давления 0,8 кгс/см2 при средних оборотах коленчатого вала двигателя и характеризуется небольшим пропусканием через него отработавших газов.

После включения комплекта в работу проверьте подачу газожидкостной смеси из брандспойта. Если по рукаву газожидкостному подаются только отработавшие газы без жидкости, прекратите работу и устраните неисправность.

Для подготовки прибора к дезактивации методом отсасывания радиоактивной пыли:

· установите крышку с клапаном и газоотборником на ниппель выпускной трубы глушителя или на переходник;

· установите эжектор на газоотборник;

· присоедините рукав газожидкостный к патрубку эжектора;

· соедините брандспойт со щеткой и закрепите щетку гайкой;

· соедините удлинитель одним концом с брандспойтом, а другим – с рукавом газожидкостным;

· откройте клапан, для чего поверните рычаг вокруг его оси.

При сборке прибора во всех местах соединений поставьте паронитовые прокладки.

Пуск двигателя автомобиля (бронетранспортера) произведите в том же порядке, что и при обработке газожидкостным методом.

Порядок проведения работ по дегазации (дезактивации, дезинфекции).
Категорически запрещается:

· работать с газожидкостным прибором без предварительного прогрева двигателя;

· производить пуск двигателя автомобиля (бронетранспортера) при закрытом клапане;

· использовать комплект, в целях получения горячей воды для хозяйственных нужд;

· производить подачу по рукаву газожидкостному выхлопных газов без жидкости, так как это может вывести из строя рукав (за исключением случая, указанного ниже);

· использовать комплект для повседневной мойки автомобилей (бронетранспортеров).

При температуре воздуха ниже –10° С, когда возможно снижение эластичности рукава газожидкостного, сборку прибора производите, не распрямляя рукав. После подготовки прибора к работе рукав газожидкостный (в бухте) прогрейте пропусканием через него в течение 1–2 мин газожидкостной струи, направляя ее в емкость с раствором (работа по замкнутому циклу). После этого распрямите рукав и приступайте к обработке.

После работы, а также в случаях перерывов в работе при температуре окружающего воздуха ниже 0°С во избежание замерзания в рукавах остатков раствора (суспензии) рукав жидкостный выньте из емкости и удалите из него остатки раствора (суспензии) пропусканием выхлопных газов через рукав в течение 10– 15 с до прекращения выхода газожидкостной струи из брандспойта.

После установления необходимых для работы прибора оборотов двигателя приступайте к дезактивации (дегазации, дезинфекции).

При проведении дезактивации (дегазации, дезинфекции) обрабатываемую поверхность интенсивно протирайте сверху вниз щеткой. Особенно тщательно обрабатывайте те места и детали, с которыми приходится соприкасаться личному составу. Места, недоступные для протирания щеткой, обрабатывайте газожидкостной струей, для чего щетка может сниматься с брандспойта.

При дезактивации техники методом пылеотсасывания особое внимание следует обращать на то, чтобы выбрасываемая радиоактивная пыль вторично не заражала обрабатываемый объект или рядом стоящую, технику. Во избежание этого автомобиль (бронетранспортер) с комплектом ДК-4К устанавливайте так, чтобы обрабатываемые объекты располагались с подветренной стороны.

В процессе работы прибора по дезактивации (дегазации, дезинфекции) клапан может прикипать, а в зимних условиях примерзать. В результате этого стравливание избытков газов может прекратиться и давление в системе выпуска газов может подняться выше допустимых пределов. Для предотвращения этого явления в процессе работы периодически (через 20–30 мин) приподнимайте и опускайте клапан путем поворота рычага вокруг его оси.

Для проведения работ по сборке (разборке) прибора при подготовке к работе по газожидкостному методу обработки, методу отсасывания радиоактивной пыли, при регулировке клапана и установке комплекта на объект пользуйтесь шоферским инструментом.

2. Порядок проведения частичной и полной дезактивации, дегазации и дезинфекции штатной техники с помощью табельных комплектов

Ориентировочные площади и участки поверхности, подлежащих частичной дегазации

	Объекты
	Площадь частичной дегазация, м2
	Элементы поверхности,
подлежащие обработке

	Автомобили:
	
	Двери кабины, подножки, бампер, тягово-сцепное устройство, радиатор, часть капота, горловины топливных баков

	· типа ГАЗ
	1,6
	

	· типа ЗИЛ
	2
	

	· типа Урал, КрАЗ
	3-4
	

	С кузовами-фургонами:
	
	Двери кабины, подножки, бампер, тягово-сцепное устройство, радиатор, часть капота, горловины топливных баков, ящики с ЗИП, лестница и задняя дверь кузова-фургона, часть запасного колеса, люки

	· Урал
	7
	

	· ЗИЛ-131
	6
	

	· ЗИЛ-157
	4,5
	

	· ЗИЛ-130
	5
	

	· ГАЗ 66
	3
	

	Радиостанции переносные:
	
	Вся поверхность радиостанции

	· Р-105М, Р-107М
	0,2
	


ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ
ПО ОБРАБОТКЕ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

	Техническое средство
	Масса, кг
	Время развертывания, мин
	Используемые растворы, концентрация
	Рабочая емкость
	Расход растворов, л/мин
	Возможная площадь обработки одной зарядкой, м2

	Индивидуальный комплект
для специальной
обработки автотракторной техники ИДК-1
	5
	3–4
	РД-2
	Канистра 20-л при работе ручным насосом.
Любая емкость при работе с эжекторной насадкой.
	0,4–0,6
	40–50

	
	
	
	№. 1
	
	
	33–40

	
	
	
	№ 2-бщ (2-ащ)
	
	
	33–40

	
	
	
	СФ-2У, 0,15 и 0,3%
	
	0,5–1,5
	Не ограничена

	
	
	
	ГК, 1 и 1,5%;
5 и 7,5%
	
	
	

	Автомобильный комплект
для специальной обработки военной техники ДК-4
и его модификации
	33
	3-4
	СФ-2У, 0,075%
	Канистра 20 л
	1,3-1,7
	6,6

	
	
	
	ГК, 1 и 1,5%
	
	
	13,3 или 6,6–8 (дезинфекция не спорообразующих форм микробов)

	
	
	
	ГК, 5 и 7,5%
	
	
	,4–5 (дезинфекция спорообразующих форм микробов)


Полная специальная обработка проводится поротно (побатарейно) под руководством командира роты (батареи).

Подразделения, имеющие в своем составе вооружение и военную технику, укомплектованную ДК-4, ИДК-1, проводят полную дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, как правило, этими комплектами.
В этом случае командир роты (батареи) уточняет задачу командирам взводов, указывает время начала и окончания обработки, последовательность и место ее проведения, порядок переснаряжения емкостей, порядок дегазации (замены) или дезактивации средств защиты кожи, обмундирования, обуви, место сбора роты (батареи). После уточнения задачи он руководит проведением обработки во взводах и выходом техники и личного состава в район сбора.

Полная дегазация, дезактивация, дезинфекция вооружения и военной техники проводятся из ДК-4, ИДК-1 силами экипажей (расчетов) машин. Личный состав, проводящий обработку, должен быть в противогазах, плащах, надетых в рукава (или в плащах в виде комбинезона), защитных перчатках и чулках. Стрелковое оружие берется в положение «за спину».

Обработка проводится в следующем порядке: скребками, лопатами и т. п. объект очищается от грязи (льда, снега); очищенная поверхность протирается брандспойтом со щеткой при одновременной подаче раствора. Протирание ведется с заметным усилием сверху вниз и слева направо. Особое внимание обращается на обработку пазов, выступов, мест соединения двух плоскостей

У автомобилей, кузов которых закрыт тентом, тент обрабатывается одновременно с автомобилем. При дегазации и дезинфекции тентов из брезента обработка ведется до полного промокания материала. При дезактивации тенты обметаются, вытряхиваются (выколачиваются).

У автомобилей без тентов снимается груз и съемное оборудование, обрабатывается вся поверхность машины, включая грузовую платформу. Груз обрабатывается отдельно.

3. Меры безопасности при проведении специальной обработки

Все работы, связанные с приготовлением дегазирующих и дезинфицирующих растворов, а также с перетариванием рецептур и растворителей, проводятся личным составом, одетым в противогазы, защитные чулки, перчатки и плащи (надетые в рукава).

При организации и проведении работ по дегазации, дезактивации и дезинфекции необходимо: расположить рабочие места таким образом, чтобы была исключена возможность взаимного заражения; обеспечить личный состав необходимыми средствами индивидуальной защиты; организовать по окончании работ дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию дегазационных машин (комплектов), средств защиты.

Все работы по дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники должны проводиться в противогазах, защитных плащах, надетых в рукава (или в плащах в виде комбинезона), перчатках и чулках (при проведении дезактивации вместо противогаза может применяться респиратор).

При проведении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ личный состав обязан:

· постоянно следить за исправностью средств индивидуальной защиты и немедленно докладывать командиру об их повреждении или сильном заражении;

· исключать попадание дегазирующих растворов под средства индивидуальной защиты кожи, а также на сумку для противогаза;

· не брать в руки зараженные предметы без предварительной дегазации тех мест, за которые необходимо держать предмет;

· ветошь, использованную при дегазации и дезактивации, закапывать в землю, а использованную при дезинфекции сжигать;

· не снимать средства индивидуальной защиты кожи и противогаз до окончания работ;

· по окончании работ обработать дегазирующим (дезактивирующим, дезинфицирующим) раствором средства индивидуальной защиты и снять их с разрешения командира в отведенном месте.

Вооружение и военная техника, зараженные VX, ипритом и продегазированные водными растворами ГК, СФ-2У или растворителями, после дегазации должны эксплуатироваться личным составом с соблюдением мер предосторожности, избегая длительного контакта открытыми участками кожи с продегазированными поверхностями, используя для этого защитные перчатки или подручные средства.

Вооружение и военная техника, зараженные зоманом и продегазированные дегазирующим раствором № 2-бщ (2-ащ), водными растворами ГК, СФ-2У или растворителями, должны эксплуатироваться личный составом, одетым в противогазы. Контроль за концентрацией ОВ с подветренной стороны объектов периодически ведется с помощью приборов химической разведки ВПХР. Противогазы могут быть сняты с разрешения командира по результатам показаний приборов.

При проведении дегазации, дезактивации и дезинфекции запрещается:

· ложиться и садиться на зараженные предметы;

· снимать или расстегивать средства индивидуальной защиты без разрешения командира;

· принимать пищу, пить, курить и отдыхать на рабочих площадках.

Отдых личного состава, проводящего дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию, прием пищи, курение и отправление естественных надобностей организуются в специально отведенных местах.

При работе в средствах индивидуальной защиты в летних условиях необходимо во избежание перегрева тела соблюдать предельные сроки непрерывного пребывания в них.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

	Средства защиты
	Температура воздуха, º С
	Предельно допустимое время работы, ч, при физической нагрузке

	
	
	легкой
	среднее
	тяжелой

	ОКЗК,
респиратор Р-2
	10
	Не ограничивается

	
	28
	

	
	30
	Не ограничивается
	5
	3

	
	40
	
	2,5
	0,8

	Защитная одежда типа ОКЗК, фильтрующий противогаз
	10
	Не ограничивается

	
	28
	

	
	30
	Не ограничивается
	5
	1,2

	
	40
	
	1,5
	0,8

	ОКЗК, фильтрующий противогаз, защитные чулки, перчатки
	10
	Не ограничивается

	
	28
	

	
	30
	Не ограничивается
	3
	1

	
	40
	
	1
	0,6

	(ОЗК), ОКЗК, фильтрующий противогаз
	10
	6-8
	4-5
	3-5

	
	20
	2
	0,6
	0,4

	
	30
	1
	0,.5
	0,4

	
	40
	0,7
	0,4
	0,3

	Противогаз, зимнее обмундирование (шинель), защитные чулки, перчатки
	0
	Не ограничивается

	
	-10
	2,8
	Не ограничивается

	
	-20
	0,8
	

	
	-30
	0,6
	1,2
	1,5

	
	-40
	0,5
	0,7
	3

	Фильтрующий противогаз, табельное зимнее обмундирование (ватное)
	0
	Не ограничивается

	
	-10
	

	
	-20
	1,2
	Не ограничивается

	
	-30
	0,8
	4
	Не ограничивается

	
	-40
	0,6
	1,5
	4

	Фильтрующий противогаз, табельное зимнее обмундирование (ватное), ОЗК
	0
	Не ограничивается

	
	-10
	

	
	-20
	2,8
	Не ограничивается

	
	-30
	1,7
	

	
	-40
	1
	2
	Не ограничивается


П р и м е ч а н и я: 1. При облачной и пасмурное погоде и при положительной температуре, время непрерывной работы в средствах индивидуальной защиты увеличивается на 20–30%.

2. Время работы в ОЗК не зависит от варианта использования плаща.

Для увеличения сроков непрерывной работы в условиях высоких температур рекомендуется периодически охлаждать средства защиты поливкой их водой, а также надевать поверх защитной одежды увлажненные хлопчатобумажные экраны, маскировочные халаты и т. п., которые в процессе работ также должны периодически смачиваться.

При работе в средствах индивидуальной защиты в зимнее время необходимо принимать меры для предотвращения обморожения: надевать теплые портянки или носки, подкладывать в сапоги стельки из сукна, соломы, бумаги и т. п., надевать под защитную одежду ватные куртки и брюки, а на голову под капюшон защитного костюма – подшлемник.

Личный состав, проводивший работу по дезинфекции, должен пройти полную санитарную обработку, а проводивший работы по дегазации, дезактивации при наличии условий – гигиеническую помывку.

4. Выполнение нормативов № 12 и 15
Прием или действие вначале показывается в целом и в нормальном темпе и ритме. Затем показ производится по частям в замедленном темпе и сопровождается кратким объяснением для того, чтобы обучаемые точно восприняли и правильно усвоили показанный прием или действие. Во всех случаях показ должен быть безупречным, образцовым, а объяснения краткими и доходчивыми.
В ходе тренировки солдаты вначале должны научиться четко и безошибочно выполнять все приемы (действия) в медленном темпе и только после этого переходить к отработке приема в целом.

Если в ходе занятия отрабатываются нормативы, то можно устанавливать промежуточные по времени сроки их выполнения, отвечающие уровню подготовки личного состава, с таким расчетом, чтобы к намеченному планом сроку обеспечить их выполнение в установленное Сборником нормативов время.

	№ норм.
	Наименование
норматива
	Условия
(порядок) выполнения
норматива
	Категория
обучаемых (подразделения)
	Оценка по времени

	
	
	
	
	«отл.»
	«хор.»
	«уд.»

	12
	Подготовка табельных средств специальной обработки к работе
	БТР, РХМ, БРДМ, автомобиль заражены и выведены с зараженного участка. Механик-водитель (водитель) и его помощник в средствах защиты перед машиной. Средства специальной обработки в машине.

По команде «Комплект специальной обработки - РАЗВЕРНУТЬ» водитель и его помощник готовят средства дезактивации (дегазации, дезинфекции) к работе.

Время выполнения норматива отсчитывается от момента подачи команды до доклада водителя о готовности комплекта к работе.

а) Комплект ИДК-1:
	
	
	
	

	
	
	· с использованием сжатого воздуха от компрессора автомобиля
	Механик-водитель (водитель)
	2 мин 45 с
	3 мин
	3 мин 30 с


	№ норм.
	Наименование
норматива
	Условия
(порядок) выполнения
норматива
	Категория
обучаемых (подразделения)
	Оценка по времени

	
	
	
	
	«отл.»
	«хор.»
	«уд.»

	
	
	· с использованием автомобильного насоса
	Механик-водитель (водитель) и его помощник
	3 мин
	3 мин 20с
	4 мин

	
	
	Ошибки, снижающие оценку на один балл:

· не создано необходимого давления в емкости с раствором;

· имеется течь в соединительных элементах комплекта (прибора).

Ошибки, снижающие оценку до 
«неудовлетворительно»:

· не подается дегазирующий (дезактивирующий) раствор;

· перед пуском двигателя не открывался предохранительный клапан.
	
	
	
	

	15
	Дезактивация (дегазация, дезинфекция) вооружения и военной техники
	Боевая и другая военная техника заражена и выведена с зараженного участка. Экипаж (расчет) или водитель и его помощник -у машины. Средства защиты в «боевом» положении. Средства дегазации (дезактивации, дезинфекции) подготовлены.

По команде «К дегазации (дезактивации, дезинфекции) - ПРИСТУПИТЬ» экипаж (расчет) или водитель и его помощник проводят обработку зараженной техники.

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды до доклада командира экипажа (расчета) или водителя об окончании обработки.

а) Частичная дегазация (дезактивация, дезинфекция) с использованием ДК-4, ИДК и подручных средств:
	
	
	
	

	
	
	· бронетранспортера, инженерной машины (БАТ, ПКТ, землеройной машины), аэродромной машины, грузового (специального) автомобиля типа ЗИЛ, «Урал», КрАЗ, КамАЗ
	Водитель и помощник
	11 мин
	12 мин
	14 мин


	№ норм.
	Наименование
норматива
	Условия
(порядок) выполнения
норматива
	Категория
обучаемых (подразделения)
	Оценка по времени

	
	
	
	
	«отл.»
	«хор.»
	«уд.»

	
	
	· РХМ, БРДМ, грузового (специального) автомобиля типа ГАЗ (УАЗ)
	Водитель и помощник
	6 мин 30 с
	7 мин
	8 мин 20 с

	
	
	б) Частичная дегазация с использованием танкового дегазационного прибора (ТДП):
	
	
	
	

	
	
	· РХМ, инженерной машины, бронетранспортера.
	Экипаж, расчет, 

водитель и помощник
	5 мин 30 с
	6 мин
	7мин 10 с

	
	
	в) Полная дезактивация (дегазация, дезинфекция) двумя брандспойтами со щетками АРС: 
	
	
	
	

	
	
	бронетранспортера, инженерной машины (БАТ, ПКТ, землеройной машины), аэродромной машины, грузового (специального) автомобиля типа ЗИЛ, «Урал», КрАЗ, КамАЗ
	Экипаж, расчет, 
водитель и помощник
	18 мин
	20 мин
	24 мин

	
	
	· РХМ, БРДМ, грузового (специального) автомобиля типа ГАЗ (УАЗ)
	Экипаж, расчет,
 водитель и помощник
	14 мин
	15 мин
	18 мин

	
	
	г) Полная дезактивация (дегазация, дезинфекция) с использованием ДК-4, ИДК:
	
	
	
	

	
	
	· бронетранспортера, инженерной машины (БАТ, ПКТ, землеройной машины), аэродромной машины, грузового (специального) автомобиля типа ЗИЛ, «Урал», КрАЗ, КамАЗ
	Водитель и помощник
	28 мин
	30 мин
	36 мин

	
	
	· РХМ, БРДМ, грузового (специального) автомобиля типа ГАЗ (УАЗ)
	Водитель и помощник
	23 мин
	25 мин
	30 мин

	
	
	· легкового (специального) автомобиля
	Водитель
	9 мин
	10 мин
	12 мин

	
	
	П р и м е ч а н и е: Чистка и смазка техники после обработки в норматив не входят.

Время на дегазацию объектов двумя растворами увеличивается в 1,5 раза.

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

· не соблюдалась установленная последовательность при выполнении приемов дегазации 
	
	
	
	

	№ норм.
	Наименование
норматива
	Условия
(порядок) выполнения
норматива
	Категория
обучаемых (подразделения)
	Оценка по времени

	
	
	
	
	«отл.»
	«хор.»
	«уд.»

	
	
	(дезактивации, дезинфекции);

· перед полной обработкой не был снят брезент (тент) с объекта;

· перед обработкой не были удалены видимые загрязнения с поверхности обрабатываемых объектов, исключая днища, гусеницы (колеса);

· использованная ветошь после дегазации (дезактивации) не закопана, а после дезинфекции не сожжена. 

Ошибки, снижающие оценку до «неудовлетворительно»:

· не соблюдались установленные требования безопасности при обработке техники, в результате чего возможно поражение;

· нарушалась последовательность в применении дегазирующих растворов № 1 и 2;

· допускались пропуски при обработке поверхности или не обработана внутренняя поверхность объекта;

обучаемые не обучены правилам пользования средствами дегазации (дезактивации, дезинфекции).
	
	
	
	
































































































































