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огневая ПОДГОТОВКА
ТЕМА:

Материальная часть вооружения. Вопросы занятия

Вопросы занятия:
1. Гранатометы и реактивные противотанковые гранаты. Назначение, общее устройство, боевые свойства.
2. Приемы и правила стрельбы из гранатометов и реактивных противотанковых гранат.
3. Хранение и сбережение.
1. Гранатометы и реактивные противотанковые гранаты.
Назначение, общее устройство, боевые свойства.
Гранатомет - огнестрельное оружие, предназначенное для поражения бронированных целей, живой силы и военной техники противника гранатой (гранатометным выстрелом).
Первые противотанковые гранатометы, названные «фаустпатронами» («Панцерфауст», «Панцершрек» и др.), были широко применены германскими войсками на завершающем этапе Второй мировой войны, особенно против советских танков во время штурма Берлина.
Гранатометы подразделяются:

1. По принципу действия на динамореактивные, активные, реактивные и активно-реактивные:

Динамореактивный (безоткатный) гранатомет, предназначен для стрельбы, при которой начальная скорость гранате сообщается за счет энергии газов, образующихся при сгорании стартового заряда в стволе; реактивная сила истекающих через открытую казенную часть газов обеспечивает безотказность гранатомета.

Реактивный гранатомет – безоткатный гранатомет, предназначен для стрельбы гранатой, достигающей максимальной скорости на траектории за счет работы своего реактивного двигателя.

Активно-реактивный гранатомет, предназначен для стрельбы, при которой начальная скорость реактивной гранате сообщается за счет стартового заряда, сгорающего в стволе, закрытом с казенной части затвором.

2. По кратности применения на гранатометы одноразового (после выстреливания гранаты ствол гранатомета выбрасывается) и многократного использования. Примером одноразового гранатомета является реактивная противотанковая граната РПГ-18 «Муха»; многократного применения – РПГ-7. Такое разделение в основном используется для легких ручных противотанковых гранатометов (РПГ).

3. По конструкции на ручные, винтовочные (ружейные), подствольные, станковые (одиночного огня и автоматические) и др.;
Ручные - предназначены для стрельбы с плеча. Состоят из ствола, прицела и ударно-спускового механизма. Эффективная стрельба из ручных гранатометов - 500 метров.
Винтовочные - они, как правило, надеваются на ствол винтовки или автомата и граната отстреливается за счет энергии холостого или боевого патрона. Эффективная стрельба из винтовочных гранатометов - 100 метров.
Подствольные - портативные стреляющие устройства, присоединяющиеся к винтовке или автомату. Стрельба из них ведется унитарными выстрелами (по сути - увеличенный разрывной патрон). Эффективная стрельба из подствольных гранатометов - 400 метров.
Станковые - предназначены для стрельбы со станка. Состоят из ствола, ударно - спускового механизма и станка. Эффективная стрельба из станковых гранатометов - 1000 метров.
Автоматические станковые - предназначены для стрельбы со станка или со специального гнезда на военной технике. Имеют как правило ленточное питание, стрельба ведется унитарными выстрелами (как для подствольных гранатометов). Эффективная стрельба из автоматических станковых гранатометов - до 2000 метров.

4. По назначению на противотанковые (советский РПГ-7) и противопехотные (советская реактивная штурмовая граната РШГ-2);

5. По устройству ствола на гладкоствольные и нарезные, с разъемными и складывающимися стволами и др.

6. По массе (для РПГ) на легкие (обслуживаются одним человеком; калибр 40–80 мм; масса 2,5–6 кг) и тяжелые (обслуживаются расчетом из двух-трех человек; калибр более 80 мм, масса 6–15 кг).

В боекомплект гранатометов могут входить кумулятивные, осколочные, дымовые, зажигательные, осветительные боеприпасы.

Станковые гранатометы
Станковый автоматический гранатомет АГС-17.

В начале 70-х годов в Советском Союзе был разработан и принят на вооружение З0-мм станковый автоматический гранатомет АГС-17 (рис. 1).
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Рис. 1 Станковый автоматический гранатомет АГС-17
	Гранатомет создавался как противопехотное оружие.
Он предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот) осколочными боеприпасами (ВОГ-17, ВОГ-17М) (рис. 3) настильным и навесным огнем.
Стрельба из АГС-17 ведется настильными или навесными траекториями, короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывным огнем до израсходования всех выстрелов в магазине.
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Рис. 2. Основные части гранатомета АГС-17
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Рис. 2. Оптический прицел ПАГ-17
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Рис. 3. Выстрелы ВОГ-17 (с самоликвидатором).
А – осколочная граната; Б – пороховой метательный заряд;
 В – головной взрыватель; 1 – корпус; 2 – ведущий поясок;
3 – пружина (осколочная рубашка); 4 – разрывной заряд;
5 – гильза; 6 – капсюль-воспламенитель; 7 - нитроглицериновый порох.


Автоматика гранатомета действует за счет отдачи массивного свободного затвора.
Применить простую схему автоматики позволили сравнительно слабый метательный заряд, невысокое значение дульной энергии гранаты и малая длина ствола.
Автоматика гранатомета работает за счет отдачи свободного затвора. Ствол нарезной, при перегреве его можно быстро (он крепиться к ствольной коробке замыкателем с чекой) заменить на запасной.
Ударно-спусковой механизм позволяет изменять темп стрельбы.
Питание ленточное, коробка с лентой («ракушка») крепится с правой стороны ствольной коробки.
Подача выстрела при стрельбе автоматическая (при ходе затвора назад из ствольной коробки вниз выбрасывается стрелянная гильза, при ходе затвора вперед подпружиненный подаватель досылает выстрел в патронник.
С левой стороны ствольной коробки крепиться оптический прицел ПАГ-17 2,7 кратного увеличения (рис. 2) с сеткой прицеливания для стрельбы прямой наводкой (при стрельбе навесом применяется прицел квадранта). Для стрельбы применяются выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-17М (с самоликвидатором). Стрельба ведется с треножного станка САГ-17.
Тактико-технические характеристики АГС-17
	Выстрел
	ВОГ-17 (ВОГ-17М)


	Масса гранатомета без ленты и станка
	18 кг

	Масса гранатомета со станком и прицелом
	31 кг

	Масса гранатомета с лентой на станке
	44,5 кг

	Масса коробки с лентой на 29 выстрелов
	14,5 кг

	Начальная скорость гранаты
	185 м/с

	Дульная энергия
	4791 дж

	Режимы огня
	непрерывный

	Темп стрельбы
	регулируемый, минимальный 50-100 максимальный 350-400 выстрелов в минуту

	Прицельная дальность
	1700 м

	Минимальная дальность навесной стрельбы
	1000 м

	Наибольшая высота траектории
	905 м

	Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м
	250м

	Радиус сплошного поражения, м
	7

	Емкость коробки
	29 выстрелов

	Боекомплект
	3 коробки по 29 выстрелов

	Расчет
	два человека


Тактико-технические характеристики ВОГ-17

	Калибр
	30 мм

	Длина
	120 мм

	Масса выстрела
	350 г

	Масса гранаты
	280 г

	Масса ВВ
	36 г


Ручные противотанковые гранатометы
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 (рис. 4) Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, самоходно-артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящейся в легких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

Разработка нового гранатомета на замену РПГ-2 была начата в 1958 году. В 1961 году новый гранатомет, получивший обозначение РПГ-7, был принят на вооружение Советской армии, и до сих пор остается на вооружении не только Российской армии, но и армий еще как минимум 50 государств.
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Рис. 4. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7



РПГ-7 представляет собой гладкоствольное однозарядное пусковое устройство безоткатного типа, с открытым сзади стволом.
Стрельба ведется с плеча, поэтому ствол имеет в средней части специальный теплоизолирующий кожух. В задней части ствола расположено сопло для выброса пороховых газов, в передней - рукоятка управления огнем в сборе с ударно-спусковым механизмом (УСМ), и задняя рукоятка для удержания.
	Рис. 5. Оптический прицел ПГО-7:

1 – корпус с кронштейном; 2 – оптическая система; 3 – механизм выверки; 4 – маховичок механизма температурных поправок; 5 – устройство освещения сетки; 6 - наглазник; 7 – налобник;
8 – колпачок.
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УСМ с открытым курком, несамовзводный. Гранатомет оснащен открытым прицелом, однако обычно комплектуется оптическим прицелом ПГО-7 кратностью 2.7Х (рис. 5). Прицел имеет дальномерную шкалу по цели высотой 2.7м (танк), а также шкалы дистанционных и боковых поправок.
Гранатомет РПГ-7 может эффективно использоваться одним человеком (штатный расчет - 2 человека, стрелок и подносчик боеприпасов), как против танков и бронированной техники противника, так и против укреплений и огневых точек (современные гранаты способны пробить метровую бетонную стену и поразить укрывшихся за ней солдат).
РПГ-7 может заслуженно считаться одним из лучших гранатометов, что в значительной степени обусловлено как простотой конструкции и использования самого гранатомета, так и успешным созданием разнообразных и высокоэффективных боеприпасов для него.
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Рис. 6. Граната ГП-7В к РПГ-7
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Рис.7. Граната ПГ-7ВМ, готовая к заряжанию в гранатомет (с присоединенным пусковым зарядом).
	Гранатомет РПГ-7 с выстрелом ПГ-7В (рис. 6) поступил в войска в 1961 г. С тех пор вот уже на протяжении 40 лет он состоит на вооружении ВС РФ. Такое долголетие обеспечено не только за счет простоты и оригинальности конструкции, но и путем системной модернизации самого гранатомета, а также созданием новых выстрелов к нему.
В 1969 г. на вооружение принят выстрел ПГ-7ВМ (рис. 7), отличающийся от ПГ-7В меньшей массой, улучшенной


кучностью стрельбы и бронепробиваемостью, которая повысилась с 260 мм до 300 мм.

ПГ-7ВМ серийно выпускался промышленностью до 1976 г.

В 1972 г. был разработан выстрел ПГ-7ВС с бронепробиваемостью до 400 мм. Граната имеет калибр 72 мм и массу 1,6 кг.
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Рис. 8. Противотанковая реактивная граната ПГ-7ВЛ
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Рис. 9. Противотанковая реактивная граната ПГ-7ВР с тандемной боевой частью
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Рис. 10. Термобарическая реактивная граната ТБГ-7В
(с БЧ объемного взрыва)
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Рис. 11. Осколочная (противопехотная) граната ОГ-7В
	В ответ на появление на танках западного производства многослойной композитной брони в 1977 г. на вооружение принимается выстрел ПГ-7ВЛ (рис. 8) с бронепробиваемостью до 500 мм. ПГ-7ВЛ обеспечивает пробитие кирпичной стены толщиной до 1,5 метра и железобетонной - толщиной до 1,1 метра.
В 1988 г. впервые в отечественной и мировой практике задача разработки противотанковых гранатометных выстрелов, способных поражать комбинированную, разнесенную и динамическую бронезащиту, была решена путем создания принципиально новой тандемной головной части и на ее основе - выстрела ПГ-7ВР (рис. 9). ПГ-7ВР пробивает бетонный блок толщиной 1,5 метра. До настоящего времени выстрел ПГ-7ВР не имеет зарубежных аналогов.
В 1997 г. создан выстрел ТБГ-7В (рис. 10) с термобарической боевой частью, сравнимый с артиллерийским снарядом или миной калибра 120 мм.


При стрельбе этим выстрелом реализуется принцип объемного взрыва. ТБГ-7В позволял поражать живую силу противника в различного рода фортификационных сооружениях (окопы, бункера, ДОТы) при попадании боеприпаса внутрь, а также на расстояниях до 2 метров от амбразуры и в помещениях объемом до 300 кубических метров. Помимо живой силы ТБГ-7В также позволяет успешно уничтожать легкобронированную технику.

В 1999 году разрабатывает выстрел ОГ-7В (рис. 11) с калиберной осколочной гранатой для поражения живой силы противника, использующей бронежилеты, как на открытой местности (на площади 150 кв. метров), так и находящейся в укрытиях полевого типа и зданиях. Выстрел также может использоваться для уничтожения небронированной техники. ОГ-7В по точности стрельбы сравним со стрелковым оружием, он особенно эффективен для поражения огневых точек противника при ведении боевых действий в условиях жилой и промышленной застройки и на пересеченной местности.

Тактико-технические характеристики РПГ-7 с гранатой ГП-7В
	Калибр
	40 мм

	Калибр гранаты
	70, 85, 93, 105 мм

	Длина
	950 мм

	Масса с оптическим прицелом
	6,3 кг

	Масса гранаты ГП-7В
	1,94 кг

	Начальная скорость полета гранаты
	120 м/сек

	Темп стрельбы
	6 в/мин

	Прицельная дальность стрельбы
	500 метров

	Бронепробиваемость
	300 мм


Тактико-технические характеристики некоторых выстрелов к гранатомету РПГ-7
	Выстрел
	ПГ-7ВЛ
	ПГ-7ВР
	ТБГ-7В

	Калибр
	93 мм
	105 мм
	105 мм

	Дальность полета
	300 метров
	200 метров
	200 метров

	Масса выстрела
	2,6 кг
	4,5 кг
	4,5 кг

	Бронепробиваемость: 
	
	
	

	· кирпич
	1700 мм
	2000 мм
	

	· дерево или земля
	2500 мм
	3700 мм
	

	· железобетон
	1300 мм
	1500 мм
	

	· гомогенная броня
	600 мм
	
	

	· гомогенная броня с динамической защитой
	
	750 мм
	


реактивные противотанковые гранаты
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Рис. 12. Общий вид подствольного гранатомета ГП-25
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Рис. 13. ГП-25 на автомате АКМ
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Рис. 14. Изготовка к стрельбе из подствольного гранатомета из положения с колена с упором прикладом в грунт.
	Подствольный гранатомет ГП-25.
40-мм гранатомет ГП-25 (рис. 12) является подствольным гранатометом, крепящимся под стволом автомата Калашникова всех модификаций, калибров 5,45-мм и 7,62-мм (за исключением АК74У), а так же 5,45-мм автомата Никонова (АН94 «Абакан») (рис. 13) и предназначен для борьбы с открытой живой силой, а так же с живой силой находящейся в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности.
Заряжание гранатомета выстрелом осуществляется с дульной части ствола. Выстрел необходимо вставить в ствол до упора в торец казенника. При этом выстрел в стволе фиксируется специальным фиксатором, который, в свою очередь, связан с передающим рычагом, блокирующим курок таким образом, что при неполностью досланном выстреле производство стрельбы становится невозможным.

Конструкция гранатомета так же включает в себя устройство, блокирующее ударно-спусковой механизм, что исключает возможность стрельбы из гранатомета не присоединенного или неполностью присоедененного к автомату (блокировочный механизм автоматически выключается при правильной постановке и фиксации гранатомета на автомате).
Для снятия полствольника достаточно нажать одну кнопку.
Ударно-спусковой механизм гранатомета - самовзводного типа. Кроме того, гранатомет снабжен обычным предохранителем флажкового типа, исключающим случайные выстрелы при заряженном гранатомете.
На гранатомете использован механический прицел открытого типа, позволяющий вести прицельную стрельбу на дальностях от 100 м до 400 м. Прицел расположен слева от линии прицеливания автомата, шкала прицела (дискретность 50 м) расположена снизу, фиксация 


прицела под нужным углом осуществляется с помощью механизма типа «трещотки».
На прицеле имеется отвес для придания стволу гранатомета необходимого угла возвышения (рис. 14) при стрельбе по невидимой цели (например, на обратных скатах возвышенности и т.п.) и шкала для ведения навесной стрельбы (при углах возвышения ствола более 45°) на дальностях от 200 до 400 метров.
С целью обеспечения навесной стрельбы на минимальную дальность (100 метров) в конструкцию гранатомета было введено крановое устройство. При открытом положении крана часть пороховых газов от сгорания метательного заряда сбрасывается из канала ствола в атмосферу и, тем самым, уменьшается начальная скорость полета гранаты (с 76 м/с до 55 м/с).
Однако результаты проведения войсковых испытаний выявили нецелесообразность наличия крана и, в дальнейшем, при производстве гранатометов крановое устройство из конструкции было исключено, а минимальная дальность стрельбы при навесной стрельбе увеличилась до 200 метров.
В зависимости от поставленной боевой задачи, дальности стрельбы и особенностей огневой позиции автоматчик может вести стрельбу из следующих положений: лежа с упора; с колена с плеча, из-под руки, с упором приклада в грунт; сидя из-под руки или с упором приклада в грунт; стоя с плеча или из-под руки.
При необходимости гранатомет может быть легко разряжен с помощью специального экстрактора.
Штатный 40-мм выстрел ВОГ-25 (рис. 15) по своему устройству является унитарным и выполнен по «безгильзовой» схеме, т.е. метательный заряд вместе со средством воспламенения располагается в донной части корпуса гранаты. Такая схема выстрела в отечественной практике использована впервые. Она позволила намного упростить конструкцию гранатомета и, соответственно, повысить надежность функционирования оружия вкупе с повышением боевой скорострельности. Граната выстрела - осколочная со стальным корпусом. Внутри корпуса гранаты (между разрывным зарядом и корпусом) располагается сетка из картона для рационального дробления корпуса на осколки, что способствует увеличению осколочного действия.
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Рис. 15. Граната ВОГ-25. Общий вид и разрез
	Граната выстрела ВОГ-25 по мощности действия у цели в 1,5 раза превосходит снаряд 30-мм выстрела к пушке 2А42, которой оснащена БМП-2.
Снаружи корпуса гранаты выполнены готовые нарезы, служащие для придания гранате вращательного движения (граната стабилизируется на полете за счет вращения) во время ее движения по каналу ствола.
Взрыватель гранаты является головным, ударным, мгновенного и инерционного действия, полупредохранительного типа с пиротехническим дальним взведением и самоликвидатором.
Дистанция взведения составляет от 10 до 40 метров от дульного среза гранатомета. Такой значительный разброс обусловлен температурным диапазоном применения оружия (от минус 40°С до 50°С). Время срабатывания механизма самоликвидации -14-19 сек.


В 1974 году, перед их коллегами из ГНПП «Прибор» была поставлена новая задача. Необходимо было разработать новый 40-мм выстрел к подствольному гранатомету с увеличенной по сравнению с гранатой выстрела ВОГ-25, в 1,5-2 раза эффективностью осколочного действия по залегшей и находящихся в незащищенных сверху укрытиях (окопы, траншеи и т.п.) живой силе.
В 1979 году был испытан новый 40-мм выстрел с осколочной гранатой ВОГ-25П «Подкидыш» и в этом же году новый выстрел был рекомендован на вооружение СА. Главное и основное отличие нового выстрела заключалось в головном взрывателе.
В конструкцию взрывателя ВМГ-П был введен вышибной заряд и пиротехнический замедлитель, обеспечивающие «подпрыгивание» гранаты после удара о грунт и ее разрыв в воздухе при стрельбе на все дальности боевого применения гранатомета. Высота разрыва гранаты при стрельбе по грунту средней твердости составила 0,75 м, что позволило увеличить эффективность осколочного действия в сравнении с гранатой выстрела ВОГ-25: по лежащим целям в 1,7 раза; по целям, находящимся в окопе в 2,0 раза.
Опыт боевого применения гранатомета ГП-25 в комплекте с выстрелами ВОГ-25, ВОГ-25П в Афганистане и Чечне, свидетельствует о высочайшей эффективности подствольников при стрельбе по живой силе. Причем, как в полевых, горных так и городских условиях.
Тактико-технические характеристики ГП-25
	Калибр, мм
	40

	Длина нарезной части канала ствола, мм
	98

	Число нарезов
	12

	Масса гранатомета без затыльника, кг
	1,5

	Длина прицельной линии, мм
	120

	Длина гранатомета, мм
	323

	Прицельная дальность стрельбы, м
	

	· максимальная
	400

	· минимальная при навесной стрельбе
	200

	Боевая скорострельность, выстр./мин
	4-5

	Носимый боекомплект, выстрелов
	10


Тактико-технические характеристики выстрелов ВОГ-25 и ВОГ-25П
	
	Выстрел ВОГ-25
	Выстрел ВОГ-25П

	Масса, кг 
	0,250
	0,275

	Длина, мм 
	103
	125

	Начальная скорость, м/с 
	76
	76

	Масса ВВ, кг 
	0,048
	0,042

	Время самоликвидации гранаты, с, не менее 
	14
	14

	Высота разрыва (на грунте средней твердости), м
	-
	0,75


2. Приемы и правила стрельбы из гранатометов и реактивных противотанковых гранат. Хранение и сбережение.
2.1. Приемы стрельбы из автоматического гранатомета АГС-17.
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Рис. 16. Переноска гранатомета в собранном виде
	Гранатомет обслуживается наводчиком и помощником наводчика.

Кроме них в состав расчета может входить подносчик. Наводчик ведет огонь из гранатомета, помощник наводчика оказывает помощь наводчику при ведении огня, подносчик по указанию наводчика переносит коробки с выстрелами или оказывает помощь в переноске гранатомета. В бою, когда непосредственная помощь наводчику не оказывается, помощник наводчика и подносчик ведут огонь из закрепленного за ними оружия.

В боевой обстановке и на тактических учениях гранатометы и выстрелы к ним обычно перевозятся на бронетранспортере (БТР) или на автомобиле, как правило, в разобранном виде (тело гранатомета отделено от станка) и подготовленными к переноске силами расчетов. Прицел должен находиться у наводчика.


При наличии на бронетранспортере специального оборудования для стрельбы из гранатомета он в зависимости от обстановки может перевозиться установленным на БТР и подготовленным к быстрому открытию огня.

При невозможности использовать средства транспортировки и при выдвижении на огневую позицию и ее смене гранатометы с выстрелами переносятся силами расчетов в собранном или разобранном виде.
Стрельба из гранатометов, как правило, ведется с открытой огневой позиции, откуда наводчику видна цель или участок местности, на которой ожидается появление противника. Отдельные огневые задачи могут выполняться стрельбой с закрытой или с полузакрытой огневой позиции, как правило, навесной траекторией.

Огневая позиция для гранатомета выбирается и указывается командиром отделения. В некоторых случаях она может выбираться наводчиком гранатомета самостоятельно.

Для стрельбы из гранатометов необходимо выбирать такую огневую позицию, которая обеспечивает наилучший обзор и обстрел, безопасность производства выстрела из гранатомета, укрывает расчеты гранатометов от огня и наблюдения противника, а также позволяет удобно выполнять приемы стрельбы и располагать гранатометы на допустимых для ведения огня интервалах (не менее 5 м). Для маскировки и защиты от огня противника используются различные укрытия и местные предметы.

При выборе огневой позиции необходимо учитывать, что взрыватель гранаты взводится при выстреле на удалении 10-30 м от дульного среза ствола гранатомета, поэтому в направлении (секторе) стрельбы не должно быть местных предметов, за которые могла бы задеть граната на полете.

Не следует выбирать огневую позицию вблизи выделяющихся местных предметов, а также на гребнях возвышенностей.

В зависимости от условий местности и огня противника стрельба из гранатомета может вестись из положения лежа, с колена, сидя, стоя из окопа или с бронетранспортера, имеющего специальное оборудование. При выборе положения для стрельбы следует учитывать, что с увеличением высоты линии огня снижается устойчивость гранатомета во время стрельбы.

Выдвижение гранатомета на огневую позицию производится применительно к местности и при соблюдении правил маскировки. Бронетранспортер (автомобиль) обычно останавливается в укрытии и расчеты выдвигаются на огневую позицию, перенося гранатометы в разобранном или собранном виде.

Для выдвижения на огневую позицию подается команда, например: «Отделение, собрать гранатометы, на огневую позицию, за мной - Марш» или «Огневая позиция первому там-то, второму там-то, с разобранными гранатометами - Вперед» или «Расчет, за мной - Марш».
При стрельбе из гранатомета кроме соблюдения правил предосторожности запрещается:
· допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в выполнении приемов и правил стрельбы из гранатомета;

· вести огонь из гранатомета, ствол которого засорен грязью, песком, снегом и т. п.;

· производить в подразделениях разборку выстрелов или исправление их элементов;

· производить работы с заряженным гранатометом, не связанные со стрельбой;

· пользоваться молотком или другим предметом для выравнивания выстрелов в ленте;

· трогать неразорвавшиеся после стрельбы гранаты; такие гранаты необходимо уничтожать на месте их падения с соблюдением соответствующих правил предосторожности; при глубоком снежном покрове, не позволяющем определить место падения неразорвавшихся гранат, разрешается не разыскивать их, а подорвать весной, сразу после стаивания снега; однако по окончании стрельбы необходимо установить сплошное ограждение района падения гранат с надписями, запрещающими движение в огражденной зоне.

Во всех случаях, когда гранатомет заряжен и не ведется стрельба, ставить его на предохранитель; снимать гранатомет с предохранителя перед открытием огня.

Стрельба из гранатомета слагается из изготовки к стрельбе, производства стрельбы и прекращения стрельбы.
Изготовка к стрельбе

Изготовка к стрельбе включает установку гранатомета на огневой позиции, его заряжание и принятие положения для стрельбы, а при стрельбе с закрытой огневой позиции, кроме того, построение параллельного веера и определение наименьших прицелов.

Расчеты гранатометов изготавливаются к стрельбе по команде или самостоятельно.

По прибытии в район огневой позиции командир отделения указывает места для установки гранатометов (на интервале 10-20 м), направление стрельбы (по местным предметам или ориентирам), положение для стрельбы (при изготовке к стрельбе из всех положений, кроме лежа) и подает команду «К бою», например: «Первому, место здесь, второму – 10 м слева, направление стрельбы - курган, отделение - К бою».

По этой команде:

· наводчик снимает чехол с гранатомета; присоединяет тело гранатомета к станку, переводит рукоятки гранатомета в боевое (горизонтальное) положение; присоединяет прицел к гранатомету и устанавливает угломер 30-00, прицел 0-00; действуя механизмом точного горизонтирования, выводит пузырек поперечного уровня на середину; наводит гранатомет в указанном направлении и закрепляет зажим горизонтальной наводки, поворачивая рукоятку к себе (вверх); действуя механизмом вертикальной наводки, выводит пузырек продольного уровня на середину и закрепляет зажим вертикальной наводки, поворачивая рукоятку к себе; после присоединения помощником наводчика ленты с выстрелами к приемнику отводит за рукоятку перезаряжания затвор назад до отказа и резко отпускает рукоятку; если не предстоит немедленное открытие огня, ставит гранатомет на предохранитель; располагается за гранатометом, принимает указанное положение для стрельбы из гранатомета (рис. 17) и докладывает, например: «Такой-то гранатомет к стрельбе готов»; при необходимости разрешается подготавливать подлокотники;
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Рис. 17. Положение для стрельбы из гранатомета:
а – лежа; б – сидя (помощник наводчика – с колена_



· помощник наводчика открепляет зажимы ног станка; разворачивает (откидывает) ноги при изготовке к стрельбе из положения лежа до отказа (до упора выступов ног в выступы на основании станка), а при изготовке к стрельбе из положения с колена (сидя) - до совмещения рисок на ногах и основании станка; устанавливает станок передней ногой в указанном направлении стрельбы; плотно прижимает сошники ног к грунту и оказывает помощь наводчику в присоединении тела гранатомета к станку; при необходимости сгибая или разгибая ноги станка, придает гранатомету необходимую высоту линии огня и закрепляет зажимы ног; открывает приемник, присоединяет к гранатомету коробку с выстрелами и открывает ее крышку; вынимает из коробки начало ленты и устанавливает первое (пустое) звено над входным окном ствольной коробки так, чтобы хвостовик следующего звена с выстрелом лежал на клиньях съемника (рис. 18); закрывает крышку коробки и приемник; располагается с правой стороны от гранатомета и принимает положение, удобное для перезаряжания гранатомета, наблюдения за разрывами гранат и для стрельбы из автомата;
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Рис. 18. Присоединение ленты с выстрелами
к приемнику гранатомета:

1 - первое (пустое) звено ленты; 2 - хвостовик;
3 - выстрел; 4 - клин съемника
	· подносчик располагается обычно справа и сзади в 2-3 м от помощника наводчика в готовности подать помощнику наводчика коробку с выстрелами и принять от него ленту и пустую коробку, а также принимает положение, удобное для стрельбы из автомата. Командир отделения располагается вблизи гранатометов на месте, обеспечивающем лучшие условия для наблюдения за целью и результатами стрельбы и хорошую слышимость расчетами подаваемых им команд. При боковом ветре он располагается с наветренной стороны.
При стрельбе с закрытой огневой позиции и на учебных занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, например: «Гранатометы на огневой позиции - установить» и затем «Заряжай».


По команде «Гранатометы на огневой позиции - установить» выполняются те же действия, что и по команде «К бою», за исключением заряжания гранатомета, а именно:

· наводчик присоединяет тело гранатомета к станку и переводит рукоятки в боевое положение; присоединяет прицел к гранатомету и устанавливает угломер 30-00, прицел 0-00; наводит гранатомет в указанном направлении, выводит пузырьки поперечного и продольного уровней на середину; закрепляет зажимы механизмов горизонтальной и вертикальной наводки; принимает необходимое положение для стрельбы из гранатомета и докладывает, например: «Такой-то гранатомет установлен»;

· помощник наводчика устанавливает станок в указанном направлении; оказывает помощь наводчику в присоединении тела гранатомета к станку; придает гранатомету необходимую высоту линии огня и закрепляет зажимы ног; открывает крышку коробки с выстрелами и присоединяет ее к гранатомету; принимает положение с правой стороны от гранатомета, удобное для заряжания гранатомета и стрельбы из автомата.

Командир отделения и подносчик действуют так же, как и по команде «К бою».
По команде «Заряжай»:
· помощник наводчика открывает приемник; вынимает из коробки начало ленты и устанавливает первое (пустое) звено над входным окном ствольной коробки так, чтобы хвостовик следующего звена с выстрелом лежал на клиньях съемника; закрывает крышку коробки и приемник;

· наводчик за рукоятку перезаряжания отводит затвор назад до отказа и резко отпускает рукоятку; если не предстоит немедленное открытие огня, ставит гранатомет на предохранитель.

При изготовке к стрельбе с закрытой огневой позиции после установки гранатометов необходимо навести основной (обычно правофланговый) гранатомет в основном (указанном) направлении; построить параллельный веер, то есть придать в горизонтальной плоскости стволу другого гранатомета направление, параллельное стволу основного гранатомета; определить наименьшие прицелы, то есть установки прицела, соответствующие наименьшей дальности стрельбы, при которых гранаты не будут задевать за гребень укрытия, находящегося впереди огневой позиции. При стрельбе навесной траекторией наименьшие прицелы не определяются, однако надо следить, чтобы удаление огневой позиции от укрытия было в два раза и более больше высоты укрытия. Например, при высоте укрытия 5 м удаление огневой позиции должно быть не менее 10 м.

Основное направление стрельбы указывается по местным предметам (ориентирам), видимым с огневой позиции. Если местный предмет не виден с огневой позиции, основное направление провешивается. Для этого выходят на место, с которого видны ориентир (местный предмет) и основной гранатомет, и выставляют веху примерно в створе ориентир - основной гранатомет. Затем отходят назад и выставляют вторую веху в створе ориентир - первая веха. После этого командир отделения командует: «Такой-то основной, основному 30-00, наводить в дальнюю веху». Наводчик при установке угломера 30-00 наводит гранатомет в дальнюю веху и, если ближняя веха окажется в створе с дальней, докладывает: «Готово». Если ближняя веха не окажется в створе, то наводчик отмечается по ближней вехе, то есть вращением барабанчика угломера (не изменяя наводки гранатомета) наводит угольник (штрих) сетки прицела в ближнюю веху и при полученном угломере (после отмечания по ближней вехе) наводит гранатомет в дальнюю веху; выполнив наводку, докладывает: «Готово, угломер такой-то».
В случае невозможности применить указанный способ основное направление гранатомету может быть придано на глаз, по компасу или по углу между основным направлением и видимым в прицел местным предметом.

Для придания основного направления на глаз необходимо в указанном направлении выставить веху, установить угломер 30-00 и навести в нее гранатомет.

Для придания основного направления по компасу необходимо, находясь вблизи гранатомета, ориентировать компас и направить его визир в указанный местный предмет (основное направление). Расположившись за гранатометом и сориентировав компас, выставить в направлении полученной визирной линии (в створе с гранатометом) веху и с установкой угломера 30-00 навести в нее гранатомет.

Для придания основного направления по углу между основным направлением и местным предметом (рис. 19) необходимо измерить между ними угол, вычесть этот угол из 30-00, если местный предмет правее основного направления, или прибавить его к 30-00, если местный предмет левее основного направления. Полученный результат командовать как угломер и навести гранатомет в местный предмет.
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Рис. 19. Придание гранатомету основного направления (наводка в цель) по углу между основным направлением и видимым в прицел местным предметом
	Командир отделения, проверив направление основного гранатомета, командует, например: «Основному, отметиться по отдельному дереву, что слева спереди». Удобнее отмечаться по точке наводки слева впереди.

Наводчик основного гранатомета, не сбивая направления гранатомета, отмечается прицелом по указанной точке наводки и докладывает: «Отметка 00-00».
Командир отделения записывает отметку в бланк записи стрельбы.

100. Построение параллельного веера отделения может быть произведено одним из следующих способов: по основному гранатомету или по точке наводки, расположенной на фланге огневой позиции на удалении не ближе 5 км.

Для построения параллельного веера по основному гранатомету командир отделения командует: «Веер». Каждый помощник наводчика выставляет над вертикальной осью прицела веху (ночью - фонарь). Наводчик основного гранатомета отмечается по вехе другого гранатомета (рис. 20) и докладывает, например: «По второму - сорок четыре пятьдесят».

После этого устанавливает первоначальный угломер. Командир отделения, приняв отметку основного гранатомета, изменяет ее на 30-00 и командует, например: «Второму, угломер четырнадцать пятьдесят, наводить в основной».
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Рис. 20. Построение параллельного веера по основному гранатомету
	Наводчик второго гранатомета устанавливает скомандованный угломер, наводит свой гранатомет в веху (фонарь) основного гранатомета, после чего отмечается по ранее указанной точке наводки и докладывает командиру отделения отметку по точке наводки. Вехи убираются по окончании наводки (отметки) по ним.

Для построения параллельного веера по удаленной точке наводки, расположенной на фланге огневой позиции, командир отделения после наводки гранатомета в указанном направлении подает команду основному гранатомету отметиться по удаленной точке наводки и полученную отметку командует как угломер для другого гранатомета.

Для определения наименьших прицелов командир отделения определяет расстояние до гребня укрытия (например, 100 м до кустарника), прибавляет к нему 200 м (на рассеивание гранат), переводит полученный результат (300 м) по таблице стрельбы в деления прицела (0-41) и записывает данный прицел. После этого командует: «Первому, прицел 0, наводить в верхний срез кустарника впереди».


По этой команде наводчик гранатомета устанавливает прицел на 0 и с помощью механизмов наводки наводит верхний угольник сетки прицела в наивысшую точку укрытия; вращая барабанчик прицела, выводит пузырек продольного уровня на середину, при этом пузырек поперечного уровня также должен быть на середине; читает установку прицела, например 0-76, и докладывает ее командиру отделения.

Командир отделения прибавляет к установке прицела, доложенной наводчиком, записанный прицел и полученный в сумме наименьший прицел (0-41+0-76=1-17), соответствующий дальности стрельбы, округленно 700 м, записывает в бланк записи стрельбы.

В таком порядке определяется наименьший прицел вправо и влево от основного направления стрельбы по наивысшим точкам укрытия. Наименьшие прицелы могут быть также определены по таблице, указанной в Наставлении.
Производство стрельбы

Стрельба из гранатомета, как правило, ведется прямой наводкой. По целям на расстояниях до 700 м (из гранатометов ранних выпусков - до 550 м) стрельба обычно ведется с использованием делений сетки прицела, при этом прицел должен быть обязательно установлен на 0-00. а угломер - на 30-00 (если не вводится боковая поправка). Отдельные огневые задачи могут выполняться непрямой наводкой с закрытых огневых позиций.

Производство стрельбы из гранатомета включает установку прицела и угломера или выбор делений сетки прицела при стрельбе на дальность до 700 м (из гранатометов ранних выпусков - до 550 м), установку регулятора темпа стрельбы, наводку гранатомета, спуск ударника с боевого взвода и удержание гранатомета при стрельбе.

Огонь из гранатомета ведется по командам командира отделения или наводчиком самостоятельно в зависимости от поставленной задачи и обстановки.

Команды для ведения огня подаются четко и с такой соразмерной громкостью, чтобы они были достаточно слышны наводчикам гранатометов. Каждую очередную команду командир отделения подает после того, как предыдущая будет принята наводчиками гранатометов. В командах на открытие огня указывается: кому стрелять, цель, прицел, угломер (если установка угломера отличается от 30-00), точка прицеливания (наводки), способ стрельбы, темп стрельбы (если стрельбу необходимо вести с установкой регулятора на максимальный темп), количество выстрелов и длина очереди. Например: «Отделению, по безоткатному орудию, прицел 2-10, угломер 29-80, наводить в цель, первому, одной короткой очередью - огонь». «Первому, по пехоте в кустарнике, прицел 1-40, в правый угол, с рассеиванием на ширину кустарника, темп максимальный, лентой, непрерывный - огонь». «По пулемету, пять на сетке - огонь». Команда «Огонь» подается после доклада наводчиков «Готово». Установки прицела и угломера командовать всегда двумя числами: первым - установки по шкале больших делений, а вторым - установки по шкале их барабанчиков.

Для ведения методического огня подается команда «Отделению (такому-то гранатомету), столько-то выстрелов (коротких очередей), столько-то секунд (минут) выстрел (очередь) - огонь».
Каждая команда сохраняет свою силу до тех пор, пока не будет подана команда, изменяющая ее. Для изменения: установки прицела - командовать новую установку прицела, например: «Прицел 1-52»; установки угломера - командовать, например: «Левее (правее) 0-20»; точки прицеливания, способа и темпа стрельбы, расхода боеприпасов и длины очереди - подавать соответствующие им новые команды. Для отмены неправильно поданной команды командовать, например: «Стой, прицел (угломер и т. д.) отставить», после чего подавать требуемую команду.
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Рис. 21.  Наводка гранатомета в цель (расстояние до пулемета 500 м, боковая поправка отсутствует):
а - при использовании делении сетки прицела; б - при установке прицела 0-76 на шкале и барабанчике прицела


	Для записи установок по окончании стрельбы по цели командовать: «Стой, записать цель такая-то». По этой команде наводчики докладывают командиру отделения установки прицела, угломера и положение точки прицеливания, которые командир отделения записывает в бланк записи стрельбы.

В случае необходимости проверки правильности установок прицела, угломера и наводки гранатомета командир отделения командует, например: «Стой, расчет - за гранатомет». По этой команде расчет выстраивается в одну шеренгу в 3 м сзади гранатомета. По окончание проверки подается команда «Расчет -к гранатомету».
Наводчик гранатомета, принимая команды, если видит цель, докладывает: «Вижу», устанавливает прицельные приспособления на скомандованные деления, произнося вслух окончательные установки прицела и угломера; наводит гранатомет в цель и докладывает: «Готово».
Если наводчик ошибся в установке прицела, угломера или в выборе угольника (штриха) сетки прицела и обнаружил свою ошибку после производства очереди, он должен немедленно доложить об этом командиру отделения.

Установка прицела производится вращением барабанчика до совмещения с указателями скомандованных большого и малых делений прицела. При увеличении установки прицела барабанчик вращать влево, а при ее уменьшении - вправо.

Для установки угломера необходимо нажать на отводку и вращением головки прицела установить скомандованное большое деление на угломерном кольце против указателя, а затем вращением барабанчика - малые деления угломера.


По команде «Правее» барабанчик угломера вращать на себя (установка угломера увеличивается), а по команде «Левее» - от себя (установка угломера уменьшается).

Для установки регулятора па минимальный темп стрельбы флажок ручки регулятора темпа стрельбы поворачивать вниз, а на максимальный темп стрельбы - вверх.

Для паводки гранатомета в цель с использованием делений сетки прицела необходимо открепить зажимы горизонтальной и вертикальной наводки и совместить с целью угольник (штрих) сетки прицела, соответствующий установке прицела {дальности стрельбы), и сместить его на величину боковой поправки, если она учитывается (рис. 21, а).

Для наводки гранатомета в цель при стрельбе прямой наводкой необходимо установить прицел, соответствующий дальности стрельбы, и угломер с учетом боковой поправки и с помощью механизмов наводки навести верхний угольник сетки прицела (рис. 21, 6) в ноль или взять ровную мушку и подвести ее к указанной точке прицеливания; следить, чтобы пузырек поперечного уровня был на середине.

Для наводки гранатомета при стрельбе непрямой наводкой необходимо:

· установить скомандованные прицел и угломер;

· открепить зажим горизонтальной наводки и, перемещая тело гранатомета за рукоятки, совместить угольник или штрих на вертикальной линии сетки прицела с указанной точкой наводки, при этом следить, чтобы пузырек поперечного уровня был на середине;

· открепить зажим вертикальной наводки, вращением маховичка вывести пузырек продольного уровня на середину.

В зависимости от способа стрельбы должны быть закреплены:

· для ведения огня в точку - зажимы горизонтальной и вертикальной наводки;

· для ведения огня с рассеиванием по фронту - зажим вертикальной наводки;

для ведения огня с рассеиванием в глубину- зажим горизонтальной наводки.
В напряженные моменты боя и при одновременном рассеивании по фронту и в глубину стрельба ведется с открепленными механизмами наводки.

Для спуска ударника с боевого взвода необходимо снять гранатомет с предохранителя (если он был поставлен на предохранитель), нажать на спусковой рычаг и при ведении огня удерживать гранатомет за рукоятки. После каждой очереди быстро восстанавливать наводку и, если огонь ведется наводчиком самостоятельно, при необходимости изменять установки прицела, угломера или точку наводки. Длина очереди регулируется наводчиком на слух.

При ведении огня в точку наводчик, наведя гранатомет в цель, закрепляет механизмы горизонтальной и вертикальной наводки и открывает огонь; во время стрельбы, удерживая гранатомет за рукоятки, следит за положением линии прицеливания. После производства очереди отпускает спусковой рычаг, уточняет наводку, если она сбилась, и снова нажимает на спусковой рычаг.

При ведении огня с рассеиванием по фронту наводчик устанавливает ограничители рассеивания, наводя гранатомет во фланги цели; переводит флажок регулятора на максимальный темп стрельбы; наводит гранатомет в левый или правый край цели, закрепляет зажим вертикальной наводки, открывает огонь и плавно, без рывков ведет гранатомет вправо или влево в указанных пределах рассеивания, следя за линией прицеливания.

Нормальная скорость углового перемещения ствола гранатомета должна быть такой, чтобы на каждые 15 м фронта цели приходились не менее одной гранаты.

При ведении огня с рассеиванием в глубину наводчик по окончании наводки гранатомета закрепляет механизм горизонтальной наводки, берется за маховичок механизма вертикальной наводки и открывает огонь, после первого выстрела плавно и равномерно вращает маховичок в нужную сторону в указанных пределах рассеивания; для увеличения дальности стрельбы маховичок вращать вправо, для ее уменьшения - влево.

При ведении огня с одновременным рассеиванием по фронту и в глубину наводчик действует так же, как и при ведении огня с рассеиванием по фронту, а помощник наводчика берется за маховичок снизу и производит рассеивание в глубину.
Прекращение стрельбы

Прекращение стрельбы может быть временное и полное.

Для временного прекращения огня подается команда «Стой». По этой команде наводчик прекращает нажим на спусковой рычаг, ставит гранатомет на предохранитель, при стрельбе ночью выключает систему освещения и, если нужно, дает указание помощнику наводчика сменить коробку.

Для смены коробки надо открыть приемник; снять ленту; отделить коробку от гранатомета и передать ее подносчику; взять коробку с выстрелами, присоединить ее к гранатомету; открыть крышку коробки; вынуть из коробки начало ленты и установить первое (пустое) звено над входным окном ствольной коробки; закрыть крышку коробки и приемник.

Для полного прекращения огня после команды «Стой» подается команда «Разряжай».
По этой команде:

· наводчик прекращает нажим на спусковой рычаг; ставит гранатомет на предохранитель; после отделения помощником наводчика ленты с выстрелами от приемника отводит при открытом приемнике за рукоятку перезаряжания затвор назад и отпускает рукоятку, снимает гранатомет с предохранителя, спускает ударник с боевого взвода; затем ставит ударник на боевой взвод, а гранатомет на предохранитель;

· помощник наводчика открывает приемник и снимает ленту; отделяет от гранатомета коробку; при отведении наводчиком затвора назад подхватывает рукой выстрел, выпадающий из выводного окна ствольной коробки, предохраняя его от ударов о грунт или станок; закрывает приемник; присоединяет извлеченный выстрел к ленте; вкладывает ленту в коробку и закрывает шторку и крышку коробки.

После разряжания, если нужно, командир подает команду «Оружие - к осмотру». По этой команде помощник наводчика открывает приемник, крышку коробки и вынимает ленту; наводчик отводит затвор назад до отказа. После осмотра гранатомета и коробок наводчик отпускает рукоятку перезаряжания; помощник наводчика укладывает ленту и закрывает коробку.

2.2. Правила стрельбы из автоматического гранатомета АГС-17.

Основным требованием, предъявляемым к стрельбе из гранатометов, является своевременное выполнение огневых задач.

Командир отделения и расчеты гранатометов обязаны всегда быть готовыми к выполнению огневых задач по приказанию старших командиров, а также самостоятельно в зависимости от сложившейся обстановки.

Для успешного выполнения огневых задач в бою необходимо:

· непрерывно наблюдать за полем боя, своевременно обнаруживать, оценивать и выбирать для поражения из гранатометов наиболее важные цели;

· быстро и правильно готовить исходные данные для стрельбы;

· умело вести огонь по всевозможным целям в различных условиях боевой обстановки как днем, так и ночью, добиваясь поражения цели в кратчайший срок с наименьшим расходом боеприпасов;

· экономно расходовать выстрелы в бою и принимать меры к своевременному их пополнению.

Наблюдение в бою и целеуказание

Наблюдение в бою ведется в целях своевременного обнаружения расположения и действий противника. Кроме того, в бою необходимо наблюдать за сигналами командира, за действиями соседей и за результатами своего огня. Если нет особых указаний старшего командира, личный состав гранатометного отделения ведет наблюдение в указанном ему секторе стрельбы на глубину до 2000 м.

Наблюдение ведется невооруженным глазом. Особое внимание при наблюдении надо обращать на скрытые подступы со стороны противника. Местность осматривать справа налево от ближних предметов к дальним.

Осмотр производить тщательно, так как обнаружению противника способствуют незначительные демаскирующие признаки. Такими признаками могут быть: блеск, шум, качание веток и кустов, появление новых предметов, изменения в положении и форме местных предметов и т. п. Для более тщательного изучения отдельных предметов или участков местности использовать бинокль и прицел гранатомета, принимая меры к тому, чтобы блеском стекол бинокля (прицела) не обнаруживать своего расположения (огневой позиции).

Ночью место расположения и действия противника могут быть установлены по звукам и источникам света. Поэтому ночью необходимо внимательно прислушиваться ко всякого рода звукам. Если в нужном направлении местность освещена осветительным патроном или другим источником освещения, быстро осмотреть освещенный участок.

Цель может быть указана одним из следующих способов: наведением гранатомета в цель; от ориентира (местного предмета); трассирующими пулями.

Для целеуказания наведением гранатомета в цель необходимо навести верхний угольник сетки прицела в цель и указать ее признаки.

Для целеуказания от ориентира (местного предмета), когда дающий и принимающий целеуказание находятся на небольшом удалении друг от друга (не более 100 м), необходимо измерить горизонтальный угол между целью и ближайшим к ней ориентиром (местным предметом) в делениях угломера, определить разность расстояний между ориентиром (местным предметом) и целью в метрах, если она находится недалеко от ориентира, или определить расстояние до цели от огневой позиции и указать цель.

Целеуказание должно быть кратким, ясным и точным, например; «Ориентир второй, вправо двадцать, ближе 100, за камнем - пулемет», «Прямо - отдельное дерево, влево сорок, безоткатное орудие, 900» (900 м - расстояние до цели).

Для отыскания цели необходимо навести гранатомет (бинокль) в указанный ориентир (местный предмет) и, отмерив скомандованный угол, отыскать цель, учитывая удаление ее от ориентира (местного предмета) или от огневой позиции и характерные признаки.

При целеуказании трассирующими пулями необходимо в направлении цели произвести одну-две короткие очереди.
Выбор цели

Огонь из гранатомета в бою ведется по живой силе и огневым средствам противника (группам пехоты, наблюдательным пунктам, расчетам пулеметов, гранатометов, орудий, минометов и т. п.), расположенным вне укрытий, в открытых окопах, траншеях и за укрытиями (в лощинах, оврагах и на обратных скатах высот). Эти цели могут быть неподвижными, появляющимися на короткое время и движущимися.

Цель выбирается и указывается наводчику гранатомета, как правило, командиром отделения. Указанную командиром цель наводчик должен быстро найти и доложить: «Вижу». Если цель наводчиком не найдена, он докладывает: «Не вижу» - и продолжает наблюдать.

Если наводчику в бою цель для поражении не указана, то он выбирает ее сам. В первую очередь необходимо поражать наиболее опасные и важные цели, например расчеты пулеметов, гранатометов, орудий, минометов, группы пехоты противника. Из двух равных по важности целей выбирать для уничтожения ближайшую цель. При появлении во время стрельбы новой, более опасной цели немедленно перенести огонь на нее.
Подготовка исходных данных для стрельбы

Подготовка исходных данных для стрельбы из гранатомета включает выбор вида траектории; определение установок прицела и угломера; выбор точки прицеливания (наводки), способа и темпа стрельбы, вида огня и определение расхода боеприпасов, а при стрельбе с закрытой огневой позиции и веера.

Вид траектории выбирается в зависимости от места расположения цели. Если цель расположена открыто и видна в прицел наводчику, стрельба ведется прямой наводкой настильной траекторией. При этом огневая задача выполняется быстрее, надежнее, с меньшим расходом боеприпасов и времени. Настильная траектория применяется на всех дальностях стрельбы из гранатомета.

Если цель расположена в открытых окопах, траншеях и за укрытиями (в лощинах, оврагах и на обратных скатах высот), стрельба на дальности от 1000 до 1700 м обычно ведется навесной траекторией.

Для определения установок прицела, угломера и положения точки прицеливания необходимо определить расстояние до цели и учесть внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление полета гранаты. При стрельбе по движущимся целям, кроме того, учитываются направление и скорость движения цели.

В напряженные моменты боя поправки на внешние условия стрельбы не учитываются или учитываются приближенно.

Прицел, угломер и точка прицеливания выбираются с таким расчетом, чтобы при стрельбе средняя траектория проходила как можно ближе к середине цели.

Точное определение расстояний до целей является важнейшим условием успешного поражения цели. Знание расстояний до местных предметов (ориентиров) облегчает определение расстояний до целей. Поэтому, если позволяет обстановка, расстояние до ориентиров и местных предметов следует определить стрельбой (пристрелкой) или другим способом.

Основным способом определения расстояний до целей в бою служит глазомер. Кроме того, расстояние может быть определено по формуле «тысячной» и промером местности шагами.

Значительные отклонения внешних условий стрельбы от табличных (нормальных) изменяют дальность полета гранаты и отклоняют се в сторону от плоскости стрельбы. За табличные условия стрельбы принимаются; температура воздуха и заряда+15°С; отсутствие ветра; превышение местности над уровнем моря не более 110 м; атмосферное давление 750 мм рт. ст.; отсутствие боковой свалки гранатомета; цель находится на горизонте оружия.

Установка прицела определяется по таблице Наставления на основании измеренного расстояния до цели и поправок дальности на отклонение условий стрельбы (температуры воздуха и заряда, продольного ветра, превышения местности над уровнем моря и угла места цели) от нормальных с учетом выбранного вида траектории. При стрельбе на дальности до 700 м (из гранатометов ранних выпусков - до 550 м) обычно устанавливается прицел 0-00 и на сетке прицела выбирается угольник или штрих, соответствующий расстоянию до цели.
Влияние температуры воздуха при стрельбе на дальностях до 700 м не учитывается, так как ее влияние незначительное. При стрельбе на дальностях свыше 700 м нужно учитывать влияние температуры воздуха на полет гранаты, увеличивая установку прицела в холодную погоду и уменьшая ее в жаркую погоду, руководствуясь таблицей Наставления. Округленно поправку дальности на изменение температуры воздуха и заряда на каждые 10°С на дальностях от 700 до 1200 м можно принять равной 15 м, а от 1200 до 1700 м -25 м.
Встречный ветер уменьшает, а попутный увеличивает дальность полета гранаты, особенно при стрельбе навесной траекторией.

Продольный ветер при стрельбе на дальностях до 700 м существенного влияния на полет гранаты не оказывает и поправки на такой ветер не вводятся. При стрельбе на большие дальности необходимо учитывать поправку дальности на продольный сильный ветер. Округленно поправку на сильный (10 м/с) продольный ветер можно принять: при стрельбе настильной траекторией на дальности от 700 до 1200 м - 25 м, а на большие дальности - 50 м; при стрельбе навесной траекторией - 00 м. На умеренный ветер (4-6 м/с) поправку уменьшать в два раза.

135. Поправки дальности на превышение местности над уровнем моря и на угол места цели учитываются при стрельбе в горах.

При повышении местности над уровнем моря на каждые 100 м атмосферное давление понижается на 9 мм.

Изменение атмосферного давления при стрельбе на дальностях до 700 м оказывает незначительное влияние на дальность полета гранаты и поэтому не учитывается. При стрельбе на большие дальности и превышении местности над уровнем моря более 1000 м необходимо учитывать поправку на атмосферное давление и вычитая ее из измеренного расстояния до цели. Округленно поправку дальности на атмосферное давление при стрельбе настильной траекторией можно принять равной, если местность превышает над уровнем моря 1000 м - 50 м; 2000 и-100 м; при стрельбе навесной траекторией соответственно 100 и 200 м.
При стрельбе из гранатомета прямой наводкой по целям, расположенным выше (ниже) огневой позиции под небольшими углами места пели (до ±15°), поправки на угол места цели не учитываются. При стрельбе с закрытых огневых позиций необходимо вводить поправку на угол места цели, округленно равную углу места цели, при этом, если цель выше огневой позиции, установку прицела увеличивать при углах прицеливания, меньших 6-67, и уменьшать при больших углах прицеливания; если цель ниже огневой позиции, установку прицела увеличивать при углах прицеливания больше 6-67 и уменьшать при меньших углах прицеливания.

Установка угломера определяется в зависимости от вида наводки (прямая, непрямая) и с учетом поправок направления на деривацию и боковой ветер.

Поправки на деривацию и боковой ветер могут вводиться в установку угломера или учитываться шкалой боковых поправок сетки прицела.

В нормальных условиях при стрельбе прямой наводкой (цель видна в прицел) и при стрельбе непрямой наводкой (цель не видна в прицел), когда гранатомет наводится по вехе, выставленной в створе с целью, угломер устанавливается на 30-00.

Для определения установки угломера при стрельбе непрямой наводкой, когда цель видна командиру, находящемуся вблизи огневой позиции, необходимо измерить угол между целью и ориентиром (местным предметом), видимым в прицел, и прибавить этот угол к 30-00, если цель находится правее ориентира, или отнять его от 30-00, если она левее ориентира.
Вследствие деривации граната отклоняется вправо от плоскости стрельбы. При стрельбе настильной траекторией на дальности до 1000 м величина этого отклонения незначительная и ее можно не учитывать. При стрельбе на большие дальности, особенно навесной траекторией, необходимо учитывать поправку на деривацию, уменьшая установку угломера, руководствуясь основной таблицей Наставления. Округленно поправку на деривацию можно принять при стрельбе настильной траекторией на дальности свыше 1000 м 10 тысячных (0-10); при стрельбе навесной траекторией - 50 тысячных (0-50),
Боковой ветер оказывает значительное влияние на полет гранаты, отклоняя ее в сторону: ветер справа - в левую сторону, ветер слева - в правую сторону. Поправки на ветер необходимо учитывать, руководствуясь основной таблицей Наставления. Округленно поправку на сильный боковой ветер можно принять при стрельбе настильной траекторией на дальности до 700 м 5 тысячных (0-05); от 700 до 1000 м- 10 тысячных (0-10); на больших дальностях - 20 тысячных (0-20); при стрельбе навесной траекторией - 70 тысячных (0-70) на все дальности стрельбы.

Поправки на умеренный боковой ветер брать вдвое меньше, чем указано в таблице. При ветре, дующем под острым углом к плоскости стрельбы, поправку брать вдвое меньше, чем при ветре, дующем под углом 90°.

Во всех случаях, когда позволяет обстановка, исходные данные для стрельбы из гранатомета должны быть подготовлены заблаговременно, при этом учитываются расстояние до цели (ориентира, местного предмета), поправки на температуру воздуха, превышение местности над уровнем моря, угол места цели и деривация. Перед открытием огня в подготовленные данные вносятся поправки на боковой и продольный ветер.

Точка прицеливания при стрельбе прямой наводкой но одиночным целям и по групповым целям, имеющим фронт не более 20 м, выбирается в середине цели. Если фронт цели больше 20 м, то намечается несколько точек прицеливания с интервалами или при стрельбе с рассеиванием по фронту она выбирается на левом (правом) фланге цели.

Темп стрельбы из гранатомета, как правило, назначается минимальный. Стрельба с максимальным темпом обычно ведется после пристрелки цели для ее быстрейшего поражения, при отражении атак и контратак противника и по широким (глубоким) целям с рассеиванием по фронту (в глубину) для получения большей плотности огня.

Вид огня и расход боеприпасов зависят от поставленной задачи, дальности стрельбы и характера цели. Огонь на подавление цели, как правило, ведется короткими очередями, на ее уничтожение - длинными очередями. С увеличением дальности стрельбы длина очереди увеличивается. Стрельба с рассеиванием гранат по фронту и в глубину ведется непрерывным огнем.

Средний расход гранат на поражение цели в зависимости от поставленной задачи.

Веер при стрельбе с закрытой огневой позиции из нескольких гранатометов назначается: сосредоточенный - для поражения одиночной цели; разрешается назначать сосредоточенный веер при стрельбе по цели, имеющей фронт не более 20 м; по ширине цели - для поражения широких целей, при этом интервал веера должен быть не более 15 м.

Для определения интервала веера (расстояния между центрами разрывов гранат соседних гранатометов) необходимо фронт цели разделить на количество назначенных для стрельбы гранатометов.

Довороты в делениях угломера при переходе от параллельного веера к вееру сосредоточенному и по ширине цели определяются по формуле «тысячной». Для перехода к сосредоточенному вееру необходимо интервал между гранатометами разделить на одну тысячную дальности стрельбы (на 0,001 Л), а при переходе к вееру по ширине цели необходимо из интервала веера вычесть интервал между гранатометами и разделить на 0,001Д.
Выбор момента для открытия огня

Момент открытия огня определяется командой командира «Огонь», а при самостоятельном ведении огня - в зависимости от обстановки и положения цели.

Наиболее выгодные моменты для открытия огня, когда: цель можно поразить внезапно; цель хорошо видна; цель скучивается; цель приблизилась к ориентиру (местному предмету), по которому установки прицела уточнены стрельбой.

Внезапное огневое нападение на противника производит на него ошеломляющее действие и наносит ему наибольшее поражение.
Стрельба по неподвижным и появляющимся целям

Одиночную цель поражать на установках прицела, полученных в ходе пристрелки, очередями в 3-10 выстрелов в зависимости от важности цели и дальности до нее. Чем опаснее цель и чем точнее определена до нее дальность, тем длиннее должна быть очередь. Механизмы горизонтальной и вертикальной наводки должны быть при этом закреплены.

Для поражения появляющейся цели необходимо заметить место ее появления, быстро изготовиться к стрельбе и открыть огонь. Быстрота открытия огня имеет решающее значение для поражения цели. Если за время изготовки к стрельбе цель скрылась, пристрелять место ее появления и при повторном появлении цели открыть огонь на поражение. При появлении цели в новом месте перенести огонь, определив доворот гранатометов от пристрелянного места до цели и внеся необходимую поправку дальности.

Групповую цель, состоящую из отдельных, отчетливо видимых целей (расчетов орудий, минометов и т. п.), обстреливать длинными очередями, последовательно перенося огонь с одной цели на другую.

Широкие цели, состоящие из неясно видимых фигур или замаскированные, обстреливать непрерывным огнем с рассеиванием гранат по фронту или длинными очередями на нескольких установках угломера (назначая несколько точек прицеливания) с интервалом между ними на дальностях стрельбы: до 1000 м - 0-20, на больших дальностях - 0-10.

Узкие и глубокие цели обстреливать непрерывным огнем с рассеиванием в глубину или длинными очередями на нескольких установках прицела (назначая несколько точек прицеливания) с величиной скачка 50-100 м после производства каждой очереди.

Широкие и глубокие цели, расположенные на площади, а также цели, хорошо замаскированные, обстреливать либо огнем с одновременным рассеиванием гранат по фронту и в глубину цели, либо огнем с рассеиванием по фронту и последовательным переносом в глубину скачками в 50-100 м. Огонь вести длинными очередями.
	[image: image24.jpg]2-94 2-92

1200M _  nonomenve 1300m
%—.a ueau npi u Nonomenue
& cmpene yeau npu

\% Ha nopasme- npucmpenke
&, HUE / 7

Vnpemdenue
Wupokas suana





Рис. 22. Стрельба по цели, движущейся в плоскости стрельбы. К стрельбе на поражение переходить на том пределе вилки, к которому движется цель с учетом упреждения
	Стрельба по движущимся целям

По целям, движущимся в плоскости стрельбы (па стреляющего или от него), огонь вести с установкой прицела, соответствующей тому расстоянию, на котором цель будет находиться в момент разрывов гранат. Для этого либо ведут пристрелку до захвата цели в вилку, равную в зависимости от скорости цели одной или двум широким вилкам, либо ограничиваются получением недолетной (при отходе цели - перелетной) очереди на пути движения цели (рис. 22).

К стрельбе на поражение цели переходят на том пределе широкой вилки, к которому движется цель. Момент открытия огня выбирается с таким расчетом, чтобы за время полета гранаты цель, движущаяся с определенной скоростью, подошла к этому пределу.


Расстояние, на которое переместится цель за время полета гранаты до нее, называется упреждением.
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Рис. 23. Стрельба по цели, движущейся под углом к плоскости стрельбы. Упреждение учитывается:

а - по шкале боковых поправок сетки прицела: б - с помощью угломера
	При движении цели под углом к направлению стрельбы, кроме того, учитывается боковое упреждение.

Упреждение может быть до начала стрельбы взято с помощью угломера (рис. 23, 6); при этом, если цель движется слева направо, боковое упреждение, указанное в таблице, прибавляется к 30-00 и прицеливание осуществляется по движущейся цели; если цель движется справа налево, то упреждение вычитается из 30-00. Оно может быть взято в делениях сетки прицела (рис. 23, а); при этом деления шкалы боковых поправок выбираются в той части сетки, откуда движется цель.

Огонь по движущимся целям обычно ведется способом выжидания цели (огневого нападения). Наводчик наводит гранатомет в пристрелянный местный предмет и с подходом цели к нему на величину нужного упреждения производит длинную очередь.


Стрельба на поражение атакующей (контратакующей) пехоты противника ведется обычно с установкой регулятора на максимальный темп стрельбы непрерывным огнем с рассеиванием гранат по фронту цели.

При выходе цели из зоны разрывов изменяют установку прицела в сторону движения цели. Величина скачка прицелом зависит от направления и скорости движения цели, а также от знаков полученных наблюдений; при этом следует избегать получения перелетных (при отходе цели - недолетных) разрывов.
2.3. Приемы  стрельбы из противотанкового гранатомета РПГ-7.

Гранатомет обслуживается гранатометчиком и помощником гранатометчика. Гранатометчик ведет огонь из гранатомета, переносит гранатомет и сумку с двумя выстрелами и ЗИП. Помощник гранатометчика оказывает помощь гранатометчику при ведении огня, переносит сумку с тремя выстрелами и замещает гранатометчика. В бою, когда непосредственная помощь гранатометчику не оказывается, помощник гранатометчика ведет огонь из закрепленного за ним оружия.

В зависимости от условий местности и огня противника стрельба из гранатомета ведется из положения лежа, с колена и стоя. Для маскировки и. защиты от огня противника, а также для удобства ведения огня используются различные укрытия, местные предметы и упоры.

При необходимости стрельба из гранатомета может вестись с бронетранспортера, но в этом случае казенный срез гранатомета должен выходить за пределы борта бронетранспортера.

Гранатометчик и помощник гранатометчика для ведения огня занимают и оборудуют огневую позицию, указанную командиром, или выбирают ее самостоятельно.

Для стрельбы из гранатомета необходимо выбирать такую огневую позицию, которая обеспечивает наилучший обзор и обстрел, безопасность производства выстрела из гранатомета, укрывает гранатометчика от огня и наблюдения противника, а также позволяет удобно выполнять «все приемы для стрельбы. В зависимости от обстановки огневая позиция выбирается в траншее, окопе, воронке от снаряда, канаве, за камнем, пнем. В населенном пункте огневая позиция может быть выбрана в развалинах строений, за стеной, забором и т. п.

При заблаговременной подготовке огневой позиции необходимо проверить возможность ведения огня в заданном секторе или направлении, для чего гранатомет последовательно наводится в различные местные предметы.

Не следует выбирать огневую позицию вблизи выделяющихся отдельных местных предметов, а также на гребнях возвышенностей.

При выборе огневой позиции необходимо учитывать, что при выстреле из казенной части ствола гранатомета вырывается сильная струя газов, вместе с которой выбрасываются пенопластовый пыж и картонные части порохового заряда. Поэтому сзади гранатомета ближе 30 м не должны находиться люди, боеприпасы, взрывчатые вещества и горючее; сзади казенного среза гранатомета не должны находиться какие-либо преграды на расстоянии 2 м. В направлении стрельбы также не должно быть местных предметов, за которые могла бы задеть граната на полете.

Для занятия огневой позиции подается команда, примерно: «Такому-то (или гранатометчику такому-то), огневая позиция там-то - К бою». По этой команде гранатометчик и его помощник, применяясь к местности, быстро выдвигаются на указанную огневую позицию и изготавливаются к стрельбе. При этом помощник гранатометчика передвигается одновременно с гранатометчиком и слева от вето.

Для смены огневой позиции подается команда, примерно: «Такому-то (или гранатометчику такому-то), перебежать туда-то - Вперед». По этой команде гранатометчик и его помощник намечают путь выдвижения на новую огневую позицию, укрытые участки пути для остановки и способ передвижения, если он в команде не был указан. Перед началом передвижения гранатомет ставится на предохранитель.

В зависимости от характера местности и наличия укрытий гранатометчик и помощник гранатометчика в бою передвигаются ускоренным шагом, бегом, перебежками или переползанием. При движении ускоренным шагом, бегом и при перебежках гранатомет держать одной рукой или двумя руками, как удобнее. При переползании гранатомет удерживается правой рукой за ремень у верхней антабки или за дульную часть гранатомета.
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Рис. 24. Переноска гранатомета и гранат
при движении в атаку
	При движении в атаку гранатомет переносится с присоединенным оптическим прицелом и может быть заряжен (рис. 24).но обязательно поставлен на предохранитель, со спущенным курком с боевого взвода. Перед стрельбой необходимо проверить, полностью ли входит фиксатор гранаты в вырез на дульной части ствола гранатомета, поставить курок на боевой взвод и снять гранатомет с предохранителя.

Для успешного выполнения огневых задач в бою гранатометчик и помощник гранатометчика должны в совершенстве владеть приемами стрельбы из гранатомета.

Каждый гранатометчик и помощник гранатометчика, руководствуясь общими правилами выполнения приемов стрельбы, должен с учетом своих индивидуальных особенностей выработать и применять наиболее выгодное, устойчивое и однообразное положение головы, корпуса, рук, ног и гранатомета на плече, обеспечивающее наилучшие результаты стрельбы.


При стрельбе из гранатомета соблюдать следующие меры предосторожности.

1) В учебной обстановке стрельбу боевыми гранатами по броне или танку вести только из окопа или другого укрытия, так как осколки от брони, а также от самой гранаты в отдельных случаях летят на расстояние до 150 м; люди, находящиеся вне укрытия, должны быть не ближе 300 м от цели.

2) Следить за тем, чтобы при стрельбе из гранатомета сзади в створе с ним не находились ближе 30 м люди, боеприпасы, взрывчатые и горючие вещества; особо тщательно за выполнением этого требования необходимо следить при стрельбе ночью.

3) Во всех случаях ведения огня категорически запрещается:
· упирать казенную часть гранатомета в какие-либо предметы или в грунт; между казенным срезом и стенкой окопа или другого укрытия должно быть расстояние не менее 2 м;

· вести огонь из гранатомета, ствол которого засорен грязью, снегом и т. п.;
· допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в выполнении приемов стрельбы;
· трогать неразорвавшиеся после стрельбы гранаты; такие гранаты подлежат уничтожению на месте их падения с соблюдением соответствующих правил предосторожности.

4) Дульная часть гранатомета при стрельбе должна находиться не ближе 20 см от бруствера или укрытия, чтобы исключить случаи задевания гранаты перьями стабилизатора за грунт и другие предметы.

В направлении стрельбы не должно быть местных предметов, за которые могла бы задеть граната на полете.

5) При стрельбе лежа гранатометчик должен располагаться по отношению к стволу гранатомета так, чтобы избежать поражения себя пороховыми газами, вырывающимися из казенной части ствола при выстреле.

6) При ведении огня в песчаной или заболоченной местности и в снегу гранаты, подготовленные для стрельбы, кладутся на сумку. Особенно необходимо оберегать пороховой заряд от влаги, а канал ствола от засорения.
Стрельба из гранатомета слагается из изготовки к стрельбе, производства выстрела и прекращения стрельбы.
Изготовка к стрельбе
Гранатометчик и помощник гранатометчика изготавливаются к стрельбе по команде командира или самостоятельно.

На учебных занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, например: «На огневую позицию, шагом - марш» и затем - «Заряжай». Если нужно, перед командой «Заряжай» указывается положение для стрельбы.
Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжание гранатомета.
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Рис. 25. Положение для стрельбы лежа
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Рис. 26. Подготовка гранаты к стрельбе:

а - вскрытие пенала; б - присоединение порохового заряда
	Для принятия положения для стрельбы лежа надо:

1) Если сумка с гранатами переносится на левом боку ремнем через правое плечо. Гранатометчику подать правую руку по ремню несколько вверх, снять гранатомет с плеча, подхватив его левой рукой за накладку, взять гранатомет в правую руку дульной частью вперед. Снять левой рукой с плеча сумку для гранат, сделать правой ногой полный шаг вперед и немного вправо, одновременно наклонить корпус вперед, положить сумку впереди и слева, дном от себя. Затем поставить левую руку на землю впереди себя пальцами вправо и, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бак и переложить гранатомет в левую руку.
Правой рукой снять чехлы сначала с казенной, затем с дульной части ствола гранатомета, вынуть оптический прицел из чехла и установить его на гранатомет, снять колпачок с выступа объектива; при отсутствии оптического прицела поставить в вертикальное положение мушку 


и прицельную планку и, опустив руку под гранатомет, взяться за рукоятку ударно-спускового механизма или за рукоятку ствола, после этого быстро повернуться на живот и лечь под углом к направлению стрельбы, чтобы избежать поражения истекающими из гранатомета газами, слегка раскинуть ноги в стороны носками наружу; гранатомет при этом должен упираться рукояткой ударно-спускового механизма в грунт и стволом лежать на предплечье правой руки (рис. 25).

Помощнику гранатометчика занять место слева от гранатометчика, примерно в двух шагах от него. Подать правую руку по ремню несколько вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за спусковую скобу и ствольную коробку, затем взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед; снять левой рукой с плеча сумку для гранат, сделать правой ногой полный шаг вперед и немного вправо и положить сумку впереди и справа, дном от себя.
Затем принять положение для стрельбы лежа из автомата и положить автомат оправа от себя. После этого открыть свою сумку, взять гранату и осмотреть ее; свинтить со дна реактивного двигателя предохранитель и положить гранату на сумку. Взять пенал и вскрыть его (рис. 26), поворачивая корпус пенала в одну сторону, а крышку в другую. Вынуть пороховой заряд из пенала и присоединить к гранате (навинтить пороховой заряд на выступ дна реактивного двигателя до отказа). Излишних усилий при навинчивании заряда не прилагать. Выстрелы готовятся к стрельбе в количестве, необходимом для выполнения боевой задачи.
2) Если сумка с гранатами переносится за спиной. Гранатометчику (помощнику гранатометчика) подать правую руку по ремню несколько вверх и, снимая гранатомет (автомат) с плеча, подхватить его левой рукой; правой рукой снять с правого плеча плечевой ремень сумки; затем взять гранатомет (автомат) в правую руку, дульной частью вперед. В дальнейшем положение для стрельбы лежа принимается так же, как и при переноске сумки на левом боку ремнем через правое плечо.

Для принятия положения для стрельбы с колена надо:

Гранатометчику отставить правую ногу назад, опуститься на правое колено и присесть на каблук; голень левой ноги при этом должна остаться в вертикальном положении, а бедра ног должны составлять угол, близкий к прямому.
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Рис. 27. Положение для стрельбы с колена
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Рис. 28. Положение для стрельбы стоя

	Одновременно с опусканием на правое колено снять гранатомет с плеча и положить его на левое колено, дульной частью вперед, придерживая гранатомет левой рукой за рукоятку ствола, правой рукой снять чехлы сначала с казенной, затем с дульной части ствола гранатомета; вынуть оптический прицел из чехла и установить его на гранатомет; при отсутствии оптического прицела поставить в вертикальное положение мушку и прицельную планку, после чего правой рукой удерживать гранатомет за деревянную накладку у патрубка (рис. 27).

Если сумка с гранатами переносится за спиной, правой рукой снять с правого плеча плечевой ремень сумки. Затем, придерживая гранатомет правой рукой за деревянную накладку, левой рукой снять сумку с гранатами с плеча и положить впереди и слева, дном от себя.

Помощнику гранатометчика занять место слева от гранатометчика, примерно в двух шагах от него, и принять положение для стрельбы с колена из автомата, затем положить автомат на землю справа от себя. Снять с плеча (из-за спины) сумку с гранатами и положить ее на землю справа и впереди, дном от себя. После этого открыть сумку, взять гранату, осмотреть ее и присоединить к ней пороховой заряд.


Гранатометчику повернуться вполоборота направо по отношению к направлению стрельбы и, не приставляя левой ноги, отставить ее влево, примерно на ширину плеч, как удобно гранатометчику, распределив при этом тяжесть тела равномерно на обе ноги.

Для принятия положения для стрельбы стоя надо:

Одновременно снять гранатомет с плеча и взять его в левую руку дульной частью вперед; правой рукой снять чехлы сначала с казенной, затем с дульной части ствола гранатомета, вынуть оптический прицел из чехла и установить его на гранатомете. При отсутствия оптического прицела поставить в вертикальное положение мушку и прицельную планку, после чего правой рукой удерживать гранатомет за деревянную накладку у патрубка (рис. 28).
Кроме того, при температуре воздуха выше нуля для стрельбы из всех положений установить дополнительную мушку в вертикальное (рабочее) положение.

Помощнику гранатометчика, располагаясь примерно в двух шагах слева от гранатометчика с автоматом «на грудь», снять сумку с гранатами, если она переносилась за спиной, взять гранату, осмотреть ее и присоединить к ней пороховой заряд.

Для заряжания гранатомета надо:

Гранатометчику проверить, не взведен ли курок, поставить гранатомет на предохранитель и подать его несколько назад (на себя); взять у помощника гранатометчика выстрел в левую руку снизу за реактивный двигатель, вставить пороховой заряд и реактивный двигатель в дульную часть ствола (рис. 29) и дослать выстрел так, чтобы фиксатор гранаты вошел в вырез на дульной части ствола до упора. При заряжании гранатомета ствол располагать в направлении стрельбы. Допускается при тугом вхождении выстрела в канал ствола гранатомета производить заряжание с поворотом выстрела против часовой стрелки, если смотреть в направлении стрельбы; в этом же направлении следует поворачивать выстрел в случае несовпадения фиксатора гранат с вырезом на дульной части ствола гранатомета (рис. 30).
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Рис. 29. Заряжание гранатомета:

а - передача гранаты; б - вставление гранаты в канал ствола гранатомета
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Рис. 30. Поворачивание гранаты при несовпадении фиксатора гранаты с вырезом на дульной части ствола гранатомета


	Помощнику гранатометчика снять с головной части взрывателя предохранительный колпачок, предварительно выдернув чеку за тесьму (рис. 31), и подать гранатометчику выстрел пороховым зарядом к нему и фиксатором гранаты кверху. При стрельбе в дождь и сильный снегопад предохранительный колпачок с головной части взрывателя не снимать.

Если гранатомет обслуживается только одним гранатометчиком, то он после принятия положения для стрельбы лежа или с колена кладет гранатомет справа от себя и подготавливает выстрелы для стрельбы, после чего заряжает гранатомет. При стрельбе из положения стоя гранатометчик сначала подготавливает выстрелы для стрельбы, а затем снимает с плеча гранатомет и заряжает его.

Производство выстрела
Огонь из гранатомета ведется по командам или самостоятельно в зависимости от поставленной задачи и обстановки.

В команде на открытие огня указывается, кому стрелять, цель, прицел и точка прицеливания. Например: «Такому-то (или гранатометчику такому-то), по головному танку, три, в середину - огонь».
При стрельбе по танкам (самоходно-артиллерийским установкам) в напряженные моменты боя прицел и точка прицеливания могут не указываться. 


Например: «Гранатометчику, по танку - огонь». В этом случае гранатометчик ведет огонь, выбирая прицел и точку прицеливания самостоятельно. Производство выстрела включает установку прицела и механизма температурной поправки, прикладку, прицеливание, спуск курка с боевого взвода и удержание гранатомета при стрельбе.

Для установки прицела (механического) надо сжать защелку хомутика и передвинуть его по прицельной планке до совмещения нижнего среза окна с нужным делением (риской) прицельной планки (рис. 32).
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Рис. 31. Выдергивание чеки предохранительного колпачка взрывателя
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Рис. 32. Установка механического прицела
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Рис. 32. Производство выстрела из положения лежа
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Рис. 33. Производство выстрела из положения с колена

	Для прикладки надо:

· положить ствол гранатомета на правое плечо и удерживать его левой рукой за рукоятку ствола, а правой за рукоятку ударно-спускового механизма;

· при стрельбе из положения лежа локти рук должны быть поставлены на землю в наиболее удобное положение, примерно на ширину плеч (рис. 32);
· при стрельбе из положения с колена локоть левой руки упереть в мякоть левой ноги или несколько спустить с колена, а локоть правой руки прижать к туловищу (рис. 33);
· при стрельбе из положения стоя локти рук прижать к туловищу (рис. 34);

· направить гранатомет в сторону цели;

· поставить курок на боевой взвод;

· снять гранатомет с предохранителя;

· указательный палец наложить на спусковой крючок;

· правую щеку приложить к деревянной накладке.

При стрельбе ночью и в сумерки по неосвещенным целям, кроме того, включить освещение сетки оптического прицела, повернув тумблер вверх.

Для прицеливания надо:

1) При стрельбе с оптическим прицелом зажмурить левый глаз, а правым прислониться к наглазнику и смотреть через окуляр на цель. Уточнить расстояние до цели с помощью дальномерной шкалы. Передвигая локти и перемещая корпус, навести сетку прицела на цель горизонтальной линией, соответствующей дальности стрельбы (прицелу), и вертикальной линией, соответствующей боковой поправке (рис. 35). При прицеливании следить, чтобы гранатомет не был свален в сторону.
2) При стрельбе с механическим прицелом зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь хомутика на вершину мушки так, чтобы мушка находилась посредине прорези, а вершина ее была наравне с верхними краями прорези, т. е. взять ровную мушку и совместить ее с точкой прицеливания.


Для спуска курка надо, затаив дыхание, первым суставом указательного пальца нажимать на спусковой крючок, пока курок незаметно для гранатометчика спустится с боевого взвода, т. е. пока произойдет выстрел.
Если при прицеливании выбранное деление сетки оптического прицела (ровная мушка механического прицела) значительно отклонится от точки прицеливания, нужно, не усиливая и не ослабляя давления на спусковой крючок, уточнить наводку, а затем усилить нажим на спусковой крючок.

При выстреле прочно удерживать гранатомет, не меняя положения рук и сохраняя правильную наводку.
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Рис. 34. Производство выстрела из положения стоя
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Рис. 35. Прицеливание при стрельбе из гранатомета с оптическим прицелом по танку на расстоянии 300 м (боковая поправка отсутствует)



В случае осечки надо проверить положение выстрела в стволе (выстрел должен упираться фиксатором гранаты в заднюю стенку выреза на стволе), взвести курок и произвести повторный спуск. Бели и при повторном спуске выстрела не произошло, перезарядить гранатомет.
Прекращение стрельбы
Прекращение стрельбы может быть временное и полное.

Для временного прекращения стрельбы подается команда «Стой». По этой команде гранатометчик прекращает нажим на спусковой крючок и ставит гранатомет на предохранитель, независимо от того, взведен или не взведен курок. При стрельбе в ночное время, кроме того, выключается освещение сетки оптического прицела.
Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой» подается команда «Разряжай». По этой команде гранатометчик разряжает гранатомет, при стрельбе ночью выключает освещение сетки оптического прицела и далее действует соответственно обстановке.

Для разряжания гранатомета надо:

Гранатометчику поставить гранатомет на предохранитель, извлечь выстрел из ствола гранатомета и передать его помощнику гранатометчика, снять гранатомет с предохранителя; если курок был взведен, спустить его с боевого взвода, для чего, придерживая большим пальцем правой руки за спицу курка, указательным пальцем нажать на спусковой крючок; надеть чехлы на дульную и казенную части ствола гранатомета; надеть колпачок на выступ объектива оптического прицела; при необходимости снять прицел и уложить его в чехол объективом вниз и кронштейном вправо; если стрельба велась с механическим прицелом, перевести мушку и прицельную планку в горизонтальное положение.

Помощнику гранатометчика принять выстрел от гранатометчика; свинтить со дна реактивного двигателя пороховой заряд, уложить пороховой заряд в пенал; навинтить на дно реактивного двигателя предохранитель; надеть предохранительный колпачок на головную часть взрывателя и закрепить его чекой, уложить пороховой заряд и гранату в сумку и закрыть ее.
Если гранатомет обслуживается только одним гранатометчиком, то он извлеченный из канала ствола выстрел кладет на сумку (в сумку); затем надевает чехлы на дульную и казенную части ствола гранатомета; при необходимости снимает с гранатомета оптический прицел и укладывает в чехол; кладет  гранатомет на землю или берет его в положение «на ремень»; после этого берет выстрел, надевает предохранительный колпачок на головную часть взрывателя и закрепляет его чекой, свинчивает со дна реактивного двигателя пороховой заряд, укладывает пороховой заряд в пенал, навинчивает на дно реактивного двигателя предохранитель, укладывает пороховой заряд и гранату в сумку и закрывает ее.

Для вставания (рис. 36) надо подтянуть обе руки на уровень груди, удерживая гранатомет за накладку в правой руке, одновременно свести обе ноги вместе; резко выпрямляя руки, поднять грудь от земли и вынести правую (левую) ногу вперед; взять сумку для гранат; быстро подняться; при необходимости надеть сумку ремнем через правое плечо или за спину; начать движение или принять строевую стойку.
Приемы стрельбы из-за укрытий
В зависимости от высоты укрытия гранатометчик и помощник гранатометчика принимают положение для стрельбы лежа, с колена или стоя.

Для стрельбы из-за дерева, угла здания и других укрытий надо принять выбранное положение для стрельбы; прислониться к укрытию так, чтобы часть тела была прикрыта укрытием (рис. 37); гранатомет удерживать так же, как при стрельбе без укрытия.

При этом дульная часть гранатомета должна быть не ближе 20 см от укрытия, чтобы избежать при выстреле задевания за укрытие перьев стабилизатора гранаты.
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Рис. 36. Положение гранатометчика и помощника гранатометчика при вставании:
а - положение перед вставанием; б - положение перед началом движения
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Рис. 37. Стрельба из-за укрытия
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Рис. 38. Стрельба из окопа



Гранатомет своей боковой частью может касаться укрытия. При использовании горизонтального упора (подоконник, стена и т.п.) гранатомет рукояткой можно ставить на упор.

Для стрельбы из окопа или траншеи
надо прислониться к стенке окопа, локти обеих рук упереть в землю (рис. 38); дульная часть гранатомета должна находиться также не ближе 20 см от бруствера.
2.4. Правила стрельбы из противотанкового гранатомета РПГ-7.

Для успешного выполнения огневых задач в бою необходимо:

· знать основные данные о танках, самоходно-артиллерийских установках противника и других бронецелях;

· непрерывно наблюдать за полем боя;

· быстро и правильно подготавливать исходные данные для стрельбы, т. е. выбирать деления сетки (прицел) и точку прицеливания;

· умело вести огонь по всевозможным целям в любых условиях боевой обстановки как днем, так и ночью;

· наблюдать за результатами огня и умело его корректировать;

· следить за расходом гранат в бою и принимать меры к своевременному их получению.

Наблюдение за полем боя и целеуказание
Наблюдение ведется с целью своевременного обнаружения расположения и действий противника и, в частности, танков, самоходно-артиллерийских установок и других бронецелей; кроме того, в бою необходимо наблюдать за сигналами (знаками) командира и за результатами своего огня.

Если нет особых указаний командира, гранатометчик и помощник гранатометчика ведут наблюдение в указанном секторе обстрела на глубину до 1000 м.

Наблюдение ведется невооруженным глазом или с помощью оптического прицела. Особое внимание при наблюдении надо обращать на скрытые подступы со стороны противника и танкоопасные направления. Местность осматривать справа налево от ближних предметов к дальним.

При наблюдении не упускать из виду никаких признаков и явлений, которые могут помочь обнаружить противника, например выстрелы, блеск, пыль, шум моторов, лязг гусениц, изменения в положении и форме местных предметов и т. п.

Оптический прицел использовать только для более тщательного изучения отдельных участков или местных предметов; при этом надо принимать меры к тому, чтобы блеском стекол прицела не обнаружить места своего расположения.

Ночью место расположения и действия противника могут быть установлены по звукам и источникам света. Поэтому ночью необходимо внимательно прислушиваться ко всякого рода звукам. Если в нужном направлении местность освещена ракетой или другим источником освещения, быстро осмотреть освещенный участок.

О замеченных на поле боя целях необходимо немедленно доложить командиру и правильно указать их расположение. Цель указывается устным докладом.
Доклад должен быть кратким, ясным и точным, например: «Прямо - три танка, 700» или «Ориентир второй, вправо два пальца - танк в окопе, 300» (цифры 700 и 300 обозначают расстояние до цели).
Выбор цели
Для ручных противотанковых гранатометов наиболее характерными являются бронированные цели-танки, самоходно-артиллерийские установки, бронетранспортеры и т. п. В отдельных случаях при отсутствии бронированных целей гранатометчики по указанию командира могут вести огонь по амбразурам оборонительных сооружений, по окнам, дверям и стенам зданий противника и другим целям, находящимся за легкими укрытиями. Цели на поле боя могут быть неподвижными, появляющимися на короткое время и движущимися.

Цель выбирается и указывается гранатометчику в бою, как правило, командиром. Поэтому он должен внимательно слушать и точно выполнять все команды.

Если цель не указана, то гранатометчик обязан ее выбирать сам. Из нескольких движущихся бронецелей, появившихся одновременно, нужно выбрать более важную, которая угрожает подразделению, атакует с наиболее опасного направления. При появлении одинаковых по значению целей выбирать более близкую.

Если во время стрельбы по амбразурам, окнам зданий и т. п. появится движущаяся бронецель, гранатометчики по указанию командира или самостоятельно должны перенести огонь на нее.
Выбор делений сетки (прицела) и точки прицеливания
Для выбора делений сетки оптического прицела (установок механического прицела) и точки прицеливания необходимо определить (измерить) расстояние до цели и учесть внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление полета гранаты. При стрельбе по движущимся целям, кроме того, необходимо учитывать направление и скорость движения цели.

Расстояние до целей определяется глазомером или по дальномерной шкале оптического прицела.

Знание расстояний до местных предметов (ориентиров) облегчает определение расстояний до целей. Поэтому, если обстановка позволяет, расстояния до ориентиров и местных предметов следует определять промером местности, шагами или другим более точным способом.

Определение расстояний глазомером производится по отрезкам местности, хорошо запечатлевшимся в зрительной памяти, по степени видимости и кажущейся величине целей (предметов), а также путем сочетания обоих способов.

При определении расстояний по отрезкам местности необходимо какое-либо привычное расстояние, которое прочно укрепилось в зри тельной памяти, например отрезок в 100, 200, 400 м, мысленно откладывать от себя до предмета (цели). При этом следует учитывать, что с увеличением расстояния кажущаяся величина отрезка в перспективе постепенно сокращается.

При определении расстояний по степени видимости и кажущейся величине целей (предметов) необходимо видимую величину цели сравнить с запечатлевшимися в памяти видимыми размерами данной цели на определенных удалениях.

Если цель обнаружена вблизи ориентира или местного предмета, расстояние до которого известно, то при определении расстояния до цели необходимо учитывать ее удаление от ориентира.

Ночью расстояния до освещенных целей определяются так же, как и днем. Для определения расстояния до целей, обнаруживающих себя вспышкой и звуком выстрела, необходимо промежуток времени в секундах от момента появления вспышки до момента восприятия звука умножить на 340 (340 м/сек - скорость распространения звука в воздухе).

Для определения расстояний по дальномерной шкале оптического прицела необходимо навести шкалу на цель так, чтобы цель располагалась между сплошной горизонтальной и наклонной пунктирной линиями (рис. 39). Штрих шкалы, расположенный над целью, указывает расстояние до цели, имеющей высоту 2,7 м. Если цель имеет высоту, меньшую (большую) 2,7 м, то необходимо от расстояния, определенного по шкале, вычесть (прибавить) поправку, равную произведению числа десятых метра разницы в высоте цели на постоянное число 4 и на цифру шкалы, расположенную над целью.
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Рис. 39. Определение расстояния по дальномерной шкале оптического прицела гранатомета (расстояние до цели 600 м)

	Пример. Определить расстояние до тяжелого танка противника, имеющего высоту 3,2 м, если танк своей верхней частью касается пунктирной линии дальномерной шкалы со штрихом, обозначенным цифрой 6.

Решение. Разница в высоте цели равна 0,5 м, или 5 десятым метра (3,2 м - 2,7 м); поправка равна 120 м (5 десятых метра Х4Х6); расстояние до цели равно 720 м (600 м+120 м) или округленно 700 м.

Приближенно поправка к измеренному по шкале расстоянию до цели принимается равной: если высота цели отличается от 2,7 м не более чем на 0,3 м - 50м, а более 0.3 м -100 м.


Расстояние до цели по дальномерной шкале можно определять лишь тогда, когда цель по высоте видна полностью. Если цель по высоте видна не полностью, то определение расстояний по этой шкале может привести к грубым ошибкам (дальности при этом будут, как правило, завышенные).

Для определения расстояний промером местности шагами нужно знать среднюю величину одной пары своих шагов в метрах. При определении расстояний счет шагов производить парами.

Деления шкалы прицела (установки прицела), как правило, выбираются соответственно определенному расстоянию до цели (например, для стрельбы по цели на расстоянии 400 м прицел 4). Точка прицеливания в этом случае выбирается в середине цели, а при стрельбе с использованием механического прицела гранатомета РПГ-7 прицеливание производить в верхнюю часть цели.
В напряженные моменты боя, когда условия обстановки не позволяют изменять установку прицела в зависимости от расстояния до целей, по танкам, самоходно-артиллерийским установкам и другим бронецелям огонь вести на расстояниях, не превышающих дальности прямого выстрела, с делением шкалы прицела (прицелом) 3, прицеливаясь в нижний край цели, а при использовании механического прицела гранатомета РПГ-7 - в середину цели.

Отклонение температуры воздуха от табличной (+15°С) вызывает изменение дальности полета гранаты, увеличивая ее при стрельбе в летних условиях и уменьшая зимой; поэтому необходимо при температуре воздуха выше 0°С маховичок температурной поправки устанавливать на знак «+», а при температуре воздуха ниже 0° С устанавливать на знак «-».
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Рис. 40. Влияние бокового ветра на полет гранаты при работе реактивного двигателя
	Стрельбу с использованием механического прицела производить: при температуре воздуха выше нуля - по дополнительной мушке, а при температуре воздуха ниже нуля - по основной мушке. Встречный ветер уменьшает, а попутный увеличивает дальность полета гранаты. При этом слабый и умеренный ветер существенного влияния на полет гранаты не оказывает и поправки на такой ветер не вводятся. При сильном встречном ветре прицеливаться в верхний край цели, а при сильном попутном - в нижний.

Боковой ветер оказывает значительное влияние на полет гранаты, отклоняя ее в сторону, откуда дует ветер; например, при ветре справа граната отклоняется вправо, а при ветре слева - влево. Такое явление объясняется тем, что боковой ветер, действуя . на стабилизатор гранаты, поворачивает ее головную часть на ветер и под действием реактивной силы, направленной вдоль оси, граната отклоняется от плоскости стрельбы в ту сторону, откуда дует ветер (рис. 40).


Во время стрельбы при боковом ветре необходимо учитывать поправку на боковой ветер, выбирая деления шкалы боковых поправок в той части сетки, откуда дует ветер, или вынося точку прицеливания в ту сторону, куда дует ветер.
Выбор момента для открытия огня
Момент для открытия огня определяется командой командира «Огонь», а при самостоятельном ведении огня - в зависимости от обстановки и положения цели.

Наиболее выгодные моменты для открытия огня по танку (самоходно-артиллерийской установке): когда цель можно поразить неожиданно с близкого расстояния, когда она подставила свои наиболее уязвимые места (бортовую или кормовую часть), остановилась или замедлила движение.
Ведение огня, наблюдение за его результатами и корректирование
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Рис. 41. Корректирование огня выносом точки прицеливания
	При ведении огня гранатометчик и помощник гранатометчика должны внимательно наблюдать за результатами огня и корректировать его.

Наблюдение за результатами огня ведется по трассе и разрыву гранаты.

Если цель первым выстрелом не поражена, то для производства очередного выстрела в исходные данные необходимо внести поправки (корректуры), соответствующие величине отклонения гранаты от середины цели.


Корректирование огня может производиться выносом точки прицеливания или выбором новых делений сетки оптического прицела (установок механического прицела), а также путем сочетания обоих способов.

При корректировании огня по боковому направлению выносом точки прицеливания определяется отклонение гранаты в фигурах цели и центральная линия шкалы боковых поправок (точка прицеливания) выносится от середины цели на величину отклонения в сторону, противоположную отклонению гранаты (рис. 41).
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Рис. 42. Корректирование огня отметкой по разрыву (трассе) гранаты:

а - отметка по разрыву гранаты; б – прицеливание после отметки по разрыву гранаты
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Рис. 43. Прицеливание при стрельбе из гранатомета
с оптическим прицелом по неподвижному танку
на расстоянии 400 м (ветер отсутствует)

	Для корректирования огня по боковому направлению выбором нового деления шкалы боковых поправок необходимо, сохраняя правильную наводку гранатомета, заметить, против какого деления шкалы прошла трасса или разорвалась граната (измерить угловую вели чину отклонения гранаты от середины цели), и этим делением прицелиться для следующего выстрела (рис. 42).

При небольших отклонениях гранаты от цели по дальности корректирование огня производится выносом точки прицеливания по высоте. После получения недолета точку прицеливания по высоте выносить на полфигуры вверх (прицеливаться в верхний край цели), при получении перелета - вниз на полфигуры (прицеливаться в нижний край цели).
При получении больших отклонений гранаты от цели по дальности необходимо определить величину отклонения в метрах и соответственно этому выбрать новое деление шкалы прицела (установку прицела).

Если будет получено отклонение гранаты от цели по боковому направлению и дальности, то корректирование огня по дальности и боковому направлению производится одновременно.

При корректировании огня во время стрельбы по движущимся целям необходимо учитывать приближение (удаление) цели за время, затраченное на подготовку к очередному выстрелу.
Стрельба по неподвижным и появляющимся целям

По неподвижным и появляющимся целям стрельбу вести с делениями сетки оптического прицела (установками механического прицела) и точкой прицеливания, выбранными соответственно расстоянию до цели, а также скорости и направлению бокового ветра. Если расстояние до цели равно целым сотням метров, например 400 м, то для прицеливания выбирается деление шкалы прицела, соответствующее этому расстоянию, т. е. горизонтальная линия, обозначенная цифрой 4 (рис. 43). При стрельбе с механическим прицелом выбирается прицел 4.


При стрельбе по целям на промежуточных расстояниях, например 350 м, для прицеливания выбирается точка на сетке между горизонтальными линиями; в указанном примере между линиями, обозначенными цифрами 3 и 4.

При боковом ветре для прицеливания по неподвижной цели выбирается точка пересечения горизонтальной линии, соответствующей расстоянию до цели, и вертикальной линии, соответствующей поправке на ветер. При стрельбе с механическим прицелом точка прицеливания выносится в фигурах в сторону, куда дует ветер, на величину поправки на боковой ветер.
Стрельба по движущимся целям
При движении бронецели на гранатометчика или от него деления сетки оптического прицела (установка механического прицела) и точка прицеливания выбираются соответственно тому расстоянию, на котором цель может оказаться в момент выстрела, а также с учетом влияния бокового ветра.
Поправка на боковой ветер вводится по тем же правилам, что и при стрельбе по неподвижным целям.
При стрельбе по бронецели, движущейся под углом к плоскости стрельбы, необходимо вводить поправку на перемещение цели за время полета гранаты, а также учитывать влияние бокового ветра. Расстояние, на которое перемещается цель за время полета гранаты до нее, называется упреждением. При стрельбе из гранатомета упреждение может быть взято в делениях сетки оптического прицела, при этом деления шкалы боковых поправок выбираются в той части сетки, откуда движется цель, или в фигурах цели, при этом центральная линия шкалы боковых поправок (точка прицеливания) выносится в сторону движения цели.
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Рис. 44. Определение направления движения цели по
видимым ее сторонам:

а – фронтальное движение; б – облическое (косое) движение; в - фланговое движение
	Величина упреждения зависит от расстояния до цели, скорости и направления ее движения.

Скорость движения бронецелей определяется глазомерно, исходя из характера их тактического применения и рельефа местности. Так, например, при движении в боевых порядках пехоты танки движутся со скоростью 5-6 км/час (1,6 м/сек); при атаке переднего края во взаимодействии с пехотой скорость движения танков равна примерно 10-12 км/час (3,3 м/сек); при развитии успеха на благоприятной местности танки имеют среднюю скорость 18-20 км/час (5 м/сек) и более.

Направление движения бронецели относительно плоскости стрельбы определяется глазомерно с учетом соотношения ширины и длины цели (рис. 44).
Если видна только лобовая (кормовая) часть танка (самоходно-артиллерийской установки), то движение фронтальное, т. е. цель движется в плоскости стрельбы.

Если длина танка (самоходно-артиллерийской установки) примерно равна его ширине, то движение косое (облическое), т. е. цель движется под острым углом к плоскости стрельбы.


Если танк (самоходно-артиллерийская установка) виден во всю свою длину (видна только бортовая часть танка), то движение фланговое, т. е. цель движется под углом 90° к плоскости стрельбы.

При фланговом и облическом движении цели величина суммарной поправки на упреждение и боковой ветер определяется сложением величины упреждения и поправки на ветер, когда направление движения цели совпадает с направлением ветра, и вычитанием из величины упреждения поправки на боковой ветер, когда цель движется навстречу ветру; при положительной разности учитывается упреждение, при отрицательной - поправка на боковой ветер.
Огонь по цели, движущейся под углом к плоскости стрельбы, ведется способом сопровождения цели или способом выжидания цели.

При ведении огня способом сопровождения цели гранатометчик, перемещая гранатомет, совмещает выбранное деление сетки прицела с серединой цели или удерживает линию прицеливания впереди цели на величину упреждения и в момент наиболее правильной наводки гранатомета производит выстрел.

При ведении огня способом выжидания цели гранатометчик прицеливается центральной линией шкалы боковых поправок в точку, выбранную впереди движения цели, и с подходом цели к этой точке на величину нужного упреждения в делениях сетки или фигурах цели производит выстрел. Если цель окажется непораженной, то он корректирует огонь и снова выбирает впереди цели точку прицеливания, прицеливается и при подходе цели к этой точке прицеливания на величину уточненного упреждения производит следующий выстрел и т. д.
2.5. Приемы стрельбы из подствольного гранатомета ГП-25.

Стрельба из подствольного гранатомета ведется, как правило, с чередованием со стрельбой из автомата, поэтому автоматчик, вооруженный автоматом с подствольным гранатометом, всегда должен быть готов к ведению огня как из гранатомета, так и из автомата.

Стрельба из гранатомета ведется прямой наводкой (настильной и навесной траекториями) и полупрямой наводкой (навесной траекторией). При прямой наводке прицеливание осуществляется непосредственно по цели или по точке в районе цели, при стрельбе полупрямой наводкой наведение гранатомета в цель по направлению производится по цели, а требуемый угол возвышения стволу гранатомета придается по отвесу.
В зависимости от боевой обстановки (полученной задачи, характера цели, дальности до нее, характера местности) автоматчик может вести стрельбу из гранатомета из различных положений:

· на дальность 100 м - лежа (рис. 45) и лежа с упора (рис. 46);
· на дальность 100-150 м - с колена с плеча (рис. 47) и стоя с плеча (рис. 48);

· на дальность 200-400 м - с колена из-под руки (рис. 49), сидя из-под руки (рис. 50) и стоя из-под руки (рис. 51);
· при полупрямой наводке - с колена или сидя при упоре приклада автомата в грунт (рис. 52).
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Рис. 45. Производство выстрела из положения лежа (дальность стрельбы 100 м)
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Рис. 46. Производство выстрела из положения лежа с упора (дальность стрельбы 100 м)
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Рис. 47. Производство выстрела из положения с колена с плеча (дальность стрельбы 100-150 м)



В движении огонь из подствольного гранатомета ведется с короткой остановки.

При необходимости стрельбу из гранатомета можно вести из бронетранспортера (БМП) с места, с короткой остановки через десантные «тюки, для ведения огня автоматчик принимает удобное положение, соблюдая меры безопасности (рис. 53).

В боевых условиях огневую позицию (место для стрельбы) автоматчик занимает и оборудует по командам командира отделения или самостоятельно. Огневая позиция должна обеспечивать ведение огня как из гранатомета, так и из автомата. При выборе огневой позиции проверить, чтобы в направлении стрельбы не было близко расположенных местных предметов (деревьев, кустарника, стеблей растении), за которые могла бы задеть граната при полете, так как высокочувствительный головной взрыватель гранаты срабатывает при встрече с любой преградой.
В зависимости от обстановки огневая позиция для стрельбы из гранатомета, как и место для стрельбы из автомата, выбирается в траншее, окопе, воронке от снаряда, канаве, за камнем, пнем и т. д. В населенном пункте огневая позиция может быть выбрана в окне здания, на чердаке, в фундаменте строения и т. п.
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Рис. 48. Производство стрела из положений стоя с плеча (дальность, стрельбы 100-150 м)
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Рис. 49. Производство выстрела из положения с колена из-под руки (дальность стрельбы 200 – 400 м)
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Рис. 50. Производство выстрела из положения сидя из-под руки (дальность стрельбы 200 - 400 м)
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Рис. 51. Производство выстрела из положения
стоя из-под руки (дальность стрельбы 200 - 400 м)



Не следует выбирать огневую позицию вблизи выделяющихся отдельных предметов, а также па гребнях возвышенностей.

При заблаговременной подготовке огневой позиции необходимо проверить возможность ведения огня в заданном секторе или направлении как из гранатомета, так и из автомата, для чего гранатомет и автомат последовательно наводятся в различные точки местности, где возможно появление противника. Для удобства ведения огня необходимо подготовить упор под ствол гранатомета. Жесткий упор для смягчения перекрыть дерном, свернутой плащ-палаткой, скаткой шинели и т. п.

Для занятия огневой позиции для стрельбы из гранатомета подается команда, например, «Такому-то (или автоматчику такому-то), огневая позиция там-то - к бою». По этой команде автоматчик, применяясь к местности, быстро занимает указанную огневую позицию и изготавливается к стрельбе.
Для смены огневой позиции подается команда, например, «Такому-то (или автоматчику такому-то) - Вперед». По этой команде автоматчик намечает путь выдвижения на новую огневую позицию, укрытые места для остановок и способ передвижения, если он не был указан в команде. Перед началом передвижения автомат и гранатомет ставят на предохранители. В зависимости от обстановки и характера местности автоматчик в бою передвигается бегом, ускоренным шагом и перебежками или переползанием. При движении бегом, ускоренным шагом и при перебежках автомат с присоединенным гранатометом удерживается одной или двумя руками, как удобнее.
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Рис. 52. Производство выстрела полупрямой наводкой с упором приклада п грунт (при углах возвышения более 45°):
а - с колена; б - сидя
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	Рис. 53. Производство выстрела из десантного люка БМП:
а - из-под руки; б -с упором приклада автомата п броню



При переползании автомат с присоединенным гранатометом удерживается правой рукой за ремень у верхней антабки.

Для успешного выполнения огневых задач автоматчик, вооруженный автоматом с подствольным гранатометом, должен в совершенстве владеть приемами стрельбы как из автомата, так и из гранатомета.

Каждый автоматчик, руководствуясь общими правилами выполнения приемов стрельбы и учитывая свои индивидуальные особенности, должен выработать и применять наиболее выгодное и устойчивое положение для стрельбы, добиваясь однообразного положения головы, корпуса, рук и ног. Разрешается при стрельбе из гранатомета прицеливаться левым глазом или с открытыми обоими глазами.

Стрельба из подствольного гранатомета, как и из автомата, слагается из изготовки к стрельбе, производства выстрела и прекращения стрельбы.
Изготовка к стрельбе из гранатомета
Изготовка к стрельбе из гранатомета включает принятие положения для стрельбы и заряжание гранатомета.
Автоматчик изготавливается к стрельбе по команде или самостоятельно. Перед изготовкой к стрельбе гранатомет переводится в боевое положение, если он находился в походном положении.

На учебных занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, например, «На огневой рубеж, шагом марш» и затем «Заряжай». Если нужно, перед командой «Заряжай» указывается положение для стрельбы.
Положение для стрельбы из гранатомета лежа, с колена с плеча и стоя с плеча автоматчик принимает так же, как и для стрельбы из автомата, только левой рукой поддерживает автомат не за цевье, а за рукоятку гранатомета.
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Рис. 54. Заряжание гранатомета
	Положения для стрельбы из гранатомета с колена из-под руки и стоя из-под руки автоматчик принимает так же, как и соответствующие положения с плеча, только автомат не упирает прикладом в плечо, а прижимает приклад автомата локтем правой руки к туловищу.

Для принятия положения для стрельбы сидя из-под руки надо взять автомат в правую руку за ствольную накладку (ближе к ствольной коробке) дульной частью вперед и одновременно с этим, опираясь на левую руку, сесть на землю вполоборота по отношению к направлению на цель, прочно уперев каблуки в землю; автомат взять в положение из-под руки.
Положение для стрельбы с колена или сидя при упоре приклада автомата в грунт автоматчик принимает так же, как соответствующее положение для стрельбы из-под руки, но при этом приклад автомата ставит на землю у правого бедра.


Дли заряжания гранатомета надо:

· взять правой рукой автомат за ствольную коробку между магазином и рукояткой гранатомета, удерживая автомат в направлении цели (при заряжании гранатомета в положении для стрельбы лежа разрешается упирать автомат магазином в грунт), левой рукой извлечь выстрел из сумки; для удобства изготовки к стрельбе для первого заряжания использовать первый выстрел сверху в правом ряду;

· вставить выстрел хвостовой частью в ствол гранатомета (рис. 54) и продвинуть его до упора в казенник и западания фиксатора в фиксирующую канавку выстрела, при этом должен быть слышен щелчок фиксатора. Если выстрел не продвигается в канал ствола, то необходимо одновременно с продвижением вращать выстрел вокруг своей оси до совмещения выступов выстрела с нарезами канала ствола;
· после заряжания взять автомат в соответствующее положение для стрельбы;

· если немедленно стрельба не будет вестись, поставить переводчик в положение ПР.
Производство выстрела из гранатомета
Огонь из гранатомета, как и из автомата, ведется по командам или самостоятельно в зависимости от поставленной задачи и обстановки.

В команде для открытия огня указывается: кому стрелять, цель, прицел и точка прицеливания, например «Такому-то (или автоматчику такому-то), из гранатомета, по наблюдателю, четыре, под цель - Огонь».
При стрельбе в условиях, значительно отличающихся от нормальных (значительные отклонения температуры воздуха, сильный ветер, дождь, снегопад и т. п.), точка прицеливания может не указываться, в этом случае автоматчик выбирает ее самостоятельно.

Производство выстрела включает: установку прицела, прикладку, прицеливание и спуск курка. Если гранатомет был на предохранителе, то перед началом стрельбы поставить переводчик в положение ОГ.

Для установки прицела гранатомета надо взять автомат левой рукой за ствольную накладку л цевье, повернув его магазином к себе, положить правую руку на прицел так, чтобы большой палец оказался под нижней частью прицела, а указательный - на стопоре прицела, и, нажимая па стопор, повернуть прицел в нужное положение, после чего взять автомат в положение для стрельбы.

Для прикладки автомата с присоединенным гранатометом при стрельбе с плеча надо, удерживая автомат левой рукой за рукоятку и не теряя цели из виду, упереть приклад автомата в плечо так, чтобы ощущать плотное прилегание к плечу всего затыльника, указательный палец левой руки положить на спуск гранатомета.
Положение локтей при этом должно быть следующим:

· при стрельбе из положений лежа и стоя из окопа - поставлены па землю в наиболее удобное положение;

· при стрельбе из положения с колена - локоть левой руки поставлен на мякоть левой ноги у колена или несколько спущен с него, а локоть правой руки приподнят примерно на высоту плеча.

Для стрельбы из-под руки положение автомата такое же, как и при стрельбе с плеча, только приклад автомата не упирается в плечо, а прижимается локтем правой руки к туловищу стреляющего.

Прицеливание при стрельбе из гранатомета прямой наводкой (настильной и навесной траекториями) производится так же, как при стрельбе из автомата.

Для прицеливания при стрельбе полупрямой наводкой надо установить прицел в положение, соответствующее дальности до цели; освободить отвес от фиксатора; действуя так же, как при прицеливании прямой наводкой, совместить линию визирования, проходящую через прорезь целика прицела гранатомета и мушку, с точкой, находящейся в направлении на цель, затем, не сбивая положения автомата по направлению, придать ему такой угол, чтобы риска на отвесе совпала с указателем на втулке стопора.

Для спуска курка гранатомета надо, удерживая автомат в положении, в котором гранатомет наведен в цель, затаив дыхание, плавно нажимать указательным пальцем левой руки на спуск курка до тех пор, пока не произойдет выстрел. Если при прицеливании мушка значительно отклонится от точки прицеливания, нужно, не усиливая и не ослабляя давления на спуск, уточнить наводку, а затем усилить нажим на спуск.

В случае осечки надо, уточнив наводку гранатомета в цель, произвести повторный спуск курка. Если и при повторном спуске выстрела не произошло, перезарядить гранатомет.
Прекращение стрельбы
Прекращение стрельбы из гранатомета осуществляется по тем же командам, что и при стрельбе из автомата.
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Рис. 55. Выталкивание выстрела из канала ствола
гранатомета экстрактором
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Рис. 56. Извлечение выстрела из канала ствола
при разряжании гранатомета




При поступлении команды на прекращение огня стреляющий немедленно ставит гранатомет на предохранитель (ставит переводчик в положение ПР). Если команда прекратить стрельбу поступила, когда гранатомет был заряженным, то после постановки гранатомета на предохранитель автоматчик докладывает командиру отделения: «Гранатомет заряжен», если поступила команда разрядить гранатомет, производит разряжание гранатомета.
Для разряжания гранатомета надо проверить, чтобы переводчик был установлен в положение ПР; взять автомат правой рукой за ствольную коробку между магазином и рукояткой гранатомета и придать стволу небольшой угол возвышения; левой рукой взять гранатомет снизу за корпус ударно-спускового механизма, а большим пальцем левой руки продвинуть экстрактор вперед (рис. 55); обхватить левой рукой дульную часть ствола гранатомета, правой рукой придать стволу угол склонения, а затем левой рукой извлечь выстрел из канала ствола (рис. 56) и уложить в сумку.

2.6. Правила стрельбы из подствольного гранатомета ГП-25.

Для успешного выполнения основных задач в бою необходимо:

· непрерывно наблюдать за полем боя;

· быстро и правильно готовить данные для стрельбы;

· умело вести огонь по всевозможным целям в различных условиях боевой обстановки днем и по освещенным целям ночью; для поражения групповых и наиболее важных одиночных целей применять сосредоточенный огонь нескольких гранатометов;

· наблюдать за результатами огня и умело его корректировать;

· следить за расходом выстрелов в бою и принимать меры к своевременному их получению.

Наблюдение за полем боя. целеуказание и выбор цели осуществляются по тем же правилам, что и при стрельбе из автомата. Характерными целями для гранатомета являются те же цели, что и для автомата, за исключением воздушных.
Выбор положения для стрельбы, прицела и точки прицеливания
Положение для стрельбы выбирается в зависимости от дальности до цели и характера цели.

По наблюдаемым целям более целесообразно вести стрельбу прямой наводкой (настильной и навесной траекториями). Когда цель не видна (находится в окопе, траншее, за обратным скатом), но известны дальность до нее и направление, стрельбу вести полупрямой па-водкой (навесной траекторией).

Для выбора прицела и точки прицеливания при стрельбе прямой наводкой необходимо определить дальность до цели и учесть внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление полета гранаты. Прицел и точка прицеливания выбираются с таким расчетом, чтобы средняя траектория проходила посредине цели. Прицел, как правило, устанавливают согласно дальности до цели, точку прицеливания в нормальных (близких к табличным) условиях обычно выбирают в середине основания видимой части цели, а при значительном отклонении условий стрельбы от нормальных (табличных) точку выбирают в районе цели, отстоящую от середины ее нижнего края на величину боковой поправки, если поправка известна стреляющему.

При стрельбе полупрямой наводкой прицел устанавливают, как и при стрельбе прямой наводкой, согласно дальности до цели, но пользуются при этом второй половиной дистанционной шкалы прицела, а точку прицеливания не назначают. Горизонтальную наводку гранатомета производят в любую точку местности, находящуюся в створе с целью, а вертикальную наводку - по отвесу прицела.

Дальность до цели определяют теми же способами, что и при стрельбе из автомата.

Отклонения температуры воздуха от табличной (+15° С) вызывают изменения дальности полета гранаты, увеличивая ее при стрельбе в летних условиях и уменьшая зимой, но эти изменения таковы, что их обычно не учитывают при подготовке исходных установок.

Встречный ветер уменьшает, а попутный - увеличивает дальность полета гранаты.

Боковой ветер отклоняет гранату в ту сторону, куда дует ветер.

Косой ветер отклоняет гранату и по дальности, и по направлению, при этом величины отклонений можно считать в два раза меньше, чем при встречном (попутном) и боковом ветре. \

Величина отклонения гранаты, вызываемого ветром, как по дальности, так и по направлению зависит от скорости ветра, его направления, дальности стрельбы и крутизны траектории.

Поправку на отклонение условий стрельбы от нормальных при подготовке исходных данных для стрельбы из гранатомета обычно учитывают выносом точки прицеливания по результатам предыдущих стрельб в аналогичных условиях.
Выбор момента для открытия огня
Момент для открытия огня из гранатомета определяется командой командира «Огонь», а при самостоятельном ведении огня - в зависимости от обстановки и положения цели.

Наиболее выгодные моменты для открытия огня: цель можно поразить внезапно, цель хорошо видна, цель скучивается, подставляет фланг или поднимается во весь рост.
Ведение огня, наблюдение за его результатами и корректирование
При ведении огня из гранатомета автоматчик должен внимательно наблюдать за результатами огня и корректировать его. Наблюдение за результатами своего огня ведется но разрывам гранат.

Корректирование огня производится: по направлению - выносом точки прицеливания, по дальности - выносом точки прицеливания по высоте или изменением установки прицела, если отклонение разрыва гранаты от цели по дальности составляет более 50 м.

Точка прицеливания выносится на величину отклонения разрыва гранаты от цели в сторону, противоположную отклонению.

Если разрыв гранаты отклонился от цели по дальности менее 50 м, то корректирование можно осуществлять изменением высоты мушки относительно целика, например при стрельбе на 200 м изменение мушки на всю ее высоту изменяет дальность полета гранаты примерно на 14-16 м.

Огонь по цели ведется до тех пор, пока цель не будет уничтожена или не скроется.

Признаками, указывающими на действительность своего огня из гранатомета, являются те же признаки, что и при ведении огня из автомата.
3. Хранение и сбережение
3.1. Хранение и сбережение гранатомета АГС-17 и выстрелов к нему
Гранатомет, внесенный зимой (с мороза) в теплое помещение, чистить через 10- 20 минут (после того как он отпотеет). Когда появятся капли воды, нужно, не дожидаясь высыхания влаги, насухо протереть части и механизмы гранатомета и смазать их.

Гранатомет, сдаваемый на длительное хранение, тщательно вычистить, смазать жидкой ружейной смазкой, завернуть в один слой ингибитированной бумаги и затем в два слоя парафинированной бумаги. Прицел консервации ингибитированной бумагой не подлежит.

Хранение и сбережение гранатомета и выстрелов к нему

Ответственность за хранение гранатометов, прицелов и выстрелов в подразделении несет командир подразделения. Наводчик и помощник наводчика гранатомета обязаны содержать гранатомет и прицел чистыми и в полной исправности, обращаться с ними бережно и осматривать их.

При казарменном и лагерном расположении гранатомет, установленный на станке, хранится на стеллаже, при этом ударник должен быть спущен с боевого взвода; во всех остальных случаях, когда из гранатомета не ведется стрельба, ударник должен быть поставлен на боевой взвод, а гранатомет - на предохранитель. Там же хранятся прицел, коробки для выстрелов, чехлы и лямки.

При временном расположении в каком-либо здании (при отсутствии стеллажа) гранатомет и прицел хранить в сухом месте, в удалении от дверей, печей и обогревательных приборов.

При движении на занятия и на походе на небольшие расстояния гранатомет переносится силами расчета. Наводчик переносит тело гранатомета в чехле и прицел в укладочном ящике. Помощник наводчика переносите помощью лямок станок к гранатомету. Ремни чехла и лямки должны быть подогнаны так, чтобы тело гранатомета (станок) не ударялось о твердые предметы снаряжения.

При передвижениях на бронетранспортерах (автомобилях) тело гранатомета и станок придерживаются руками или размещаются в специальных укладках.

При перевозке по железным дорогам или водным путям гранатомет и прицел устанавливаются в специальной укладке. Если вагон (пароход) не оборудован укладками, гранатомет и прицел можно поставить на полку так, чтобы они не могли упасть или получить повреждение.

При обращении с прицелом соблюдать следующие правила:

· оберегать прицел от падения, резких ударов и толчков, от проникновения внутрь его влаги и пыли;

· хранить прицел в укладочном ящике в сухом помещении;

· если прицел находится на гранатомете и стрельба не ведется, оберегать прицел от влаги, надевая на него чехол;

· трогать стекла пальцами и смазывать их запрещается;

· не держать прицел вблизи печей и костров;

· если прицел имеет какую-либо неисправность, отправить его в ремонтную мастерскую.

При обращении с выстрелами соблюдать следующие правила предосторожности:

· не допускать падения выстрелов;

· перевозить и переносить выстрелы только в укупорке или в коробках для выстрелов;

· хранить выстрелы на огневой позиции летом в тени, защищая их от действия солнечных лучей;

· оберегать выстрелы от влаги;

· вскрывать укупорку с выстрелами только перед снаряжением ленты;

· не применять для стрельбы выстрелы, имеющие качку гранаты в гильзе, зеленый налет на капсюле, трещины на гильзе, вмятины и поврежденную мембрану.

В случае падения выстрела его необходимо изъять из обращения и уничтожить. Выстрел, упавший с высоты до 3 м, можно транспортировать к месту уничтожения любым видом транспорта со скоростью не более 15 км/ч, а выстрел, упавший с высоты более 3 м, подлежит уничтожению на месте падения.

В подразделениях и частях выстрелы хранить в соответствии с правилами по хранению и сбережению боеприпасов.
3.2. Хранение и сбережение гранатомета РПГ-7 и выстрелов к нему
Ответственность за хранение гранатометов, оптических прицелов и выстрелов в подразделении несет командир подразделения.

Гранатометчик и помощник гранатометчика обязаны содержать гранатомет и оптический - прицел чистыми и в полной исправности, обращаться с ними бережно и осматривать их.
При казарменном и лагерном расположении гранатомет хранится в пирамиде в вертикальном положении. При этом на ствол должны быть надеты чехлы, курок спущен с боевого взвода, прицельная планка и мушка опущены.

В особом отделении той же пирамиды хранятся оптические прицелы в чехлах и сумки для гранат. На чехлы прицелов наносится краской номер гранатомета. Чехлы, сумки и ремни хранятся чистыми и сухими.
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Рис. 57. Переноска гранатомета и гранат при движении на занятия и на походе:

а - стрелок-гранатометчик (гранатометчик); б - стрелок-помощник гранатометчика (помощник гранатометчика);
1 – сумка для гранат; 2 – оптический прицел (в чехле)
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Рис. 58. Гранатомет РПГ-7Д в сложенном положении

	При временном расположении в каком-либо здании (при отсутствии пирамиды) гранатомет и оптический прицел хранить в сухом месте, в удалении от дверей, печей и обогревательных приборов. При движении на занятия и на походе гранатомет переносится в положении «на ремень» (рис. 57) со спущенным курком, надетыми чехлами и опущенными мушкой и прицельной планкой. Ремень должен быть подогнан так, чтобы гранатомет не ударялся о твердые предметы снаряжения. Оптический прицел переносится в чехле, надеваемом на поясной ремень гранатометчика.

Во время перерывов в занятиях, а также на привалах гранатомет находится у гранатометчика на ремне или в руках. По указанию командира гранатомет может быть положен на землю.

При передвижениях на автомобилях (бронетранспортерах) гранатомет держать между колен отвесно, а при передвижении на танках гранатомет держать в руках, оберегая от ударов.

При перевозке по железным дорогам или водным путям гранатомет и оптический прицел устанавливаются в специальной пирамиде. Если вагон (пароход) не оборудован пирамидами, гранатомет и оптический прицел можно положить на полку так, чтобы они не могли упасть или получить повреждение.

При подготовке к десантированию ствол гранатомета РПГ-7Д разбирается.


Для перевода гранатомета РПГ-7Д в десантное положение необходимо:

· разобрать ствол гранатомета;

· присоединить патрубок к трубе снизу: ввести выступы стойки патрубка в пазы трубы и продвинуть патрубок вперед до захода зуба фиксатора за задний выступ трубы (рис. 58);

· надеть чехол на гранатомет.

Транспортировка и переноска гранатомета без чехла в сложенном положении запрещается.

Для перевода гранатомета РПГ-7Д из десантного в боевое (походное) положение необходимо:

· снять чехол с гранатомета;

· отделить патрубок от трубы: удерживая трубу правой рукой, большим пальцем нажать

· на фиксатор, левой рукой сдвинуть патрубок назад и отделить его от трубы;

собрать ствол.
Гранатомет хранится и переносится незаряженным, кроме случаев, предусмотренных Наставлением и определяемых боевой обстановкой.

Заряженный гранатомет всегда должен быть на предохранителе; снимается он с предохранителя только для ведения огня.

При обращении с оптическим прицелом соблюдать следующие правила:

· оберегать прицел от падения, резких ударов и толчков, от проникновения внутрь его влаги и пыли;

· хранить прицел в чехле в сухом отапливаемом помещении;

· если прицел находится на гранатомете и стрельба не ведется, надеть чехол на прицел и затянуть его шнурком;

· мокрые прицелы тщательно вытереть сухой ветошью, чехлы просушить;

· трогать стекла пальцами и смазывать их не разрешается;
· маховичок температурной поправки без надобности не вращать;

· не держать прицел вблизи печей и костров;

· если прицел имеет какую-нибудь неисправность, отправить его в ремонтную мастерскую.

При обращении с выстрелами соблюдать следующие правила предосторожности:

· не допускать падения гранат, пороховых зарядов и гранат с присоединенными пороховыми зарядами во избежание их повреждения;

· перевозить гранаты и пороховые заряды к ним только в предназначенной укупорке;

· переносить гранаты и пороховые заряды к ним в предназначенных для них сумках или укупорке;

· хранить гранаты и пороховые заряды к ним на огневой позиции летом в тени, чтобы защитить их от действия солнечных лучей;

· оберегать гранаты и пороховые заряды к ним от влаги и сырости;

· вскрывать пенал и вынимать из него пороховой заряд только перед стрельбой; если подготовленная граната не будет использована, свинтить пороховой заряд с гранаты, вложить в пенал и тщательно оберегать его от повреждения, влаги и сырости; на дно реактивного двигателя навинтить предохранитель;

· предохранительный колпачок снимать с головной части взрывателя только перед заряжанием гранатомета; если граната не будет использована, надеть на головную часть взрывателя предохранительный колпачок и закрепить его чекой, предварительно проверив, не повреждена ли мембрана;

· предохранители, предохранительные колпачки и чеки хранить до окончания стрельбы;

· при стрельбе в дождь и сильный снегопад предохранительный колпачок с головной части взрывателя не снимать.

В подразделениях и частях гранаты и пороховые заряды хранить в соответствии с правилами по хранению и сбережению боеприпасов.
3.3. Хранение и сбережение гранатомета ГП-25 и выстрелов к нему
Ответственность за хранение гранатометов и выстрелов к ним в подразделении несет командир подразделения.

Автоматчик обязан всегда содержать гранатомет, так же как и автомат, чистым, в полной исправности, обращаться с ним бережно и осматривать его вместе с автоматом.

При казарменном и лагерном расположении гранатомет хранить в специальном помещении в укупорочных ящиках или в сумках для переноски гранатомета в походном положении. Сумки с гранатометами хранить в пирамиде вместе с автоматами.

При временном расположении в каком-либо здании (при отсутствии пирамид) гранатомет хранить в сумке или присоединенным к автомату в сухом месте на удалении от дверей, печей и нагревательных приборов.

В боевой обстановке и на занятиях гранатомет держать при себе присоединенным к автомату (боевое положение) или в сумке на поясном ремне на левом боку (походное положение).

Выстрелы к гранатомету хранить только в штатной укупорке в сухом месте и по возможности закрытыми от солнечных лучей.

Обращаться с выстрелами надо бережно, оберегать их от повреждений, влаги и грязи. Смазывать выстрелы запрещается.

Гранатомет хранится, переносится и перевозится всегда незаряженным, кроме случаев, определяемых боевой обстановкой.

Гранатомет всегда должен быть на предохранителе (переводчик установлен в положение ПР); снимается он с предохранителя только перед стрельбой (переводчик переводится в положение ОГ).

При передвижении на автомобилях, бронетранспортерах и БМП, а также на танках гранатомет иметь при себе в походном положении, оберегая от ударов. При перевозке по железным дорогам или водным путям гранатометы в сумках укладываются вместе с автоматом в специальных пирамидах, а при отсутствии пирамид - на полках так, чтобы исключалась возможность падения гранатометов и их повреждения.

Гранатометы, уложенные в укупорочные ящики, можно транспортировать любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния, применяя меры защиты от непосредственного воздействия осадков. Транспортировать выстрелы ВОГ-25 разрешается любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния только в закрытой укупорке.
