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огневая ПОДГОТОВКА
ТЕМА:

Индивидуальные средства защиты от холодного,
огнестрельного оружия и взрывчатых веществ

Вопросы занятия:

1. Назначение, общее устройство, основные технические данные индивидуальных средств защиты. Степени и эффективность защиты.
2. Практическое использование индивидуальных средств защиты.
1. Назначение, общее устройство, основные технические данные индивидуальных средств защиты. Степени и эффективность защиты.
Бронежилет, его назначение и возможности.
Современный бронежилет защищает от проникающего действия пули, осколка или иного инородного тела. Несколько слоев кевларовой ткани плюс керамические или металлические пластины должны задержать его или максимально снизить скорость. Лучше всего бронежилет противостоит небольшим осколкам, которые обладают невысокой скоростью.
Пуля - уже совсем другое дело. Если в инструкции говорит, что изделие, например, «выдерживает пистолетный выстрел», то это означает, что бронежилет может гарантированно задержать пулю от некоторых пистолетов. Но он не защитит вас от последствий ее кинетического удара.

Исключения составляют только специальные бронежилеты, которые имеют амортизационные вставки и подкладку, – их использует армейский и полицейский спецназ для выполнения особо опасных задач. Однако они громоздки, весят от 8 до 32 килограмм.

К армейским бронежилетам можно отнести те, которые защищают от выстрелов из автоматов, винтовок и спасают от осколков. Обычно армейский жилет надежно защищает броней только спереди, сзади - противоосколочные вставки.
Сейчас российский НИИ стали модернизировал жилет 6Б2, который носили солдаты в период войны в Афганистане. Этот бронежилет имеет титановые (перекрывающиеся) вставки, которые закрепляются на высокопрочном пакете из 30 слоев прочной ткани. Шьется пакет из нитей, которые при растяжении поглощают кинетическую энергию пули. Броня выдерживает очередь из АКМ.
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	Разгрузочный жилет СК-Р

Назначение: для размещения и транспортировки вооружения, боеприпасов и других элементов экипировки, а также для защиты от поражения осколками снарядов, мин, гранат и пулями патронов стрелкового оружия.
Основные характеристики:

Класс защиты

Размер

Площадь защиты, дм2
Масса, 
кг
общая

усиленная грудь/спина
-

50-56

-

-

1,5

Противоосколочный

50-56

25

-

2,0

1

50-56

25

-

2,5

Особенности:

· сбалансированное распределение боевого снаряжения (до 28 единиц);
· съемный или вшитый рюкзак;
· в базовом исполнении выпускаются для автоматчиков и снайперов.


	
	Бронежилет наружного ношения СК-Б

Бронежилет обеспечивает защиту от огнестрельного оружия по 1 классу на площади тканого защитного пакета. Основными бронеэлементами в этой серии являются тканевые элементы и амортизатор, который обеспечивает дополнительное гашение энергии удара. Использование дополнительно дискретно-тканевых или стальных бронеэлементов повышает уровень защиты бронежилета от 2 до 6 класса.
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	Основные характеристики:
Класс защиты

Размер

Площадь защиты, дм2
Масса, 
кг
общая

усиленная грудь/спина
1

50-52
54-56
58-60

41
44
48

-

2,3
2,5
2,8

2

50-52
54-56
58-60

41
44
48

18

5,7
5,9
6,2

3

50-52
54-56
58-60

41
44
48

18

8,7
8,9
9,2

5

50-52
54-56
58-60

41
44
48

18

11,3
11,6
11,8

6

50-52
54-56
58-60

41
44
48

15

8,3
8,5
8,8

Особенности:
· предназначен для скрытого и наружного ношения (в зависимости от уровня защиты) сотрудниками спец. служб, служб охраны, таможни, милиции;
· возможность длительного непрерывного ношения;
· минимальное ограничение удобств и подвижности;
· возможность использования сменных бронепанелей;
· сравнительно небольшая масса;
· максимальная подгонка по фигуре;
· удовлетворительная скрытность.
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	Бронежилет наружного ношения СК-М

Бронежилет обеспечивает защиту груди, спины, боков, шеи и паха от огнестрельного оружия по 1 классу на площади тканого защитного пакета. Основными бронеэлементами в этой серии являются тканевые элементы и амортизатор, который обеспечивает дополнительное гашение энергии удара, а также вентиляцию пододежного пространства. Использование дополнительно дискретно-тканевых или стальных бронеэлементов повышает уровень защиты бронежилета от 2 до 6 класса.
Основные характеристики:
Класс защиты

Размер

Площадь защиты, дм2
Масса, 
кг
общая

усиленная грудь/спина
1

50-52
54-56
58-60

41
44
58

-

2,3
2,5
2,8

2

50-52
54-56
58-60

41
44
58

18

5,7
5,9
6,2




	
	Класс защиты

Размер

Площадь защиты, дм2
Масса, 
кг
общая

усиленная грудь/спина
3

50-52
54-56
58-60

41
44
58

18

8,7
8,9
9,2

5

50-52
54-56
58-60

41
44
58

18

11,3
11,6
11,8

6

50-52
54-56
58-60

41
44
58

15

8,3
8,5
8,8

Особенности:
· предназначен для сотрудников спец. служб, служб охраны, таможни, милиции, подразделений специального назначения;
· возможность длительного непрерывного ношения;
· максимальная площадь защиты;
· некоторое ограничение удобств и подвижности;
· мобильная возможность использования сменных бронепанелей;
· максимальная подгонка по фигуре.
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	Штурмовой бронежилет 6б13

Назначение: для круговой защиты от поражения холодным оружием, осколками снарядов, мин, гранат и т.п., а также для защиты жизненно-важных органов от поражения пулями патронов стрелкового оружия. Используются в комплекте боевой индивидуальной экипировки (БКИЭ) в качестве средства бронезащиты военнослужащих СВ и ВДВ при ведении всех видов боевых действий.
Основные характеристики:

Изделие

Уровень защиты, классификация МО РФ

Площадь защиты,
дм2
Масса, 
кг
общая

усиленная грудь/спина
6Б12-1

III

45-50

8,2-8,6/7,9-8,5

7,0-7,5

6Б13

IV

45-50

8,2-8,6/7,9-8,5

10,0-10,5

Особенности:
· используется как в составе БКИЭ, так и самостоятельно;
· предусматривает возможность изменения уровня защиты с учетом специфики боевой деятельности военнослужащих основных воинских специальностей и боевой обстановки;
· исключает вероятность рикошетирования при углах подхода пули 30-40 градусов от нормали;
· обеспечивает естественную вентиляцию поджилетного пространства;
· предусматривает защиту плеч и шеи военнослужащего;
· имеет камуфлирующую защитную окраску и не увеличивает демаскирующие признаки от технических средств разведки и прицеливания;
· используется во всех климатических зонах и сохраняет свои защитные свойства при температурах от -50°С до +50°С;
· стоек к воздействию агрессивных жидкостей; нетоксичен, негорюч, взрывобезопасен; не раздражает кожу при непосредственном соприкосновении с телом человека;
· время непрерывного ношения бронежилетов 6Б12-1 при ведении боевых действий не менее 24 часов и не менее 5 часов для 6Б13.



Российские шлемы из полимерных материалов предохраняют от осколков мин и гранат, пуль пистолетов типа ПМ. У титановых шлемов три уровня защиты: от пуль ПМ, пистолета ТТ, автоматов АК-47, АК-74.
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	Защитный шлем 6б7-1

Назначение: для использования в комплекте боевой экипировки в качестве средства бронезащиты военнослужащих СВ и ВДВ при ведении всех видов боевых действий.
Основные характеристики:

Характеристика

Значение

Масса, кг

1,2

Площадь защиты, дм2
13

Противопульная стойкость при обстреле 9мм патронами с дальности 5м из пистолета ПМ, V уд, м/с

315

Противоосколочная стойкость при обстреле имитаторами осколков диаметром 6,3 мм массой 1,0 г при V 50, м/с

>580

Противоосколочная стойкость при обстреле стреловидными поражающими элементами массой 0,87 г при V 50, м/с

>215

Особенности:
· состоит из корпуса и подтулейного устройства;
· изготовлен из органопластика на основе арамидной нити последнего поколения Армос (Русар) с гидрофобной обработкой;
· подтулейное устройство представляет собой ременную систему позволяющую быстро и надежно зафиксировать изделие на голове военнослужащего;
· обеспечивает сохранение защитных свойств при температурном диапазоне эксплуатации от -50°С до +50°С, воздействии атмосферных осадков, 4-х кратной дегазации, дезинфекции, дезактивации;
· уровень снижения запреградного ударного воздействия при обстреле и непробитии превосходит штатные общевойсковые защитные шлемы;
комплектуется летним и зимним маскировочными чехлами, запасным подтулейным устройством.
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	Комплект защитный сапера КЗС, КЗС-У

Применение:
Комплект защитный сапера предназначен для индивидуальной защиты военнослужащего от воздействия взрыва (с фронта), а также для защиты торса (с фронта) от пуль АКМ и АК-74, головы от пуль пистолета ТТ, конечностей (с фронта) от осколков и пуль пистолета ПМ.
Комплектность:
· шлем с забралом «Маска- 1»;

· защитная куртка;

· защитные брюки;

· защитные рукавицы;

· защитный конус;

· обувь специальная;

· бронежилет «Корунд-В».

Основные технические данные:
Модификация
Масса кг, не более
Противоосколочная стойкость, V 50%, не менее
Площадь защиты, дм2 , не менее
КЗС
35
480
100
КЗС-У
38
600
100
Диапазон эксплуатации - от минус 40 до +45°С. Срок эксплуатации - 3 года.
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	Бронешлем композитный СКАТ

Назначение: для защиты от поражения осколками снарядов, мин, гранат и пулями патронов стрелкового оружия.
Основные характеристики:

Класс защиты

Размер

Площадь защиты, дм2
Масса, 
кг
общая

усиленная

Противоударный 

56-58
59-61

16

-

0,75

1

56-58
59-61

16

-

1,50

2

56-58
59-61

16

7,7

2,90

Бронешлем изготавливается из высокопрочного слоистого органопластика снижает импульсное воздействие на шейные позвонки до безопасного уровня отличные теплоизоляционные свойства улучшают защиту от приборов ночного видения.

Штурмовой шлем СКАТ-2ДТ

Назначение: для периодического ношения с целью защиты головы по 2 классу и лица по 1 классу (ГОСТ Р 50744-95) от пуль стрелкового оружия.

Основные характеристики:

Класс защиты 
ГОСТ Р 50744-95

Размер

Площадь
защиты, дм2

Масса, 
кг

корпус

2

56-58

15

1,9

забрало

1

-

5,3

1,3




	Особенности:

· изготовлен из дискретно-тканевых арамидных бронематериалов на основе отечественных микрофиламентных волокон особой динамической устойчивости;
· в 1,5 раза легче стальных аналогов;
· сохраняет защитные свойства в диапазоне температур от -40°С до +40°С и при воздействии атмосферных осадков;
· может комплектоваться радиогарнитурой, устройством для установки приборов ночного видения и камуфлирующими чехлами.


Классификация бронеодежды по стойкости к воздействию средств поражения
согласно гост р 50963-96

	Класс
защиты
	Средство
поражения
	Характеристика поражающего элемента

	
	
	Калибр, мм
	Тип
сердечника
	Масса,
г
	Скорость,
м/с

	Специальный
	Холодное
оружие
	-
	-
	Энергия удара 45-50Дж

	1
	ПМ
	9,00
	Стальной
	5,9
	305-325

	
	«Наган»
	7,62
	Свинцовый
	6,8
	275-295

	2
	ПСМ
	5,45
	Стальной
	2,5
	310-335

	
	ТТ
	7,62
	Стальной
	5,5
	415-445

	2а
	Охотничье ружье
	18,5
	Свинцовый
	35
	390-410

	3
	АК-74
	5,45
	Стальной
	3,4
	890-910

	
	АКМ
	7,62
	Стальной
	7,9
	710-740

	4
	АК-74
	5,45
	Стальной
термоупрочненный
	3,4
	890-910

	5
	СВД
	7,62
	Стальной
	9,6
	820-840

	
	АКМ
	7,62
	Стальной
термоупрочненный
	7,9
	710-740

	5а
	АКМ
	7,62
	Бронебойно-зажигательный
	7,4
	720-750

	6
	СВД
	7,62
	Стальной
термоупрочненный
	9,6
	820-840

	6а
	СВД
	7,62
	Бронебойно-зажигательный
	10,4
	800-835


Классификация бронеодежды по стойкости к воздействию средств поражения
используемая МО РФ
	Класс
защиты
	Средство поражения
	Характеристика поражающего элемента

	
	
	Калибр,
мм
	Тип
сердечника
	Масса,
г
	Скорость,
м/с

	3
	АК-47
	7,62
	Стальной
термоупрочненный
	7,9
	705-725

	
	М-16
	5,56
	Стальной
	4,0
	930-950

	
	СВД
	7,62
	Стальной
	9,6
	830-850

	
	АК-74
	5,45
	Стальной
термоупрочненный
	4,2
	850-870

	
	АК-74
	5,45
	Стальной
термоупрочненный
	3,54
	870-890

	
	М-16
	5,56
	Свинцовый
	3,6
	980-1000

	
	АК-47
	7,62
	Бронебойно-зажигательный
	7,6
	725-745

	4
	СВД
	7,62
	Бронебойно-зажигательный
	10,4
	810-830

	
	СВД
	7,62
	Стальной
термоупрочненный
	9,4
	810-830


2. Практическое использование индивидуальных средств защиты.
Вопрос отрабатывается практически с использованием штатных индивидуальных средств защиты от холодного и огнестрельного оружия.
