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огневая ПОДГОТОВКА
ТЕМА:

Материальная часть вооружения

Вопросы занятия:

1. Пистолеты, автоматы, пулеметы. Назначение, боевые свойства, общее устройство.
2. Принцип взаимодействия частей и механизмов.
3. Приемы и правила стрельбы.
4. Заряжание и разряжение оружия.
5. Неполная и полная разборка и сборка.
6. Применяемые боеприпасы.
7. Хранение и сбережение оружия.
8. Порядок приведения оружия к нормальному бою, выверка прицелов.
1. Пистолеты, автоматы, пулеметы. Назначение, боевые свойства, общее устройство.
1.1. Пистолета Макарова (ПМ)
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Рис.1. Общий вид пистолета ПМ
	9-мм пистолет Макарова является личным оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях.


Боевые и линейные данные 9-мм пистолета Макарова (ПМ)

	№ п.п.
	Наименование данных
	ПМ

	1
	Вес пистолета с магазином без патронов, г
	730

	2
	Вес пистолета с магазином, снаряженным восемью патронами, г
	810

	3
	Длина пистолета, мм
	161

	4
	Высота пистолета, мм
	126,75

	5
	Длина ствола, мм
	93

	6
	Калибр ствола, мм
	9

	7
	Число нарезов
	4

	8
	Емкость магазина, патронов
	8

	9
	Вес патрона, г
	10

	10
	Вес пули, г
	6,1

	11
	Длина патрона, мм
	25

	12
	Боевая скорострельность, выстрелов в минуту
	30

	13
	Начальная скорость полета пули, м/с
	315

	14
	Наиболее действительный огонь, м
	до 50

	15
	Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м
	до 350
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	Рис. 2. Общее устройство пистолета ПМ
1 - рамка со стволом и спусковой скобой; 2 - затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем; 3 - возвратная пружина; 4 - части ударно-спускового механизма; 5 - щечки рукоятки с винтом; 6 - затворная задержка; 7 - магазин
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	Рис. 3. Принадлежность к пистолету ПМ

а - кобура; 1 - корпус; 2 - крышка; 3 - карман для запасного магазина; 4 - передняя носильная петля; 5 - задняя носильная петля; 6 - застежка; 7 - петли для протирки; 8 - внутренний вспомогательный ремешок. б - запасный магазин. в - протирка; 1 - лезвие; 2 - прорезь протирки;
3 – выступ. г - пистолетный ремешок; 1 - ремень; 2 - карабинчик; 3 - петля


1.2. Автомат Калашникова АК74
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Рис. 4. Общий вид автомата АК74
	5,45-мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием. Он предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автоматам АК74Н, АКС74Н
 присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).


Баллистические и конструктивные данные автомата АК74

	№ п.п.
	Наименование данных
	АК74

	1
	Прицельная дальность, м
	1000

	2
	Дальность прямого выстрела:
	

	
	по грудной фигуре, м
	440

	
	по бегущей фигуре, м
	625

	3
	Темп стрельбы, выстрелов в минуту
	~600

	4
	Боевая скорострельность, выстрелов в минуту:
	

	
	при стрельбе одиночными выстрелами
	40

	
	при стрельбе очередями
	100

	5
	Наиболее действительный огонь по наземным целям, м
	до 500

	6
	Наиболее действительный огонь по самолетам, вертолетам и парашютистам, м
	до 500

	7
	Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям, м
	до 1000

	8
	Начальная скорость пули, м/сек
	900

	9
	Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м
	1350

	10
	Предельная дальность полета пули, м
	3150

	11
	Вес автомата, кг
:
	

	
	с неснаряженным пластмассовым магазином
	3,3

	
	со снаряженным пластмассовым магазином
	3,6

	12
	Емкость магазина, патронов
	30

	13
	Вес пластмассового магазина, кг
	0,23

	14
	Вес штыка-ножа, кг:
	

	
	с ножнами
	0,49

	
	без ножен
	0,32

	15
	Калибр, мм
	5,45

	16
	Длина автомата, мм:
	

	
	автомата с примкнутым штыком-ножом
	1089

	
	автомата без штыка-ножа
	940

	17
	Длина ствола, мм
	415

	18
	Длина нарезной части ствола, мм
	372

	19
	Число нарезов, шт.
	4

	20
	Длина хода нарезов, мм
	200

	21
	Длина прицельной линии, мм
	379

	22
	Толщина мушки, мм
	2

	23
	Вес патрона, г
	10,2

	24
	Вес пули со стальным сердечником, г
	3,4

	25
	Вес порохового заряда, г
	1,45
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	Рис. 5. Общее устройство автомата АК74
1 - ствол со ствольной коробкой, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой; 2 - дульный тормоз-компенсатор; 3 - крышка ствольной коробки; 4 - затворная рама с газовым поршнем; 5 - затвор; 6 - возвратный механизм; 7 - газовая трубка со ствольной накладкой; 8 - цевье; 9 - магазин;
10 - штык-нож; 11 - шомпол; 12 - пенал принадлежности.
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	Рис. 6. Принадлежность к автомату АК74

1 – шомпол; 2 – протирка; 3 – ершик;
4 – отвертка; 5 – выколотка; 6 – пенал;
7 – крышка; 8 – масленка; 9 – обойма;
10 – переходник.


1.3. Ручного пулемета Калашникова РПК74
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Рис. 7. Общий вид пулемета РПК74
	5,45-мм ручной пулемет Калашникова является оружием стрелкового отделения. Он предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к пулеметам РПК74Н, РПКС74.Н
 присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).


Баллистические и конструктивные данные пулемета РПК74

	№ п.п.
	Наименование данных
	РПК74

	1
	Прицельная дальность, м
	1000

	2
	Дальность прямого выстрела:
	

	
	по грудной фигуре, м
	460

	
	по бегущей фигуре, м
	640

	3
	Темп стрельбы, выстрелов в минуту
	~600

	4
	Боевая скорострельность, выстрелов в минуту:
	

	
	при стрельбе одиночными выстрелами
	50

	
	при стрельбе очередями
	150

	5
	Наиболее действительный огонь по наземным целям, м
	до 600

	6
	Наиболее действительный огонь по самолетам, вертолетам и парашютистам, м
	до 500

	7
	Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям, м
	до 1000

	8
	Начальная скорость пули, м/сек
	960

	9
	Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м
	1350

	10
	Предельная дальность полета пули, м
	3150

	11
	Высота линии огня, мм
	305

	12
	Вес пулемета, кг:
	

	
	с неснаряженным пластмассовым магазином
	5,0

	
	со снаряженным пластмассовым магазином
	5,46

	13
	Емкость магазина, патронов
	45

	14
	Вес пластмассового магазина, кг
	0,30

	15
	Калибр, мм
	5,45

	16
	Длина пулемета, мм:
	1060

	17
	Длина ствола, мм
	590

	18
	Длина нарезной части ствола, мм
	549

	19
	Число нарезов, шт.
	4

	20
	Длина хода нарезов, мм
	200


	21
	Длина прицельной линии, мм
	555

	22
	Толщина мушки, мм
	2

	23
	Вес патрона, г
	10,2

	24
	Вес пули со стальным сердечником, г
	3,4

	25
	Вес порохового заряда, г
	1,45


	[image: image8.png]



	Рис. 8. Общее устройство пулемета РПКК74
1 - ствол со ствольной коробкой, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, прикладом, пистолетной рукояткой и с сошкой; 3 - крышка ствольной коробки; 4 - затворная рама с газовым поршнем; 5 - затвор; 6 - возвратный механизм; 7 - газовая трубка со ствольной накладкой; 8 - цевье; 9 - магазин; 10 - штык-нож; 11 - шомпол; 12 - пенал принадлежности; 13 – пламегаситель.
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	Рис. 9. Принадлежность к пулемету РПК74

1 – шомпол; 2 – протирка; 3 – ершик;
4 – отвертка; 5 – выколотка; 6 – пенал;
7 – крышка; 8 – масленка; 9 – обойма;
10 – переходник.



1.4. Пулемета Калашникова танкового (ПКТ)
7,62-мм пулемет Калашникова (ПКТ - танковый) является мощным автоматическим оружием и предназначен для уничтожения живой силы и огневых средств противника.
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Рис. 10. Общий вид пулемета ПКТ



Баллистические и конструктивные данные пулемета ПКТ

	№ п.п.
	Наименование данных
	ПКТ

	1
	Дальность прямого выстрела:
	

	
	по грудной фигуре, м
	440

	
	по бегущей фигуре, м
	670

	2
	Темп стрельбы, выстрелов в минуту
	600-700

	3
	Боевая скорострельность, выстрелов в минуту:
	

	
	при стрельбе очередями
	до 250

	4
	Наиболее действительный огонь по наземным целям, м
	до 1000

	5
	Наиболее действительный огонь по самолетам, вертолетам и парашютистам, м
	до 1000

	6
	Начальная скорость пули, м/сек
	855

	7
	Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м
	3800

	8
	Предельная дальность полета пули, м
	3800

	9
	Вес пулемета, кг:
	10,5

	
	вес ствола, кг
	3,23

	10
	Емкость патронной коробки, патронов
	250

	11
	Вес коробки со снаряженной лентой на 250 патронов, кг
	9,4

	12
	Калибр, мм
	7,62

	13
	Длина пулемета, мм:
	1098

	14
	Длина нарезной части ствола, мм
	550

	15
	Число нарезов, шт.
	4

	16
	Длина хода нарезов, мм
	240

	17
	Вес патрона, г
	21,8

	18
	Вес пули со стальным сердечником, г
	9,6

	19
	Вес порохового заряда, г
	3,1
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	Рис. 11. Общее устройство пулемета ПКТ
1- ствол; 2 ствольная коробка с крышкой, основанием приемника и прикладом;
3 – затворная рама с извлекателем и газовым поршнем, 4 - затвор; 5 – возвратно-боевая пружина; 6 - направляющий стержень; 7 – трубка газового поршня;
8 – электроспуск; 9 – спусковой механизм
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	Рис. 12. Принадлежность
к танковому пулемету ПКТ

2 - шомпол; 3 - протирка, 4 - ершик:
5 - отвертка; 6 - выколотка; 7 - пенал с крышкой; 8 - извлекатель; 9 – масленка; 10 - рамка для стрельбы холостыми патронами; 11 - втулка для стрельбы холостыми патронами


2. Принцип взаимодействия частей и механизмов.
2.1. Принцип взаимодействия частей и механизмов пистолета ПМ.

Пистолет прост по устройству и в обращении, мал по своим размерам, удобен для ношения и всегда готов к действию. Пистолет - оружие самозарядное, так как его перезаряжание во время стрельбы производится автоматически. Работа автоматики пистолета основана на принципе использования отдачи свободного затвора. Затвор со стволом сцепления не имеет. Надежность запирания канала ствола при выстреле достигается большой массой затвора и силой возвратной пружины. Благодаря наличию в пистолете самовзводного ударно-спускового механизма куркового типа можно быстро открывать огонь непосредственным нажатием на хвост спускового крючка без предварительного взведения курка.
Безопасность обращения с пистолетом обеспечивается надежно действующими предохранителями. Пистолет имеет предохранитель, расположенный на левой стороне затвора. Кроме того, курок автоматически становится на предохранительный взвод под действием боевой пружины после спуска курка («отбой» курка) и при отпущенном спусковом крючке.

Курок под действием изогнутого (отбойного) конца широкого пера боевой пружины повернут на некоторый угол от затвора (это есть «отбой» курка) так, что носик шептала находится впереди предохранительного взвода курка.

После того как спусковой крючок будет отпущен, спусковая тяга под действием узкого пера боевой пружины продвинется в заднее крайнее положение. Рычаг взвода и шептало опустятся вниз, шептало под действием своей пружины прижмется к курку и автоматически курок встанет на предохранительный взвод.

Для производства выстрела необходимо нажать указательным пальцем на спусковой крючок. Курок при этом наносит удар по ударнику, который разбивает капсюль патрона. В результате этого воспламеняется пороховой заряд и образуется большое количество пороховых газов. Пуля давлением пороховых газов выбрасывается из канала ствола. Затвор под давлением газов, передающихся через дно гильзы, отходит назад, удерживая выбрасывателем гильзу и сжимая возвратную пружину. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу через окно затвора.

Затвор при отходе в крайнее заднее положение поворачивает курок на цапфах назад й ставит его на боевой взвод.
Отойдя назад до отказа, затвор под действием возвратной пружины возвращается вперед. При движении вперед затвор досылателем продвигает из магазина очередной патрон и досылает его в патронник. Канал ствола заперт свободным затвором; пистолет снова готов к выстрелу.

Для производства следующего выстрела нужно отпустить спусковой крючок, а затем снова нажать на него. Так стрельба будет вестись до полного израсходования патронов в магазине.

По израсходовании всех патронов из магазина затвор становится на затворную задержку и остается в заднем положении.
2.2. Принцип взаимодействия частей и механизмов автомата АК74 и пулемета РПК74.
Автоматическое действие автомата (пулемета) основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору.

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, затвор извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее наружу; затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска).

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под -взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки.

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова.
2.3. Принцип взаимодействия частей и механизмов пулемета ПКТ.

Автоматическое действие пулемета основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из капала ствола к газовому поршню затворной рамы.

При выстреле часть пороховых газов, действующих на пулю, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень с затворной рамой в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, извлечение гильзы из патронника и выбрасывание се из ствольной коробки наружу, извлечение очередного патрона из ленты и подача его в продольное окно приемника, перемещение ленты в приемнике влево на одно звено и сжатие возвратно-боевой пружины.

Отпирание затвора осуществляется поворотом его под действием затворной рамы вокруг продольной оси влево, в результате чего боевые выступы затвора выходят из-за боевых упоров ствольной коробки. Затворная рама в крайнем заднем положении ударяется об ограничитель и под действием возвратно-боевой пружины начинает движение вперед. Если кнопка электроспуска нажат, то затворная рама с затвором, не задерживаясь шепталом спускового рычага, продолжает движение вперед, досылателем затвора выталкивает патрон из продольного окна приемника и досылает его в патронник, зацепы извлекателя захватывают очередной патрон в ленте, а палец подачи перемещается вправо на одно звено ленты. При подходе затворной рамы в крайнее переднее положение происходит запирание затвора и разбитие капсюля патрона бойком. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки. Ударник под действием кольцевой проточки затворной рамы продвигается вперед и бойком наносит удар по капсюлю патрона. Происходит выстрел, и работа автоматики пулемета повторяется.

Если после выстрела кнопка электроспуска не будет нажат, то затворная рама с затвором остановится в заднем положении на боевом взводе; для продолжения стрельбы необходимо вновь нажать на кнопку электроспуска. Стрельба будет продолжаться до тех пор, пока не будет отпущена кнопка электроспуска или пока в ленте не будут израсходованы все патроны.
3. Приемы и правила стрельбы.
3.1. Приемы стрельбы из пистолета ПМ.
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	Рис. 13. Положение для стрельбы стоя

	Рис. 14. Положение для стрельбы с колена



	[image: image14.jpg]





Рис. 15. Положение для стрельбы лежа

	Для принятия положения к стрельбе стоя (рис. 13) необходимо:

· повернуться вполоборота налево и, не приставляя правой ноги, выставить ее вперед по направлению к цели на ширину плеч (как удобнее по росту), распределив тяжесть тела равномерно на обе ноги;
· отстегнуть крышку и вынуть пистолет из кобуры;
· держать пистолет отвесно дульной частью вверх против правого глаза, сохраняя при этом положение кисти руки на высоте подбородка; левая рука должна быть свободно опущена вдоль тела или заложена за спину;
· удерживая пистолет дульной частью вверх, наложить большой палец правой руки на флажок предохранителя и опустить его вниз (выключить предохранитель); вложить указательный палец в спусковую скобу, не касаясь спускового крючка.

Примечания: 1. При стрельбе с левой руки положение корпуса обратное; правой рукой вынуть пистолет из кобуры и переложить его в левую руку.

2. Если стрельба будет вестись с предварительным взведением курка, а не самовзводом, то после выключения предохранителя необходимо нажатием большим пальцем правой руки на головку курка поставить курок на боевой взвод.


Для принятия положения к стрельбе с колена (рис. 14) нужно выставить назад левую ногу так, чтобы носок ступни ее был против каблука правой ноги; быстро опуститься на левое колено и присесть на каблук; правую ногу от колена до ступни держать по возможности отвесно, носок ступни - в направлении цель; вынуть пистолет из кобуры, выклюнь предохранитель (опустить флажок вниз); ставить курок на боевой взвод, если стрельба будет вестись с предварительным взведением курка; удерживать пистолет, как указано выше.
Для принятия положения к стрельбе лежа (рис. 15) следует сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо; наклоняясь вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо; затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу. Вынуть пистолет из кобуры, выключить предохранитель и поставить курок на боевой взвод; если стрельба будет вестись самовзводом, то после выключения предохранителя вложить указательный палец правой руки в спусковую скобу, не касаясь спускового крючка.

Производство выстрела
Для производства выстрела из всех положений для стрельбы надо: выбрать точку прицеливания; не прекращая наблюдения за целью, вытянуть правую руку с пистолетом вперед, удерживая пистолет за рукоятку кистью правой руки; наложить указательный палец этой руки первым суставом на хвост спускового крючка; вытянуть по левой стороне рукоятки большой палец правой руки параллельно направлению ствола (рис. 16); вытянутую правую руку держать свободно, без напряжения, кисть этой руки держать в плоскости, проходящей через ось канала ствола и локоть руки (рис. 17); рукоятку пистолета не сжимать и держать ее по возможности однообразно.
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Рис. 16. Как держать пистолет при стрельбе
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Рис. 17. Положение при стрельбе стоя
	Для прицеливания задержать дыхание на естественном выдохе, зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь целика на мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина ее наравне с верхними краями целика; в таком положении подвести пистолет под точку прицеливания (не сваливая его) и одновременно начать нажим на хвост спускового крючка.
Примечание. Если стреляющему трудно закрыть отдельно левый глаз, разрешается прицеливаться с открытыми обоими глазами.
Для спуска курка необходимо, удерживая дыхание, плавно нажимать первым суставом указательного пальца на хвост спускового крючка, пока курок незаметно для стреляющего, как бы сам собой, «е сорвется с боевого взвода, т. е. пока не произойдет выстрела.

При взведенном предварительно курке следует иметь в виду, что спусковой крючок имеет некоторый свободный ход, при котором выстрела не произойдет.

При нажиме на хвост спускового крючка давление пальца производить прямо назад. Стреляющий должен плавно увеличивать давление на хвост спускового крючка в течение того времени, когда вершина ровной мушки умещается с точкой прицеливания; когда же мушка отклонится от точки прицеливания, стреляющий должен, не увеличивая, но и не ослабляя давления, выправить наводку и, как только ровная мушка опять совместится с точкой прицеливания, вновь плавно усилить нажим на хвост спускового крючка.


При спуске курка не следует смущаться незначительными колебаниями мушки у точки прицеливания; стремление произвести спуск обязательно в момент наилучшего совпадения мушки с точкой прицеливания может повлечь за собой дергание за спуск, а отсюда неточный выстрел. Если стреляющий, нажимая на хвост спускового крючка, почувствует, что не может больше не дышать, надо, не ослабляя и не усиливая нажима пальца, перевести дыхание и, вновь задержав его, продолжать плавно дожимать хвост спускового крючка.
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	Рис. 18. Положение для стрельбы стоя из-за укрытия

	Рис. .19. Положение для стрельбы с колена из-за укрытия



	
	Стрельба с упора и из-за укрытия
Упор используется для повышения действительности огня. В зависимости от высоты упора стреляющий должен принять соответствующее положение для стрельбы.
При стрельбе с упора правую руку с пистолетом класть на упор так, чтобы кисть была ее на весу, а рукоятка пистолета не касалась упора.
Укрытия используются для затруднения наблюдения противнику и для защиты от его огня.
При стрельбе с руки из-за укрытия следует принять соответствующее положение для стрельбы (стоя, с колена, лежа) и приложить правую руку к упору так, чтобы кисть руки с пистолетом была свободной (рис. 18 и 19).


3.2. Приемы стрельбы из автомата АК74 и пулемета РПК74.
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Рис. 20. Порядок принятия положения
для стрельбы лежа из автомата:
а - автоматчик опирается на левое колено и левую руку; б - автомат удерживается левой рукой за цевье
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Рис. 21. Принятие положения
для стрельбы лежа из пулемета:
а - установка пулемета; б - опора руками о землю;
в - положение для стрельбы лежа
	Для принятия положения для стрельбы лежа надо:
Если автомат в положении «на ремень», подать правую руку по ремню несколько вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за спусковую скобу и ствольную коробку, затем взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо (рис. 20,а) затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьем на ладонь левой руки (рис. 20,6).
Если автомат в положении, «на грудь», взять левой рукой автомат снизу за цевье и ствольную накладку и, приподнимая его несколько вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем перекинуть ремень через голову и взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. В дальнейшем положение для стрельбы лежа принимается так же, как и из положения с автоматом «на ремень».
Если пулемет в положении «на ремень», подать правую руку по ремню несколько вверх и, снимая пулемет с плеча, подхватить его левой рукой за спусковую скобу и ствольную коробку; затем взять пулемет правой рукой за ствольную накладку и цевье, левой рукой развести ноги сошки. Одновременно с этим сделать полный шаг правой (левой) ногой вперед и, наклоняясь вперед, поставить пулемет на сошку в направлении стрельбы; не разгибаясь, опереться обеими руками о землю, отбросить ноги назад и лечь на живот, раскинув ноги носками наружу (рис. 21).
Если пулеметчик переползает, не поднимаясь, развести ноги сошки, поставить пулемет на сошку, лечь на живот, раскинув ноги в стороны носками наружу.
Для принятия положения для стрельбы с колена, надо: взять автомат (пулемет) в правую руку за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед и одновременно с этим, отставив правую ногу назад, опуститься на правое колено и присесть на каблук; голень левой ноги три этом должна остаться в вертикальном положении, а бедра должны составлять угол, близкий к прямому; переложить автомат (пулемет) цевьем в левую руку, направив его в сторону цели (рис. 22).


Для принятия положения для стрельбы стоя надо:
Если автомат (пулемет) в положении «на ремень», повернуться вполоборота направо по отношению к направлению на цель и, не приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее автоматчику (пулеметчику), распределив при этом тяжесть тела равномерно на обе ноги. Одновременно, подавая правую руку по ремню несколько вверх, снять автомат (пулемет) с плеча и, подхватив его левой рукой снизу за цевье и ствольную накладку, энергично подать дульной частью вперед, в сторону цели (рис. 23).
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Рис. 22. Положение для стрельбы
с колена
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Рис. 23. Положение для стрельбы стоя
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Рис. 24. Положение для стрельбы из автомата с использованием ремня: а - с колена; б - стоя
	Если автомат в положении «на грудь», взять левой рукой автомат снизу за цевье и ствольную накладку и, приподнимая его несколько вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем перекинуть ремень через голову. Одновременно с этим повернуться вполоборота направо и, не приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее автоматчику, и энергично подать автомат дульной частью вперед, в сторону цели (рис. 23).
Если пулемет у ноги, то необходимо одновременно с поворотом энергично подать пулемет дульной частью вперед, в сторону цели, подхватив его левой рукой за цевье. Ноги сошки при этом можно не разводить.
При принятии положения для стрельбы с автоматом в положении «на грудь» разрешается ремень с шеи не снимать, а использовать его для более прочного удержания автомата при стрельбе (рис. 24).
При изготовке к стрельбе из автомата со складывающимся прикладом надо перед заряжанием автомата откинуть приклад. В случае отсутствия времени на откидывание приклада (при внезапном нападении противника) автоматчик изготавливается к стрельбе (и ведет огонь) из автомата со сложенным прикладом, прижав автомат задней частью ствольной коробки и пистолетной рукояткой к туловищу (рис. 25).
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Рис. 25. Положение для стрельбы со сложенным прикладом


Производство стрельбы

Огонь из автомата (пулемета) ведется по командам или самостоятельно в зависимости от поставленной задачи и обстановки.
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	Рис. 26. Установка
прицела

	Рис. 27. Установка
целика
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Рис. 28. Установка переводчика
на необходимый вид огня:
а - для ведения автоматического огня; б - для ведения одиночного огня
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Рис. 29. Удержание автомата при стрельбе лежа:
а - левой рукой за цевье; б - левой рукой за магазин
	Производство стрельбы (выстрела) включает установку прицела и целика, переводчика на требуемый вид огня, прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание автомата (пулемета) при стрельбе.
Для установки прицела надо, приблизив автомат (пулемет) к себе, большим и указательным пальцами правой руки сжать защелку хомутика (рис. 26) и передвинуть хомутик до совмещения его переднего среза с риской (делением) под соответствующей цифрой на прицельной планке. Установку прицела у пулемета можно производить и по шкале, нанесенной на обратной (нижней) стороне прицельной планки.
Для установки целика надо оттянуть маховичок винта целика несколько вправо и вращением его совместить риску под прорезью гривки с нужным делением (рис. 27).
Для установки переводчика на требуемый вид огня (рис. 28) надо, нажимая большим пальцем правой руки на выступ переводчика, повернуть переводчик вниз: до первого щелчка - для ведения автоматического огня (АВ), до второго щелчка - для ведения одиночного огня (ОД).
Для прикладки автомата (пулемета) надо: не теряя цели из виду, упереть приклад в плечо так, чтобы ощущать плотное прилегание к плечу всего затыльника; указательный палец правой руки (первым суставом) наложить на спусковой крючок; наклонить голову немного вперед и, не напрягая шеи, правую щеку приложить к прикладу.
Автомат удерживать левой рукой за цевье или за магазин, а правой за пистолетную рукоятку (рис. 29).
Пулемет удерживать: при стрельбе из положения лежа и из окопа стоя или с колена - левой рукой за шейку приклада или за приклад снизу, а правой рукой за пистолетную рукоятку (рис. 30); при стрельбе из положения с колена и стоя вне окопа - левой рукой за цевье или магазин, а правой рукой за пистолетную рукоятку (как и автомат). При удержании пулемета за шейку приклада кисти рук прочно прижимать одну к другой.

	
	


Локти при прикладке должны быть:

· поставлены на землю в наиболее удобное положение (примерно на ширину плеч из положения лежа и из окопа стоя или с колена);
· локоть левой руки поставлен на мякоть левой ноги у колена или несколько спущен с него, а локоть правой руки приподнят примерно на высоту плеча (рис. 31, а) при стрельбе из положения с колена вне окопа;
· локоть левой руки прижат к боку около сумки для гранат, если автомат (пулемет) удерживается за магазин, а локоть правой приподнят примерно на высоту плеча (рис. 31,6) при стрельбе из положения стоя вне окопа.
Если при прикладе используется ремень для более прочного удержания автомата (пулемета) при стрельбе, то надо ремень поместить под кистью левой руки так, чтобы он прижимал ее к цевью (рис. 32).
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Рис. 30. Удержание пулемета
при стрельбе лежа и из окопа стоя или с колена:
а - за шейку приклада; б - снизу за приклад
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Рис. 32. Удержание автомата
с использованием ремня при стрельбе из положения:

а - с колена; б - стоя
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Рис. 31. Удержание автомата при стрельбе из положения:
а - с колена; б – стоя
Для прицеливания надо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь прицела на мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина ее была наравне с верхними краями гривки прицельной планки, т. е. взять ровную мушку (рис.33).
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Рис. 33. Ровная мушка

Задерживая дыхание на выдохе, перемещением локтей, а если нужно, корпуса и ног, подвести ровную мушку к точке прицеливания, одновременно с этим нажимая на спусковой крючок первым суставом указательного пальца правой руки.
При прицеливании нужно следить за тем, чтобы гривка прицельной планки занимала горизонтальное положение.


Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат (пулемет) и затаив дыхание, продолжать плавно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно для автоматчика (пулеметчика) не спустится с боевого взвода, т. е. пока не произойдет выстрел.
Если при прицеливании ровная мушка значительно отклонится от точки прицеливания, нужно, не усиливая и не ослабляя давления на спусковой крючок, уточнить наводку и вновь усилить нажим на спусковой крючок.
При спуске курка не следует придавать значения легким колебаниям ровной мушки у точки прицеливания. Стремление дожать спусковой крючок в момент наилучшего совмещения ровной мушки с точкой прицеливания, как правило, приводит к дерганию за спусковой крючок и к неточному выстрелу. Если автоматчик (пулеметчик), нажимая на спусковой крючок, почувствует, что он не может больше не дышать, надо, не усиливая и не ослабляя нажима пальцем на спусковой крючок, возобновить дыхание и, вновь задержав его на выдохе, уточнить наводку и продолжать нажим на спусковой крючок.

При ведении огня, особенно очередями, надо прочно удерживать приклад в плече, не меняя положения локтей и сохраняя ровную мушку под точкой прицеливания. После каждой очереди (выстрела) быстро восстанавливать правильность прицеливания. При стрельбе из положения лежа разрешается автомат упирать магазином в грунт. При стрельбе непрерывным огнем по широкой цели плавно перемещать ровную мушку с одного фланга цели до другого.
Приемы стрельбы с упора и из-за укрытий
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Рис. 33 Положение при стрельбе с упора:
а - удержание автомата за магазин; б - удержание автомата за цевье; в - из пулемета без использования сошки; г - из пулемета с использованием сошки
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Рис. 34. Положение при стрельбе из-за укрытия:
а - из положения стоя из автомата; б - из положения лежа из автомата
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Рис. 35. Положение при стрельбе из окопа:
 а - из автомата; б - из пулемета



В зависимости от высоты упора или укрытия автоматчик (пулеметчик) принимает положения для стрельбы: лежа, с колена или стоя.
Для стрельбы из автомата с упора положить автомат цевьем на упор и удерживать его левой рукой за магазин или цевье, а правой за пистолетную рукоятку (рис. 33,а,б).
Для стрельбы из пулемета с упора положить пулемет цевьем на упор так, чтобы упор не мешал работе механизмов; ноги сошки могут свободно висеть впереди упора (рис. 33, в) или должны быть сложены. Однако пулеметчики всегда должны стремиться использовать в качестве упора сошку пулемета (рис. 33, г).
Жесткий упор для смягчения перекрыть дерном, свернутой плащ-палаткой, скаткой шинели и т. п.
Для стрельбы из-за дерева, угла здания и других укрытий принять положение для стрельбы, прислониться к укрытию так, чтобы оно защищало автоматчика (пулеметчика) от огня противника; автомат (пулемет) удерживать так же, как при стрельбе без укрытия (рис. 34). При стрельбе из-за небольшого укрытия (окоп для стрельбы лежа, бугорок, кочка) располагаться позади укрытия.
Для стрельбы из окопа или траншеи прислониться корпусом, к стенке окопа, локти обеих рук упереть в землю, а приклад плотно прижать к плечу; при этом стрельбу можно вести как с упора, так и с руки или с опорой магазина на грунт (рис. 35).
4. Заряжание и разряжение оружия.
4.1. Заряжание и разряжение пистолета ПМ.
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Рис. 36. Снаряжение магазина
патронами
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Рис. 37. Вынимание патронов
из магазина
	Для заряжания пистолета по команде «Заряжай» или самостоятельно стреляющий должен:

· вынуть пистолет из кобуры; извлечь магазин из основания рукоятки; вложить пистолет в кобуру;
· снарядить магазин патронами, для чего, удерживая магазин в левой руке (рис. 36), правой рукой вкладывать в магазин один за другим патроны, надавливая при этом большим пальцем до тех пор, пока патрон не зайдет за верхние загнутые края боковых стенок корпуса магазина, придвинуть его капсюлем вплотную к задней стенке корпуса магазина;
· вынуть пистолет из кобуры и вставить магазин в основание рукоятки;
· дослать патрон в патронник ствола, для чего выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в крайнее заднее положение и отпустить его;
· включить предохранитель (перевести флажок предохранителя большим пальцем правой руки так, чтобы он закрыл красный кружок) и вложить пистолет в кобуру.

Примечание. В боевой обстановке пистолет должен быть заряжен заблаговременно.
Для полного прекращения стрельбы подается команда «Разряжай».
По этой команде стреляющий должен:

· прекратить нажим на хвост спускового крючка;
· включить предохранитель;
· разрядить пистолет.

Для разряжания пистолета надо:

· извлечь магазин из основания рукоятки;
· выключить предохранитель (опустить флажок вниз);


· извлечь патрон из патронника, для чего, удерживая пистолет в правой руке за рукоятку, левой рукой отвести затвор назад и отпустить его; поднять с земли (пола) патрон, выброшенный затвором из патронника, и обтереть его ветошью;
· включить предохранитель;
· вложить пистолет в кобуру;
· вынуть патроны из магазина: взяв магазин в левую руку, большим пальцем правой руки сдвинуть патроны один за другим вперед по подавателю магазина и подхватить их лаянью той же руки (рис. 37);
· вынуть пистолет из кобуры; вставить магазин в основание рукоятки; снова вложить пистолет в кобуру и застегнуть крышку кобуры.
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Рис. 38. Положение пистолета и магазина в руке по команде «Оружие - к осмотру»
	По команде «Оружие - к осмотру» стреляющий обязан:

· левой рукой вынуть магазин из основания рукоятки пистолета и вложить его под большой палец правой руки впереди предохранителя (рис. 38) так, чтобы подаватель магазина был на 2-3 см выше затвора;
· после осмотра оружия руководителем стрельбы взять магазин в левую руку;
· большим пальцем правой руки нажать на кнопку затворной задержки и освободить затвор;
· нажав на спусковой крючок, произвести контрольный спуск курка;
· поставить предохранитель в положение «предохранение»;
· вставить магазин в основание рукоятки;
вложить пистолет в кобуру и застегнуть крышку кобуры.


4.1. Заряжание и разряжение автомата Ак74 (пулемета РПК74).
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Рис. 39. Снаряжение магазина патронами
	Для заряжания автомата (пулемета) надо:
· присоединить к автомату (пулемету) снаряженный магазин, если он не был к нему ранее присоединен;
· снять автомат (пулемет) с предохранителя;
· поставить переводчик на необходимый вид огня;
· энергично отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее;
· поставить автомат (пулемет) на предохранитель, если не предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь», и перенести правую руку на пистолетную рукоятку.
Если перед заряжанием автомата (пулемета) магазин не был снаряжен патронами или патроны были израсходованы при стрельбе, то необходимо снарядить магазин.
Для снаряжения магазина патронами надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами.


Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца (рис. 39) вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина.
Для снаряжения магазина патронами из обоймы необходимо: взять магазин в левую, руку, правой рукой присоединить к нему переходник так, чтобы его загибы вошли в соответствующие пазы на горловине магазина (рис. 40); держа магазин в левой руке, правой рукой вставить обойму с патронами в переходник, при этом патроны должны быть направлены пулями вверх; нажимая указательным пальцем правой руки на корпус гильзы (у дна) верхнего патрона и пропуская обойму между средним и указательным пальцами, утопить патроны в магазин; вынуть из переходника пустую обойму, вставить новую обойму с патронами и доснарядить магазин; снять с магазина переходник. Применение обоймы ускоряет снаряжение магазина патронами.
Для снаряжения обоймы патронами вставить ее в переходник так, чтобы она вошла в пазы переходника и уперлась бы в его упор.
	
[image: image39.jpg]




Рис. 40. Снаряжение магазина патронами из обоймы:
1 - магазин; 2 - переходник; 3 - обойма; 4 - патроны
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Рис. 41. Снаряжение обоймы патронами:
а - с переходником; б - без переходника
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Рис. 42. Вынимание патронов из магазина
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Рис. 43. Автомат подготовлен к осмотру в положении стоя
	Держа обойму с надетым переходником в левой руке, правой рукой, удерживая патрон за пулю и верхнюю часть гильзы тремя пальцами (большим, указательным и средним), вставить его в пазы обоймы (рис. 41,а).
Обойму можно снаряжать патронами и без переходника; для этого взять обойму в левую руку, а в правую - патрон; нажав на зацеп пружины, вставить пулю между обоймой и пружиной (утопить зацеп); вставить патроны в пазы обоймы (рис. 41, б); вынуть пулю патрона из-под пружины обоймы.
Для разряжания автомата (пулемета) надо:
· отделить магазин;
· снять автомат (пулемет) с предохранителя;
· медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и отпустить затворную раму;
· нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода);
· поставить автомат (пулемет) на предохранитель;
· взять его «на ремень», если стрельба велась из положения стоя, или положить (опустить приклад пулемета) на землю, если стрельба велась из положения лежа;
· вынуть патроны из магазина и присоединить его к автомату (пулемету);
· подобрать патрон, извлеченный из патронника.
Для вынимания патронов из магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх, опорным выступом к себе, правой рукой с помощью патрона, сдвигая патроны по одному от себя, вынуть их из магазина (рис. 42).
После разряжания, если нужно, командир подает команду: «Оружие - к осмотру».
По этой команде надо:
в положении лежа: отделить магазин и положить его возле автомата (пулемета) горловиной к себе, снять автомат (пулемет) с предохранителя, отвести за рукоятку затворную раму назад и повернуть автомат (пулемет) несколько влево; после осмотра командиром патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат (пулемет) на предохранитель и присоединить магазин к автомату (пулемету);
в положении стоя: удерживая автомат (пулемет) левой рукой снизу за цевье, правой отделить магазин и переложить его в левую руку подавателем кверху (выпуклой частью от себя),


пальцами левой руки прижать магазин к цевью автомата (пулемета); снять автомат (пулемет) с предохранителя, отвести затворную раму назад и повернуть автомат (пулемет) несколько влево (рис. 43).
После осмотра командиром патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат (пулемет) на предохранитель, присоединить магазин и взять автомат (пулемет) в положение «на ремень» или взять пулемет к ноге.
4.1. Заряжание и разряжение пулемета ПКТ, установленного в БПУ.

Заряжание пулемета производится в следующем порядке:

· убедившись, что тумблер ЭЛ. СПУСК на пульте управления БУ находится в положении ВЫКЛ, установить патронную коробку со снаряженной лентой в коробкодержатель и зафиксировать ее защелкой;

· открыть крышку ствольной коробки пулемета, для чего большим пальцем правой руки нажать на защелку, а левой рукой поднять крышку ствольной коробки;

· правой рукой вытянуть часть ленты из коробки в вложить ее в приемник так, чтобы первый патрон закраиной дна гильзы зашел за зацепы извлекателя;

· закрыть крышку ствольной коробки.

Для перевода БУ в режим РАБОТА необходимо:

· тумблер ЭЛ. СПУСК и ПРИЦЕЛ поставить в положение ВКЛ;

· открыть защитную крышку для ведения огня по воздушным целям при угле возвышения более 15º;

· открыть шторку маскировочного колпака;

· отвести затворную раму за рукоятку перезаряжания назад и подать рукоятку вперед;

· нажать кнопку электроспуска и, удерживая ее, вести огонь короткими или длинными очередями.

Для прекращения стрельбы достаточно отпустить кнопку электроспуска.

ВНИМАНИЕ! После прекращения стрельбы ПУЛЕМЕТ ОСТАЕТСЯ ЗАРЯЖЕННЫМ, что всегда следует помнить и принимать меры предосторожности. Для продолжения стрельбы вновь необходимо нажать на кнопку электроспуска.

Прекращение стрельбы может быть временное (смена патронной коробки) и полное.

При временном прекращении стрельбы пулеметчик должен прекратить нажим на кнопку электроспуска, очистить мешок гильзозвеньеотвода от гильз и звеньев (расстегнуть мешок, высыпать гильзы и звенья, застегнуть мешок), заменить патронную коробку и продолжать стрельбу.

При полном прекращении стрельбы необходимо выключить тумблеры ПРИЦЕЛ и ЭЛ. СПУСК, закрыть крышку отдушины башни, закрыть защитную крышку и шторку маскировочного колпака.

Разряжание пулемета производится в следующем порядке:

· убедиться, что на пульте управления БУ тумблер ЭЛ. СПУСК стоит в положении ВЫКЛ;

· открыть крышку ствольной коробки, вынуть ленту из приемника и убрать ее в патронную коробку;

· поднять основание приемника и вынуть из него оставшийся патрон;

· удерживая затворную раму за рукоятку перезаряжания, нажать левой рукой на спусковой крючок и плавно подать затворную раму вперед;

· закрыть крышку ствольной коробки;

· очистить мешок гильзозвеньеотвода от гильз и звеньев.

5. Неполная и полная разборка и сборка.
5.1. Разборка и сборка пистолета ПМ.
Разборка пистолета может быть неполная и полная. Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета, полная - для чистки при сильном загрязнении пистолета, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, а также при ремонте.

Частая полная разборка пистолета не допускается, так как она ускоряет изнашивание частей и механизмов.

Неполную разборку пистолета производить в следующем порядке.

1) Извлечь магазин из основания рукоятки (рис. 44). Удерживая пистолет за рукоятку правой рукой, большим пальцем левой руки отвести защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивая указательным пальцем левой руки выступающую часть крышки магазина, извлечь магазин из основания рукоятки.
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Рис. 44. Извлечение магазина из основания рукоятки
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Рис. 45. Оттягивание спусковой скобы
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Рис. 46. Отделение затвора от рамки
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Рис. 47. Введение свободного конца возвратной пружины в канал затвора
	Проверить, нет ли в патроннике патрона, для чего выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в заднее положение, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор.

2) Отделить затвор от рамки. Взяв пистолет в правую руку за рукоятку, левой рукой оттянуть спусковую скобу вниз (рис. 45) и, перекосив ее влево, упереть в рамку так, чтобы она удерживалась в этом положении. При дальнейшей разборке удерживать ее в приданном положении указательным пальцем правой руки.

Левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение и, приподняв его задний конец, дать ему возможность продвинуться вперед под действием возвратной пружины. Отделить затвор от рамки (рис. 46) и поставить спусковую скобу на свое место.

3) Снять со ствола возвратную пружину. Удерживая рамку правой рукой за рукоятку и вращая возвратную пружину на себя левой рукой, снять ее со ствола.
Сборку пистолета после неполной разборки производить в обратном порядке.

1) Надеть на ствол возвратную пружину.
Взяв рамку за рукоятку в правую руку, левой рукой надеть возвратную пружину на ствол обязательно тем концом, в котором крайний виток имеет меньший диаметр по сравнению с другими витками.

2) Присоединить затвор к рамке. Удерживая рамку за рукоятку в правой руке, а затвор в левой, ввести свободный конец возвратной пружины в канал затвора (рис. 47) и отвести затвор в крайнее заднее положение так, чтобы дульная часть ствола прошла через канал затвора и выступила наружу (рис. 48). Опустить задний конец затвора на рамку так, чтобы продольные выступы затвора поместились в пазах рамки, и, прижимая затвор к рамке, отпустить его. Затвор под действием возвратной пружины энергично возвращается в переднее положение. Включить предохранитель (поднять флажок вверх).
Примечание. Для присоединения затвора к рамке не обязательно оттягивать вниз и перекашивать спусковую скобу. При этом, отводя затвор в крайнее заднее положение, необходимо приподнять его задний конец вверх до отказа так, чтобы не произошло утыкания нижней передней стенки затвора в гребень спусковой скобы, ограничивающий движение затвора назад.
3) Вставить магазин в основание рукоятки.
Удерживая пистолет в правой руке, большим и указательным пальцами левой руки вставить магазин в основание рукоятки через нижнее окно основания рукоятки (рис. 49).
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Рис. 48. Присоединение затвора к рамке
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Рис. 49. Вставление магазина в основание рукоятки



Нажать на крышку магазина большим пальцем так, чтобы защелка (нижний конец боевой пружины) заскочила за выступ на стенке магазина; при этом должен произойти щелчок. Удары по магазину ладонью не допускаются.
Проверить правильность сборки пистолета после неполной разборки. Выключить предохранитель (опустить флажок вниз). Отвести затвор в заднее положение и отпустить его. Затвор, продвинувшись несколько вперед, становится на затворную задержку и остается в заднем положении. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор. Затвор под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться в переднее положение, а курок должен стоять на боевом взводе. Включить предохранитель (поднять флажок вверх). Курок должен сорваться с боевого взвода и заблокироваться.

5.2. Неполная разборка автомата АК74 (пулемета РПК74).
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Рис. 50. Отделение магазина
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Рис. 51. Отделение шомпола
	Порядок неполной разборки автомата (пулемета):

1) Отделить магазин. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин (рис. 50); нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.
При разборке автомата (пулемета) с ночным прицелом после отделения магазина отделить ночной прицел, для чего отвести ручку зажимного устройства влево и назад, сдвигая прицел назад, отделить его от автомата (пулемета).

2) Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку.

У автоматов со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов.
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Рис. 52. Отделение пламегасителя
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Рис. 53. Отделение крышки ствольной коробки
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Рис. 54. Отделение возвратного механизма
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Рис. 55. Отделение затворной рамы с затвором
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Рис. 56. Отделение затвора от затворной рамы
	3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки (рис. 51), и вынуть шомпол. При затруднительном отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой, которую следует вставить в отверстие головки шомпола, оттянуть от ствола конец шомпола и вынуть его.

4) Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор, у пулемета - пламегаситель (рис. 52). Утопить отверткой фиксатор дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя).
Свернуть дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) с резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) допускается производить отворачивание его с помощью выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза-компенсатора (щели пламегасителя).
5) Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки (рис. 53) и отделить крышку.
6) Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня (рис. 54) и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.
7) Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат (пулемет) левой рукой, правой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором (рис. 55) и отделить от ствольной коробки.
8) Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором кверху (рис. 56); правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.
9) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения (рис. 57) и снять газовую трубку с патрубка газовой каморы.
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Рис. 57. Поворот замыкателя газовой трубки с помощью пенала принадлежности
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Рис. 58. Вкладывание пенала принадлежности в гнездо приклада
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Рис. 59. Присоединение магазина
	Порядок сборки автомата (пулемета) после неполной разборки:
1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой каморы и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.
2) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую и вставить его цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед.
3) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворяю раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед.
4) Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.


5) Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.
6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.
7) Присоединить у автомата дульный тормоз-компенсатор, у пулемета - пламегаситель. Навернуть дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. Если паз дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть дульный тормоз-компенсатор или пламегаситель (не более одного оборота) до совмещения паза с фиксатором.
8) Присоединить шомпол.
9) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить протирку, ершик, отвертку и выколотку в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада (рис. 58) и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. У автоматов со складывающимся прикладом пенал убирается в карман сумки для магазинов.
10) Присоединить магазин к автомату (пулемету). Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина (рис. 59) и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина.
При сборке автомата (пулемета) с ночным прицелом после присоединения магазина присоединить прицел НСПУ. Взять автомат (пулемет) за цевье, совместить паз зажимного устройства прицела с планкой оружия; убедившись в том, что рукоятка зажимного устройства находится в заднем положении, продвинуть прицел вперед до упора и закрепить его, повернув рукоятку вперед до отказа.
5.3. Неполная разборка пулемета ПКТ.
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Рис. 60. Открывание крышки ствольной коробки
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Рис. 61. Отделение направляющего стержня с возвратно-боевой пружиной
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Рис. 62. Отделение затворной рамы с затвором
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Рис. 63. Отделение затвора от затворной рамы
	Порядок неполной разборки пулемета

Пулемет ПКТ положить на стол (подстилку) дульной частью вперед.

Проверить, нет ли патрона в патроннике. Удерживая пулемет правой рукой снизу за электроспуск, большим пальцем утопить защелку и открыть крышку ствольной коробки (рис. 60); поднять основание приемника и повернуть предохранитель в положение «Огонь». За рукоятку перезаряжания отвести затворную раму в заднее положение и проверить, нет ли патрона в патроннике. После этого затворную раму, удерживая за рукоятку, плавно спустить с боевого взвода.

Вынуть принадлежность и шомпол из сумки.

Отделить направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной (рис.61). Удерживая пулемет левой рукой за электроспуск, правой рукой подать вперед направляющий стержень до выхода его выступа из отверстия колодки приклада; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь его с возвратно-боевой пружиной из ствольной коробки; снять возвратно-боевую пружину с направляющего стержня.

Отделить затворную раму с затвором (рис. 62). Удерживая пулемет левой рукой за электроспуск, правой рукой за извлекатель отвести затворную раму назад до отказа; приподнимая затворную раму, вынуть ее вместе с затвором из ствольной коробки.

Отделить затвор от затворной рамы (рис. 63). Взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад и повернуть его вправо так, чтобы его ведущий выступ вышел из фигурного выреза затворной рамы; после этого продвинуть затвор вперед и, поворачивая вправо, отделить от затворной рамы.

Отделить ударник от затвора (рис.64). Взять затвор в левую руку каналом книзу, сдвинуть ударник назад до отказа и, пальцами правой руки перемещая его за выступ вперед, извлечь ударник из канала затвора.

Отделить электроспуск. Утопить фиксатор выколоткой, сдвинуть электроспуск вверх до выхода направляющих выступов из вертикальных пазов ствольной коробки.
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Рис. 64.Отделение ударника от затвора
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Рис. 65. Отделение ствола
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Рис. 66. Сдвигание замыкателя ствола пальце
	Отделить ствол (рис. 65). Сдвинуть замыкатель ствола влево до отказа (рис. 66); левой рукой, поворачивая рукоятку пулемета вперед, отделить ствол. Если замыкатель ствола усилием руки не сдвигается или пулемет сильно нагрет, то в ствольную коробку вставляется затворная рама, палец подачи прижимается большим пальцем левой руки к торцу замыкателя, после чего затворная рама отводится в заднее положение, а палец подачи сдвигает при этом замыкатель ствола; затем вынимается затворная рама.

Примечание, не разрешается ставить ствол на кольцевой выступ.
Порядок сборки пулемета после неполной разборки

Присоединить ствол. Открыть крышку ствольной коробки, если она была закрыта, поднять основание приемника и сдвинуть замыкатель ствола влево до отказа; вставить ствол казенной частью в ствольную коробку и, совмещая патрубок газовой камеры с трубкой газового поршня, дослать ствол назад до отказа; закрепить ствол, сдвинув замыкатель вправо, а рукоятку пулемета повернуть влево.

Присоединить электроспуск. Совместить направляющие выступы на корпусе электроспуска с вертикальными пазами ствольной коробки и, утопив фиксатор, продвинуть электроспуск вниз до отказа; фиксатор при этом должен войти в отверстие ствольной коробки.

Присоединить ударник к затвору. Взять затвор в левую руку, ввести передний конец ударника в канал затвора и, продвигая его вперед, присоединить к затвору.


Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую; вставить затвор цилиндрической частью в канал затворной рамы, направляя выступ ударника в паз для отражательного выступа, продвинуть затвор назад и повернуть влево до отказа (ведущий выступ затвора при этом войдет в фигурный вырез затворной рамы); продвинуть затвор вперед.

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму за извлекатель правой рукой так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой взять пулемет за электроспуск, указательным пальцем нажать на спусковой крючок, правой рукой ввести в ствольную коробку затворную раму с газовым поршнем; продвинуть затворную раму вперед до отказа.

Присоединить направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной. Взять направляющий стержень в правую руку и надеть на него возвратно-боевую пружину так, чтобы первый виток пружины вошел в кольцевую проточку стержня. Удерживая пулемет левой рукой за электроспуск, правой рукой ввести направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной в капал затворной рамы; сжимая возвратно-боевую пружину, подать направляющий стержень вперед и опустить вниз до отказа; ввести выступ направляющего стержня в отверстие колодки приклада.

Опустить основание приемника и закрыть крышку ствольной коробки. Отвести затворную раму назад до отказа и, нажимая на спусковой рычаг, проверить правильность сборки.

Звенья шомпола и принадлежность пулемета ПКТ уложить в сумку.

6. Применяемые боеприпасы.
7,62 мм винтовочные патроны для пулемета ПКТ

Пуля со стальным сердечником (рис. 67,а) состоит из стальной плакированной томпаком оболочки, свинцовой рубашки и стального сердечника. Головная часть пули окрашена в серебристый цвет.

Легкая пуля обр. 1908 г. (рис. 76,б) состоит из стальной плакированной томпаком оболочки и сердечника (сплав свинца с сурьмой), впрессованного в оболочку. Отличительной окраски эта пуля не имеет.
Тяжелая пуля обр. 1930 г. (рис. 67,в) устроена так же, как и легкая пуля, но отличается от нее формой и большим весом. Головная часть пули окрашена в желтый цвет.

Трассирующая пуля (рис. 67,г) предназначена для целеуказания и корректирования огня на расстояниях до 1000 м, а также для поражения живой силы противника. Она состоит из оболочки, свинцового сердечника и стаканчика с запрессованным трассирующим составом.
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Рис. 67. Пули 7,62-мм патронов к ПКТ:

а – со стальным сердечником; б – легкая; в - тяжелая;
г – трассирующая; д – бронебойно-зажигательная; 1 - оболочка; 2 – свинцовая рубашка; 3 – сердечник; 4 - стаканчик; 5 - трассирующий состав; 6 – зажигательный состав
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Рис. 68. 5,45 мм патрон
1 – пуля; 2 – гильза;
3 - пороховой заряд; 
4 – капсюль; 5 – дульце;
6 – проточка; 7 – наковальня; 8 – затравочное отверстие; 9 – ударный состав

Рис. 69. Пули
а – обыкновенная со стальным сердечником.
б – трассирующая:
1 – оболочка; 2 – стальной сердечник; 3 – свинцовая рубашка; 4 – сердечник (свинцовый); 5 – трассирующий состав


	При выстреле горение от порохового заряда передается трассирующему составу, который, сгорая при полете пули, дает яркий светящийся след, хорошо видимый днем и ночью. Головная часть пули окрашена в зеленый цвет.

Бронебойно-зажигательная пуля (рис. 67,д) предназначена для зажигания горючих жидкостей и для поражения живой силы противника, находящейся за легкими броневыми прикрытиями, на дальностях до 500 м. Она состоит из оболочки, стального сердечника, свинцовой рубашки и зажигательного состава. При ударе пули о броню зажигательный состав воспламеняется, пламя через отверстие в броне, пробитое стальным сердечником пули, воспламеняет горючую жидкость. Головная часть пули окрашена в черный цвет с красным пояском.
Патроны укупориваются в деревянные ящики. В ящике укладываются два две герметически закрытые металлические коробки по 440 патронов в каждой; патроны в коробках упакованы в пачки по 20 патронов. Всего в ящике помещается 880 патронов.
5, 45-мм автоматные патроны для АК74 (РПК74)

Боевой патрон (рис. 68) состоит из пули, гильзы, порохового заряда и капсюля.
5,45-мм патроны выпускаются с обыкновенными и трассирующими пулями. Головная часть трассирующей пули окрашена в зеленый цвет. Для имитации стрельбы применяются холостые (без пули) патроны, стрельба которыми ведется с применением специальной втулки.
Обыкновенная пуля (рис. 69, а) предназначена для поражения живой силы противника, расположенной открыто и за преградами, пробиваемыми пулей.


Обыкновенная пуля состоит из стальной покрытой томпаком оболочки и стального сердечника. Между оболочкой и сердечником имеется свинцовая рубашка.
Трассирующая пуля (рис. 69,6) также предназначена для поражения живой силы противника. Кроме того, при полете пули в воздухе ее горящий трассирующий состав на дальностях стрельбы до 800 м оставляет светящийся след, что позволяет производить корректирование огня и целеуказание.
В оболочке трассирующей пули в головной части помещен сердечник, а в донной - шашка прессованного трассирующего состава. Во время выстрела пламя от порохового заряда зажигает трассирующий состав, который при полете пули дает светящийся след.
Гильза служит для соединения всех частей патрона, предохранения порохового заряда от внешних влияний и для устранения прорыва пороховых газов в сторону затвора. Она имеет корпус для помещения порохового заряда, дульце для закрепления пули и дно. Снаружи у дна гильзы сделана кольцевая проточка для зацепа выбрасывателя. В дне гильзы имеются гнездо для капсюля, наковальня и два затравочных отверстия.
Пороховой заряд служит для сообщения пуле поступательного движения; он состоит из пороха сферического зернения.
Капсюль служит для воспламенения порохового заряда. Он состоит из латунного колпачка, впрессованного в него ударного состава и фольгового кружка, прикрывающего ударный состав.
Укупорка 5,45-мм патронов производится в деревянные ящики. В ящик укладываются две герметически закрытые металлические коробки по 1080 патронов в каждой; патроны в коробках упакованы в картонные пачки по 30 штук. Всего в ящике помещается 2160 патронов.
На боковых стенках ящиков, в которых укупорены патроны с трассирующими пулями, нанесена зеленая полоса. В каждом ящике имеется нож для вскрытия коробки.

9-мм пистолетный патрон
31. 9-мм пистолетный патрон (рис.70) состоит из гильзы, капсюля, порохового заряда, пули.

	
[image: image69.jpg]P A Rl Y,
3 SRS .

%

N

R

N
N
N
N
N







Рис. 70. 9-мм пистолетный патрон
и его устройство:

1 – гильза; 2 – капсюль; 3 – пороховой заряд; 4 – пуля; 5 – биметаллическая (плакированная) оболочка; 
6–стальной сердечник; 7 – свинцовая рубашка
	Гильза служит для помещения порохового заряда и соединения всех частей патрона; во время выстрела она предупреждает прорыв газов из канала ствола через патронник.

В дне гильзы имеются: гнездо для капсюля; наковальня, на которой бойком разбивается капсюль; два затравочных отверстия, через которые к пороховому заряду проникает пламя от ударного состава капсюля. Снаружи у дна гильзы имеется кольцевая проточка для зацепа выбрасывателя.
Заряд состоит из бездымного пироксилинового пороха.

Капсюль служит для воспламенения порохового заряда. Он состоит из латунного колпачка с впрессованным в него ударным составом и фольгового кружка, прикрывающего ударный состав. При ударе бойка ударный состав воспламеняется.
Пуля состоит из биметаллической (плакированной) оболочки, в котирую впрессован стальной сердечник. Между пулей и стальным сердечником имеется свинцовая рубашка.
Патроны для заряжания пистолета снаряжаются в магазин на 8 патронов. Снаряжение магазина производится путем вкладывания и утапливания патронов рукой.


Патроны укупориваются в штатные патронные деревянные ящики по 2560 шт. в каждом. В каждом ящике помещаются две железные закатные или запаянные оцинкованные коробки, в которые уложены патроны в картонных пачках, по 16 патронов в пачке. В одной железной коробке помещается 80 картонных пачек.

На боковых стенках деревянных ящиков имеются надписи, обозначающие номенклатуру патронов, уложенных в эти ящики: номер партии патронов, месяц и год изготовления патронов и пороха, завод-изготовитель, марку и партию пороха, количество патронов в ящике.

Вес одного ящика с патронами около 33 кг.
7. Хранение и сбережение оружия.
Выписка из Инструкции по организации учета, хранения и сбережения артиллерийского вооружения в ракетных войсках стратегического назначения (введена в действие приказом главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения от 27 августа 1996 г. № 226)

34. В подразделении оружие и боеприпасы к нему, в том числе и учебные, должны храниться в комнате для хранения оружия.

Комната для хранения оружия должна быть оборудована техническими средствами охраны в соответствии с требованиями ст. 13 настоящей Инструкции и постоянно находиться под охраной лиц суточного наряда. С наступлением темноты и до рассвета в комнате должно быть полное освещение.

Хранить другое имущество, не связанное с обслуживанием оружия, в этих комнатах, за исключением противогазов и пехотных лопат, запрещается.
В оконных проемах, вентиляционных люках комнат (помещений) для хранения оружия должны быть надежно вмонтированы металлические решетки с ячейками не более 150x150 мм с диаметром прутка не менее 10 мм и металлические сетки с ячейками не более 20x20 мм. Прутья решетки свариваются между собой в каждом перекрестии.

Дверь комнаты для хранения оружия должна быть обита листовым металлом и иметь смотровое окно размером 100x100 мм, закрывающееся изнутри комнаты стеклом. Допускается установка металлической решетчатой двери или раздвижной стены с ячейками не более 150x150 мм с диаметром прутка 10 мм. Если размеры комнаты (помещения) не позволяют установить пирамиды {шкафы, сейфы) на расстоянии не ближе 1,5 м от решетки, то ячейки решетки должны быть размером 50x50 мм.

Потолочные перекрытия (потолки), полы и стены комнат для хранения оружия подразделений (штабов) должны быть прочными и исключать возможность проникновения в эти комнаты.

35. Пирамиды с оружием, шкафы (сейфы) и ящики с пистолетами и боеприпасами, а также комната для хранения оружия должны закрываться на замки и опечатываться печатями: пирамиды к комната - печатью дежурного по подразделению; шкафа (сейфы) и ящики с пистолетами и боеприпасами - печатью старшины роты.

Ключи от пирамид и комнаты для хранения оружия должны быть в отдельной связке и постоянно находиться у дежурного по подразделению, а ключи от шкафов (сейфов) и ящиков с пистолетами и боеприпасами - у старшины роты. Передавать ключи, кому бы то ни было запрещается.
Запасные ключи хранятся у командира подразделения в опечатанном тубусе (пенале) в закрытом на замок металлическом ящике (шкатулке).

При оборудовании комнаты для хранения оружия системой охранной сигнализации «Рубеж» порядок хранения ключей должен быть следующий:

· у дежурного по подразделению в отдельной связке - первый экземпляр ключа № 1 от комнаты для хранения оружия;

· у дежурного по воинской части в отдельной связке - первые экземпляры ключей блокировочного замка пульта центрального наблюдения и ключей № 2 от комнат для хранения оружия подразделений;

· у командира подразделения в опечатанном тубусе (пенале) в закрытом на замок металлическом ящике (сейфе) - вторые экземпляры ключей №1 и № 2 от комнаты для хранения оружия подразделения;

· в секретной части (отделении) штаба воинской части в тубусе (пенале), в опечатанном начальником штаба части, - третьи экземпляры ключей № 1 и № 2 от комнат для хранения оружия подразделений, вторые и третьи экземпляры ключей блокировочного замка пульта центрального наблюдения.

В случае утраты ключей от комнаты для хранения оружия или пирамид, сейфов, шкафов, ящиков, шкатулок замки или сейфы, шкафы, ящики, шкатулки подлежат немедленно (в течение суток) замене. До их замены решением командира подразделения (начальника штаба воинской части) устанавливается такой порядок несения службы суточным нарядом, который гарантированно исключает несанкционированное вскрытие комнаты для хранения оружия (пирамиды, сейфа, шкафа, ящика, шкатулки).

36. В комнате для хранения оружия вывешивается опись имущества (форма 65 Руководства), в которую заносится количество пирамид, сейфов, шкафов, ящиков, стендов, плакатов и имущества, предназначенного для обслуживания оружия, хранящегося в этой комнате. В этой описи указываются инвентарные номера пирамид, сейфов, шкафов, ящиков и какой печатью они опечатаны, а также столов, плакатов и письменного разрешения на эксплуатацию электрозвуковой сигнализации, которое ежегодно выдается инспектором энергонадзора воинской части.
Опись подписывается командиром подразделения.

В случае хранения в одной комнате оружия и боеприпасов нескольких подразделений (воинских частей) приказом командира воинской части (начальника гарнизона) назначается ответственный за порядок размещения, хранения и обеспечения сохранности оружия и боеприпасов, который и подписывает опись имущества комнаты.

При входе в комнату для хранения оружия вывешивается выписка из Уголовного кодекса об ответственности за хищение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В комнате должны быть выписки из Инструкции по правилам хранения, выдачи оружия и боеприпасов, а также инструкция по правилам и мерам безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

На каждой пирамиде (сейфе, шкафу, ящике) крепится ярлычок с указанием подразделения (воинской части), воинского звания, фамилии и инициалов ответственного лица, номера пирамиды (сейфа, шкафа, ящика) и номера печати, которой она опечатывается.

В пирамиде (сейфе, шкафу, ящике) вывешивается опись с указанием вида и количества хранящегося в ней оружия и имущества. Описи подписывает и вносит в них изменения командир подразделения в день получения (сдачи) оружия.

У каждого гнезда пирамиды (сейфа, шкафа, ящика) должен быть наклеен (закреплен) ярлычок с указанием наименования и номера образца оружия, номера противогаза, воинского звания, фамилии и инициалов лица, за которым они закреплены.

В ящике с патронами должна быть опись, подписанная командиром подразделения. В описи указываются наименование и количество патронов, номер завода и год их изготовления.

37. Запас боевых патронов в подразделениях для несения караульной службы устанавливается приказом командира воинской части, исходя из практической надобности каждого подразделения.

Неприкосновенный запас боеприпасов в подразделении на штатное (табельное) вооружение содержится из расчета: на каждый автомат АК74 (АКС74У) - по две обоймы по 15 патронов в каждой; на каждый пулемет РПК74 - три обоймы по 15 патронов в каждой; на каждую снайперскую винтовку - по 10 патронов; на каждый пулемет ПК, ПКМ - по одной патронной коробке со снаряженной лентой на 100 патронов.

Для обеспечения несения боевого дежурства в запасе боеприпасов дежурных сил к пулеметам ПКТ и НСВТ, установленных на БТР, МОБД, (МДСО), содержится по одной патронной коробке со снаряженной лентой, а остальные-боеприпасы хранятся в штатной укупорке.

7,62-мм винтовочные патроны с бронебойно-зажигательными пулями В-32, 12,7-мм и 14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательными пулями БС и зажигательными пулями мгновенного действия МДЗ, выстрелы к автоматическим гранатометам в обоймы, магазины и ленты в постоянной готовности не снаряжать.
В подразделениях срок хранения боеприпасов в негерметичной укупорке не должен превышать трех лет, при этом ежегодно проводится их контрольный осмотр, а при необходимости производится замена. При хранении патронов в магазинах снаряжение магазинов производится не более половины их емкости. В ящике со снаряженными магазинами и лентами должен находиться график переснаряжения магазинов, которым предусматривается переснаряжение магазинов раз в полгода, лент - раз в три года (с техническим осмотром боеприпасов). Патроны одной номенклатуры, хранящиеся в подразделении (штабе) должны быть одного завода и одного года изготовления.

38. Автоматы, карабины, винтовки, пулеметы, ПУС, ручные гранатометы и штык-ножи (штыки) должны храниться в пирамидах, а пистолеты (револьверы) и боеприпасы к оружию - в металлических запирающихся на замок шкафах (сейфах) или ящиках.

Учебное оружие и боеприпасы к нему, за исключением пистолетов, хранятся отдельно от боевых. При отсутствии отдельной пирамиды разрешается хранить учебное оружие вместе с боевым оружием, при этом место его хранения обозначается надписью «Учебное оружие» и отделяется перегородкой.

Учебные патроны хранятся в отдельном закрывающемся на замок и опечатанном металлическом ящике в комнате для хранения оружия.

Спортивное оружие и боеприпасы к нему в подразделениях хранить постоянно ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Спортивное оружие и боеприпасы для проведения стрельб получаются со склада артиллерийского вооружения установленным порядком в день стрельб. После проведения стрельб оружие обслуживается и сдается на склад. До сдачи на склад спортивное оружие и боеприпасы к нему хранятся в подразделении как и боевые.

Выдача учебного и спортивного оружия и учебных боеприпасов производится так же, как и выдача боевых оружия, и боеприпасов.

Оружие в пирамиде хранится разряженным, в исходном положении, исправным, укомплектованным принадлежностями, вычищенным. Затыкать канал ствола оружия ветошью, бумагой или другими предметами в любых условиях хранения и эксплуатации запрещается.
Автоматы, ручные пулеметы и снайперские винтовки хранятся в пирамидах в вертикальном положении, прицелами наружу, с подтянутыми ремнями, при этом магазины должны быть отделены, штык-ножи сняты, курки опущены, переводчики на предохранителях, откидные приклады в походном положении.

Штык-ножи хранятся в специальных гнездах пирамид против мест установки оружия.

Магазины должны быть разряжены и уложены в гнезда пирамид, подавателями наружу. Принадлежности к оружию хранятся в прикладах или на полках пирамид. Масленки, заполненные смазкой, сумки для магазинов и чехлы хранятся в отдельных гнездах пирамид.

Запасные стволы к пулеметам хранятся смазанными жидкой ружейной смазкой и завернутыми в парафинированную бумагу.

Ручные гранатометы хранятся в пирамидах в вертикальном положении с надетыми на ствол чехлами: Прицел снайперской винтовки СВД и оптические прицелы гранатометов хранятся в чехлах в пирамиде.

Чехлы и ремни для оружия, сумки для магазинов должны быть сухими и чистыми.

8. Порядок приведения оружия к нормальному бою, выверка прицелов.
8.1. Приведение к нормальному бою пистолета ПМ.
Все пистолеты должны быть приведены к нормальному бою.
Проверка боя пистолета производится:

· при поступлении пистолета в часть;
· после ремонта или замены частей пистолета, которые могут повлиять на его бой;
· при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль.

В боевой обстановке каждый командир обязан использовать все возможности для периодической проверки боя пистолетов.
Проверка боя пистолетов производится офицерами или отличными стрелками в присутствии военнослужащих, за которыми закреплены пистолеты. Старшие начальники до командира части включительно обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя пистолетов и за приведением их к нормальному бою.

Перед проверкой боя пистолеты тщательно осматриваются- и обнаруженные неисправности устраняются. При проверке должен присутствовать оружейный техник (мастер) с необходимым инструментом.
Проверка боя производится в благоприятных условиях: в ясную погоду в безветрие или в закрытом тире, или на защищенном от ветра участке стрельбища.

Проверка боя пистолета производится стрельбой на 25 м патронами одной партии.

Стрельба производится по черному кругу диаметром 25 см, укрепленному на щите высотой 1 м и шириной 0,5 м.
Точкой прицеливания служит середина нижнего края черного круга или центр круга. Точка прицеливания должна находиться приблизительно на высоте глаз стреляющего.

По отвесной линии над точкой прицеливания отмечается (мелом, цветным карандашом) нормальное положение средней точки попадания, которая должна быть выше точки прицеливания на 12,5 см или совпадать с ней, если точкой прицеливания будет центр круга. Отмеченная точка является контрольной.

Проверка боя пистолета производится из положения стоя с руки или с упора (дерн, мешок, набитый опилками), положенного на какой-нибудь местный предмет или подставку.

При стрельбе с упора кисть руки с пистолетом должна быть на весу и не касаться упора.

Для проверки боя пистолета пристрельщик производит подряд четыре выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь. По окончании стрельбы осматривается щит и по расположению пробоин определяются кучность боя пистолета и положение средней точки попадания.

Кучность боя пистолета признается нормальной, если все четыре пробоины (в крайнем случае три, если одна из пробоин резко отклонилась от остальных) вмещаются в круг (габарит) диаметром 15 см.
При удовлетворительной кучности боя командир определяет среднюю точку попадания и измеряет величину ее отклонения от контрольной точки с помощью сантиметровой линейки. Для удобства измерения через контрольную точку проводятся (мелом, цветным карандашом) две линии - вертикальная и горизонтальная.

Для определения средней точки попадания по четырем пробоинам надо соединить прямой линией две какие-либо пробоины и расстояние между ними разделить пополам; полученную точку деления соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части; точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части. Точка, отстоящая на три деления от четвертой пробоины, и будет средней точкой попадания (рис. 71).
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Рис. 71. Определение средней точки попадания

По четырем пробоинам
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Рис. 72. Определение средней точки попадания по четырем симметрично расположенным пробоинам

Рис. 73. Определение средней точки попадания по четырем симметрично расположенным пробоинам
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Рис. 74. Определение средней точки попадания по трем пробоинам


При симметричном расположении пробоин среднюю точку попадания можно определить следующим способом:

а) рядом лежащие пробоины соединить попарно, середины обеих прямых линий снова соединить и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет средней точкой попадания (рис. 72);

б) пробоины соединить попарно крест-накрест прямыми линиями; точка пересечения этих линий и будет средней точкой попадания (рис. 73).

Для определения средней точки попадания по трем пробоинам надо две пробоины соединить прямой линией; середину этой линии соединить с третьей пробоиной; новую линию разделить на три равные части; точка, ближайшая к первой линии, и будет средней точкой попадания (рис. 74).

Определив среднюю точку попадания, командир измеряет величину ее отклонения от контрольной точки. Средняя точка попадания не должна отклоняться более чем на 5 см, от контрольной точки в любом направлении. Если средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки более чем на 5 см, то пистолет передается оружейному технику (мастеру) для соответствующего передвижения или замены целика; целик заменяется более низким (высоким), если средняя точка попадания оказалась выше (ниже) контрольной точки; целик передвигается влево (вправо), если средняя точка попадания оказалась правее (левее) контрольной точки.

Увеличение (уменьшение) высоты целика или перемещение его вправо (влево) на 1 мм изменяет положение средней точки попадания в соответствующую сторону на 19 см.
Примечание. Мушку пистолета опиливать запрещается.
Приведение пистолета к нормальному бою считается законченным, когда пистолет как в отношении кучности, так и в отношении положения средней точки попадания удовлетворяет требованиям нормального боя.

После приведения пистолета к нормальному бою целик при помощи керна закрепляется; старая метка на целике зачищается, а вместо нее набивается новая метка.
Примечание. Зачищать метки на стенке затвора запрещается.
8.2. Приведение к нормальному бою автомата АК74 (пулемета РПК74).

Автомат (пулемет), находящийся в подразделении, должен быть всегда приведен к нормальному бою.
Проверка боя автомата (пулемета) производится:
· при поступлении его в подразделение;
· после ремонта, замены частей, которые могли бы изменить его бой;
· при обнаружении во время стрельбы ненормальных отклонений пуль.
В боевой обстановке должны быть использованы все возможности для периодической проверки боя автоматов (пулеметов) и приведения их к нормальному бою.
Перед проверкой боя автомат (пулемет) следует тщательно осмотреть и устранить обнаруженные неисправности.
Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою производятся под руководством командира роты (батареи, взвода) на стрельбище в безветренную погоду, в закрытом тире или на защищенном от ветра участке стрельбища при нормальном освещении.
Прямые начальники (до командира части включительно) обязаны следить за точным соблюдением правил проверки боя и приведения к нормальному бою автоматов (пулеметов).
Стрельба при проверке боя автоматов (пулеметов) и приведении их к нормальному бою производится лучшими автоматчиками (пулеметчиками), отобранными командиром подразделения.
При проверке боя должны присутствовать автоматчики (пулеметчики), за которыми закреплены автоматы (пулеметы), их командиры отделений и мастер по ремонту оружия с необходимым инструментом.
Проверка боя автомата (пулемета) и приведение его к нормальному бою производятся стрельбой патронами с обыкновенной пулей. Дальность стрельбы 100 м, прицел 3, целик 0. Положение для стрельбы: из автомата - лежа с упора, из пулемета - лежа с сошки. Автомат - без штыка-ножа. Автомат приводится к нормальному бою с дульным тормозом-компенсатором, а пулемет - с пламегасителем, которые в дальнейшем при стрельбе не свинчиваются.
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Рис. 75. Проверочная мишень
	Стрельба ведется по проверочной мишени (или по черному прямоугольнику размером 35 см по высоте и 25 см по ширине), укрепленной на белом щите высотой 1 м и шириной 0,5 м. При стрельбе по проверочной мишени (рис. 75) точкой прицеливания служит середина нижнего края мишени, отрезанной при стрельбе из автомата по пятой горизонтальной, при стрельбе из пулемета - по восьмой горизонтальной линии; за контрольную точку (нормальное положение средней точки попадания) принимается центр кругов. При стрельбе по черному прямоугольнику точкой прицеливания служит середина нижнего края прямоугольника; положение контрольной точки отмечается по отвесной линии выше точки прицеливания при стрельбе из автомата на расстоянии 13 см, из пулемета - на расстоянии 11 см. Точка прицеливания должна находиться приблизительно на уровне глаз стреляющего.


Проверка боя и приведение к нормальному бою производятся: автомата - стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона), пулемета - сначала стрельбой одиночными выстрелами (4 патрона), а затем автоматическим огнем (8 патронов в 2-3 очереди).
Проверка боя
Для проверки боя одиночными выстрелами стреляющий производит четыре выстрела, тщательно и однообразно прицеливаясь под середину нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника). По окончании стрельбы командир, руководящий проверкой боя, осматривает мишень и по расположению пробоин определяет кучность боя и положение средней точки попадания. Солдатам и сержантам, производящим стрельбу, осматривать мишени не разрешается.
84. Кучность боя признается нормальной, если все четыре пробоины или три (при одной оторвавшейся) вмещаются в круг диаметром 15 см. Если кучность расположения пробоин не удовлетворяет этому требованию, то стрельба повторяется. При повторном неудовлетворительном результате стрельбы автомат (пулемет) отправить в ремонтную мастерскую для устранения причин разброса пуль.
Если кучность расположения пробоин будет признана нормальной, то командир определяет среднюю точку попадания и ее положение относительно контрольной точки.
Для определения средней точки попадания по четырем пробоинам нужно:
· соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними разделить пополам;
· полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части;
· точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части.
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Рис. 76. Определение средней точки попадания:
а, б - по четырем пробоинам; в - по трем пробоинам;
г - определение оторвавшейся пробоины; д – при стрельбе автоматическим огнем

	Точка деления, ближайшая к первым трем пробоинам, и будет средней точкой попадания четырех пробоин (рис. 76,а).
Среднюю точку попадания можно определить также следующим способом: соединить пробоины попарно, затем соединить середины обеих прямых и полученную линию разделить пополам; точка деления и будет средней точкой попадания (рис. 76,6).
Если все четыре пробоины не вмещаются в круг диаметром 15 см, то среднюю точку попадания разрешается определять по трем более кучно расположенным пробоинам при условии, что четвертая пробоина удалена от средней точки попадания трех пробоин более чем на 2,5


радиуса круга, вмещающего эти три пробоины (рис. 76,г).
Для определения средней точки попадания по трем пробоинам нужно:
· соединить прямой линией две ближайшие пробоины и расстояние между ними разделить пополам;
· полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части.
Точка деления, ближайшая к первым двум пробоинам, и будет средней точкой попадания (рис. 76,в).
При нормальном бое автомата (пулемета) средняя точка попадания должна совпадать с контрольной точкой или отклоняться от нее в любом направлении не более чем на 5 см, т. е. она должна не выходить за пределы малого круга проверочной мишени.
Автомат (пулемет), бой которого при проверке одиночными выстрелами окажется ненормальным, приводится к нормальному бою.

После проверки боя пулемета одиночными выстрелами производится проверка боя автоматическим огнем. Для этого пулеметчик производит автоматическим огнем 2-3 очереди, расходуя восемь патронов, тщательно прицеливаясь под середину нижнего края проверочной мишени (черного прямоугольника) и уточняя наводку пулемета после каждой очереди.
Бой пулемета признается нормальным, если не менее шести пробоин из восьми вмещается в круг диаметром 20 см и средняя точка попадания при этом отклоняется от контрольной точки не более чем на 5 см в любую сторону, т. е. не выходит за пределы малого круга на проверочной мишени.
Средняя точка попадания при стрельбе автоматическим огнем определяется следующим способом:
· сверху или снизу отсчитывается половина пробоин и отделяется горизонтальной линией;
· таким же порядком отсчитывается половина пробоин справа или слева и отделяется вертикальной линией.
Точка пересечения горизонтальной и вертикальной линий определяет положение средней точки попадания (рис. 76, д).
Кучность боя пулемета при автоматической стрельбе зависит не только от состояния пулемета, но и от стреляющего. Поэтому в сомнительных случаях при неудовлетворительной кучности боя стрельбу следует повторить с привлечением более опытного пулеметчика.
Пулемет, бой которого при проверке автоматическим огнем окажется ненормальным, приводится к нормальному бою автоматическим огнем.
Приведение к нормальному «бою
Если при стрельбе одиночными выстрелами средняя точка попадания отклонилась от контрольной в какую-либо сторону более чем на 5 см, то соответственно этому производится изменение положения мушки: если средняя точка., попадания ниже контрольной, мушку надо ввинтить, если выше - вывинтить; если средняя точка попадания левее контрольной точки, полозок мушки передвинуть влево, если правее - вправо.
При перемещении мушки в сторону на 1 мм средняя точка попадания при стрельбе на 100 м из автомата смещается на 26 см, из пулемета - на 18 см. Один полный оборот мушки перемещает среднюю точку попадания по высоте при стрельбе на 100 м из автомата на 20 см, из пулемета - на 14.
Правильность перемещения мушки проверяется повторной стрельбой.
Если при автоматической стрельбе средняя точка попадания отклонилась от контрольной более чем на 5 см, то после осмотра пулемета и проверки его установки стрельбу следует повторить. Если в результате повторной стрельбы средняя точка попадания все же отклоняется более чем на 5 см, то надо изменить положение мушки. После изменения положения мушки стрельба повторяется.
Если пулемет не удается привести к нормальному бою автоматическим огнем, то он направляется в ремонтную мастерскую для осмотра и ремонта.
После приведения автомата (пулемета) к нормальному бою старая риска на полозке мушки забивается, а вместо нее набивается новая.
Последний результат стрельбы при приведении к нормальному бою автомата одиночными выстрелами, а пулемета одиночными выстрелами и автоматическим огнем заносится в карточку качественного состояния автомата (в формуляр пулемета).
8.1. Приведение к нормальному бою пулемета ПКТ выверка прицела 1ПН22 М1 (1ПН22М2).

Проверка боя и приведение к нормальному бою производится на всех БПУ после их монтажа или ремонта, а также на установках, при эксплуатации которых обнаружены отклонения средней точки попадания (СТП) от точек прицеливания или рассеивания пуль.

Проверке боя подвергается полностью собранная установка с закрепленными за ней пулеметом и прицелом.

В случае замены пулемета или прицела проверка боя и приведение изделия к нормальному бою производится вновь.

После замены прицела необходимо произвести регулировку кинематических связей изделия по выверочной мишени (рис. 77).

Для чего необходимо:

· придать люльке угол склонения 0° (по лимбу вертикального наведения);

· установить выверочную мишень на расстоянии 10 м от дульного среза ствола пулемета;

· вставить в ствол пулемета ТХП и совместить перекрестие выверочной мишени ТХП (0°) с перекрестием ТХП (перемещая мишень), после чего установить мишень по отвесу;

· повернуть ТХП от среднего положения (окуляр вверх) влево и вправо на 90°. Допускается смещение перекрестия ТХП от точки наводки не более 3,6 мин. Если смешение превышает 3,6 мин, то прибор подлежит ремонту и регулировке;
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Рис. 77. Выверочная мишень

	· совместить марку прицела 1ПН22М1 (1ПН22М2) с маркой точки наводки оптического прицела (ТНО) (0°) выборочной мишени с помощью регулировки тяги прицела по вертикали и разворотом прицела в горизонтальной плоскости. После выверки прицела 1ПН22М1 (1ПН22М2) по горизонту прицел закрепить гайками;

· пулемету придать угол возвышения до совмещения перекрестия ТХП с перекрестием выборочной мишени ТХП (12°).

При этом марка прицела должна совпадать с маркой на мишени ТНО (12°).

Аналогичные действия произвести на угле -5°.


Допускаемое несовпадение марки прицела с маркой выборочной мишени в указанном диапазоне углов не более 3,6 минут.
Регулировку производить только за счет изменения длины тяги прицела:

· после чего на угле возвышения 12° произвести сведение механического и оптического прицела. При совпадении перекрестия ТХП с перекрестием выборочной мишени ТХП (12°) мушку и кольцо (за счет их регулировки) расположить на одной прямой с ТНМ (12°) мишени;

· на угле 0° осуществить сведение осветителя с осью канала ствола пулемета. При совпадении перекрестия ТХП с перекрестием мишени ТХП (0°) центр луча осветителя ориентировочно навести в точку наводки луча осветителя (ТНЛО) (0°) на мишени за счет поворота кронштейна осветителя (болты креплений предварительно ослабить) и изменения длины тяги регулятором;

· закрепить кронштейн и зафиксировать регулятор тяги осветителя;

· по окончании всех операций вынуть ТХП из канала ствола пулемета.
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Рис. 78. Выверочно-пристрелочная мишень
	По окончании регулировки кинематических связей и перед проверкой боя необходимо произвести выверку нулевой линии прицеливания по выверочно-пристрелочной мишени (рис.78), данные которой имеются в формуляре установки.

Выверочно-пристрелочная мишень устанавливается отвесно на расстоянии 100м ± 0,1м от дульного среза ствола пулемета. В ствол вставляется трубка холодной пристрелки (ТХП). С помощью механизмов наведения производится совмещение перекрестия ТХП с перекрестием мишени.

Вращающаяся и качающаяся части БУ затормаживаются, при атом сбиваемость наводки не допускается.

После этого совместить марку прицела, соответствующую дальности 400, с треугольником мишени, вращая отверткой оси механизмов горизонтальной и вертикальной выверки прицела.


Для проверки боя по выверочно-пристрелочной мишени, установленной в процессе выверки нулевой линии прицеливания, произвести:
· проверну кучности боя изделия при закрепленных механизмах наведения стрельбой 10-ю патронами сплошной очередью по щиту;

· проверку боя изделия и приведение к нормальному бою при раскрепленных механизмах наведения.

Проверку боя для отремонтированных установок производить по выверочно-пристрелочной мишени.

Проверку кучности боя и приведение изделия к нормальному бою производить в условиях благоприятной погоды (тихо, ясно) и нормального освещения. Запрещается производить работы при неблагоприятной погоде (дождь, туман, снегопад) при наземном ветре, боковая составляющая которого превышает 5 м/с.

Стрельба ведется патронами одной партии.

Кучность боя изделия признается нормальной, если 8 пробоин из 10 вмещаются в круг с радиусом 15 см.

Стрельба ведется четырьмя одиночными выстрелами (5 серии) при раскрепленных механизмах наведения.

Бой изделия считается нормальным, если отклонение СТП (среднее по трем сериям) от контрольной точки (КТ) в любую сторону не превышает 5 см.

Для определения СТП по четырем пробоинам необходимо:

· соединить прямой две какие-либо пробоины и расстояние между ними разделить пополам;

· подученную точку деления соединить с третьей пробоиной и расстояние между ними разделить на три равные части;

· точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные части.

Точка деления, ближайшая к первым трем пробоинам, будет средней точкой попадания четырех пробоин.

СТП разрешается определять по трем более кучно расположенным пробоинам, если четвертая пробоина удалена от средней точки попадания трех пробоин больше чем 2,5 радиуса круга, в которой вмещаются эти три пробоины.

Если отклонение СТП от КТ превышает 5 см, то на выверочно-пристрелочную мишень наносится новая точка наводки оружия, смещенная от прежней на величину фактического отклонения СТП от КТ, но в противоположные стороны по горизонту и вертикали. Затем производится выверка нулевой линии прицеливания и проверка боя с новой точки наводки оружия, для чего в канал ствола пулемета вставляется ТХП, с помощью механизмов наводки совмещается перекрестие ТХП с новой точкой наводки оружия, а марка прицела совмещается с треугольником мишени, вращая отверткой оси механизмов горизонтальной и вертикальной выверки прицела. При получении положительных результатов изделие считается приведенный к нормальному бою и новые значения «Х» и «У» выверочно-пристрелочной мишени заносятся в формуляр изделия 15В94 ФО.
� Дополнительные буквы у сокращенного наименования автомата (пулемета) обозначают: «Н» - с ночным прицелом; «С» - со складывающимся прикладом.


� Вес автомата указан без штыка-ножа.


� Дополнительные буквы у сокращенного наименования автомата (пулемета) обозначают: «Н» - с ночным прицелом; «С» - со складывающимся прикладом.





